Решение проблем

# Проблемы с отпечатками

> Не печатаются некоторые шрифты
> Отпечаток искажен
> Неправильное расположение отпечатка на листе
> Графика печатается неправильно

## Не печатаются некоторые шрифты

Причина | Что делать
Вы используете внутренние шрифты принтера для печати шрифтов TrueType. | В драйвере принтера, включите опцию Print TrueType fonts as bitmap (Печатать шрифты True Type как графику) в диалоговом окне Extended Settings (Расширенная настройка).
Выбранный шрифт не поддерживается вашим принтером. | Убедитесь, что установлен правильный шрифт. Смотрите раздел Доступные шрифты для получения дополнительной информации.

[К началу]

## Отпечаток искажен

Причина | Что делать
Интерфейсный кабель вставлен в разъем не до конца. | Проверьте подключение обоих концов кабеля к разъемам принтера и компьютера.
Возможно, вы используете неправильный интерфейсный кабель. | Если вы используете параллельный интерфейс, убедитесь в том, что применяемый вами интерфейсный кабель экранированный, с витыми парами проводов и длиной не более 1,8 метра. При использовании интерфейса USB, кабель должен отвечать стандарту Revision 2.0.
Установлен неверный режим эмуляции для используемого порта. | Установите необходимый режим эмуляции, используя меню панели управления принтера. Смотрите раздел Меню Emulation (Эмуляция).
| Примечание:
Если тестовая страница не распечатывается правильно, ваш принтер, возможно, поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

[К началу]

## Неправильное расположение отпечатка на листе

Причина | Что делать
Длина страницы и поля установлены неправильно в вашем приложении. | Проверьте, правильно ли установлены длина страницы и поля в вашем приложении.
Неправильно установлен параметр Paper Size (Размер бумаги). | Убедитесь, что установили правильный размер бумаги в Tray (Меню Лоток) панели управления принтера.
Неправильная настройка параметра MP Tray Size (Размер МЦ-лотка). | При установленном значении Auto (Авто) для размера загружаемой бумаги, установите правильный размер бумаги для параметра MP Tray Size (Размер МЦ-лотка) в меню Tray (Лоток) панели управления.

[К началу]

## Графика печатается неправильно

Причина | Что делать
Установлен неверный режим эмуляции в вашем приложении. | Проверьте, правильно ли установлен режим эмуляции в вашем программном приложении. Например, если вы пользуетесь режимом эмуляции LJ4, то ваше приложение должно быть настроено на использование принтера LaserJet 4.
Вам следует увеличить объем памяти. | Установите соответствующий модуль памяти. Смотрите раздел Модуль памяти.

[К началу]

Предыдущая | Следующая