Использование стандартного драйвера принтера

# Настройка стандартного драйвера принтера

> Настройка качества печати
> Настройка размера отпечатка
> Настройка макета страницы
> Печать водяных знаков
> Использование макета
> Использование макетов, сохраненных на накопителе на жестком диске
> Печать с использованием блока двусторонней печати
> Расширенная настройка
> Настройка дополнительных параметров

## Настройка качества печати

Вы можете изменять качество печати с помощью установок драйвера принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор, будет ли принтер выполнять настройку качества печати автоматически, либо вы будете выбирать установки из списка предопределенных установок или вы будете задавать собственные, пользовательские установки.

### Для настройки качества печати

Для изменения качества печати выполните следующие действия:

| Откройте вкладку Basic Settings (Главное).

| Выберите необходимое разрешение из списка Print Quality (Качество печати).

| Если необходимо, нажмите на кнопку More Settings (Дополнительно), выполните настройку дополнительных параметров драйвера, и затем нажмите на кнопку OK.

|  | Примечание:

Для получения дополнительной информации о параметрах диалогового окна More Settings (Дополнительно), смотрите интерактивную справочную систему.

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений.

[К началу]

## Настройка размера отпечатка

При печати вы можете увеличивать или уменьшать размер ваших документов.

### Для автоматического размещения размера страницы в заданный размер листа

Выполните следующие действия для настройки размера отпечатка:

| Откройте вкладку Layout (Макет).

| Установите флажок Zoom Options (Параметры масштабирования). Выберите требуемый размер бумаги из открывающегося списка Output Paper (Размер бумаги). Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Включите опцию Upper Left (Вверху слева) (чтобы печатать изображение уменьшенной страницы в верхнем левом углу страницы) или опцию Center (Центр) (чтобы печатать изображение уменьшенной страницы по центру) в разделе Location (Расположение).

| Нажмите кнопку OK для сохранения изменений.

### Для изменения размера страницы в процентном отношении

Выполните следующие действия для изменения размера страницы в процентном отношении:

| Откройте вкладку Layout (Макет).

| Установите флажок Zoom Options (Параметры масштабирования).

| Установите флажок Zoom To (Масштабировать до). Введите процент масштабирования в соответствующем текстовом поле.

|  | Примечание:

Степень масштабирования можно задавать в пределах от 50% до 200% с приращением в 1%.

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений.

При необходимости выберите размер бумаги для печати из открывающегося списка Output Paper (Размер бумаги).

[К началу]

## Настройка макета страницы

Вы можете печатать по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задавать очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа. Вы также можете включить печать рамки вокруг страниц документов.

Выполните следующие действия для настройки макета страницы:

| Откройте вкладку Layout (Макет).

| Установите флажок Print Layout (Макет печати) и нажмите кнопку Print Layout Settings (Параметры макета). Откроется диалоговое окно Print Layout Settings (Параметры макета).

| Выберите число страниц, которое вы хотите печатать на одном листе бумаги. Выберите Page Order (Порядок страниц) для очередности печати страниц на каждом листе.

| Установите флажок Print the Frame (Печать рамки), если вы хотите печатать рамку вокруг документа.

|  | Примечание:

Возможность выбора параметра Page Order (Порядок страниц) зависит от установки числа страниц, заданной выше, и от ориентации страницы (Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная)), заданной на вкладке Basic Settings (Главное).

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений и возвращения на вкладку Layout (Макет).

[К началу]

## Печать водяных знаков

Выполните следующие действия, для печати водяных знаков на вашем документе. В диалоговом окне Watermark (Водяной знак), вы можете выбирать из списка доступных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью текстового или растрового файла. Диалоговое окно Watermark (Водяной знак) также позволит вам выполнить разнообразные дополнительные установки для печати водяного знака. Например, вы можете задавать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

Выполните следующие действия для печати водяных знаков:

| Откройте вкладку Special (Специальные).

| Установите флажок Watermark (Водяной знак). Нажмите кнопку Watermark Settings (Параметры водяного знака). Откроется диалоговое окно Watermark (Водяной знак).

| Выберите водяной знак из списка Watermark Name (Имя водяного знака).

| Отрегулируйте насыщенность изображения водяного знака с помощью бегунка Intensity (Интенсивность).

| Выберите, где печатать водяной знак, Front (На тексте) (для печати водяного знака на переднем плане документа) или Back (За текстом) (для печати водяного знака на заднем плане документа) в разделе Position (Позиция).

| Выберите место расположения на странице водяного знака, из списка Location (Расположение).

| Отрегулируйте смещение по горизонтали или по вертикали в разделе Offset (Смещение).

| Отрегулируйте размер водяного знака с помощью бегунка Size (Размер).

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений и возвращения на вкладку Special (Специальные).

### Создание нового водяного знака

Вы можете создать новый водяной знак, выполняя следующие действия:

| Откройте вкладку Special (Специальные).

| Установите флажок Watermark (Водяной знак).

| Нажмите кнопку Watermark Settings (Параметры водяного знака). Откроется диалоговое окно Watermark (Водяной знак).

| Нажмите кнопку New/Delete (Новый/Удалить). Откроется диалоговое окно User Defined Watermarks (Водяной знак пользователя).

| Выберите тип водяного знака Text (Текст) или BMP, и введите имя нового водяного знака в поле Name (Имя).

|  | Примечание:

Это окно откроется если вы выбрали тип Text (Текст).

| Если вы выбрали тип Text (Текст), введите текст водяного знака в поле Text (Текст). Если вы выбрали BMP, нажмите кнопку Browse (Обзор) и выберите файл BMP, который вы хотите использовать, затем нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку Save (Сохранить). Ваш водяной знак появится в списке List (Лист).

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройку нового водяного знака.

| Примечание:

Вы можете сохранить до 10 водяных знаков.

[К началу]

## Использование макета

Диалоговое окно Overlay Settings (Параметры наложения) дает вам возможность подготовить стандартные бланки, или шаблоны, которые вы сможете использовать в качестве макета, когда будете печатать другие документы. Эта возможность может быть использована при создании фирменных бланков.

| Примечание:

Использование форм доступно только если установлено значение High Quality (Printer) (Высокое качество (Принтер)) для параметра Graphic Mode (Графический режим) диалогового окна Extended Settings (Расширенные установки) на вкладке Optional Settings (Установленные опции).

### Создание макета

Для создания и сохранения файла макета выполните следующие действия:

| Откройте приложения и создайте файл, который вы хотите использовать в качестве макета.

| Когда файл будет готов к сохранению в качестве формы, выберите пункт Print (Печать) или Print Setup (Настройка печати) из меню File (Файл) вашего приложения. Возможно, вам придется нажать кнопку Printer (Принтер), Setup (Установка), Options (Опции), Properties (Свойства) или комбинацию этих кнопок, в зависимости от используемого приложения.

| Откройте вкладку Special (Специальные).

| Установите флажок Form Overlay (Форма) и нажмите кнопку Overlay Settings (Параметры наложения). Откроется диалоговое окно Overlay Settings (Параметры наложения).

| Включите опцию Create Overlay Data (Создание формы), затем нажмите кнопку Settings (Настройка). Откроется диалоговое окно Form Settings (Настройка формы).

| Установите флажок Use Form Name (Использовать имя формы). Затем нажмите кнопку Add Form Name (Добавить имя формы). Откроется диалоговое окно Add Form (Добавление формы).

| Введите имя формы в поле Form Name (Имя формы) и описание формы в поле Description (Описание).

| Выберите опцию To Front (Спереди) или To Back (Сзади) для печати формы на переднем или на заднем плане документа.

| Нажмите на кнопку Register (Зарегистрировать) для сохранения сделанных изменений и возвращения в диалоговое окно Form Settings (Настройка формы).

| Нажмите на кнопку OK в диалоговом окне Form Settings (Настройка формы).

| Нажмите на кнопку OK в диалоговом окне Overlay Settings (Настройка формы).

| Напечатайте файл, сохраненный как данные формы. Любой файл возможно сохранить как данные формы. Теперь макет создан.

### Печать с использованием формы

Выполните следующие действия, чтобы напечатать документ с использованием формы:

| Откройте файл для печати с использованием формы.

| Из приложения войдите в драйвер принтера. Откройте меню File (Файл) и выберите пункт Print (Печать) или Print Setup (Настройка печати). Возможно, вам придется нажать кнопку Printer (Принтер), Setup (Установка), Options (Опции), Properties (Свойства) или комбинацию этих кнопок, в зависимости от используемого приложения.

| Откройте вкладку Special (Специальные).

| Установите флажок Form Overlay (Форма) и нажмите на кнопку Overlay Settings (Параметры наложения). Откроется диалоговое окно Overlay Settings (Параметры наложения).

| Выберите форму из списка Form (Форма), затем нажмите кнопку OK и вернитесь на вкладку Special (Специальные).

| Нажмите кнопку OK для начала печати.

### Печать формы с различными настройками печати

Форма печатается с использованием текущих настроек печати (таких как Resolution (Разрешение): 600 dpi). Если вы хотите распечатать форму с другими настройками (такими как 300 dpi), выполните следующие действия.

| Повторно войдите в драйвер принтера, как описано в шаге 2 в разделе Создание формы.

| Сделайте необходимые изменения и выйдите из драйвера принтера.

| Пошлите принтеру данные для печати, как описано в шаге 12 в разделе Создание формы.

Эта настройка доступна только для данных Form Name (Имя формы).

[К началу]

## Использование форм, сохраненных на накопителе на жестком диске

Эта функция обеспечивает быструю печать с использованием форм. Пользователи Windows могут использовать данные формы, записанные на установленном на принтере дополнительном накопителе на жестком диске, но только администратор обладает правом создавать или удалять данные формы на Накопителе на жестком диске. Вы можете получить доступ к этой функции из диалогового окна Form Selection (Выбор формы) в драйвере принтера.

| Примечание:

Эта функция недоступна, если дополнительный накопитель на жестком диске не установлен.

Используйте эту функцию, выбирая имя сохраненной формы из списка Print List (Список печати).

Если разрешение размер бумаги или ориентация страницы печатаемого документа отличаются от аналогичных установок используемой формы, вы не сможете печатать документ с использованием формы.

Эта функция доступна только в режиме ESC/Page.

### Регистрация формы на накопителе на жестком диске принтера

В Windows XP/2000/NT 4.0 только сетевой администратор может регистрировать формы на накопителе на жестком диске принтера. Для получения дополнительной информации смотрите Сетевое руководство.

### Печать формы с накопителя на жестком диске принтера

Все пользователи Windows могут использовать данные формы, записанные на установленном на принтере дополнительном накопителе на жестком диске.

Выполните следующие действия для печати формы:

| Откройте вкладку Special (Специальные).

| Установите флажок Form Overlay (Форма) и нажмите на кнопку Overlay Settings (Параметры наложения). Откроется диалоговое окно Overlay Settings (Параметры наложения).

| Выберите значение No Form name (Без имени) в текстовом поле Form (Форма) и нажмите кнопку Details (Детали). Откроется диалоговое окно Form Selection (Выбор формы).

|  | Примечание:

Убедитесь, что выбрано значение No Form name (Без имени). Если вы выберите любое другое имя формы, откроется другое диалоговое окно.

| Включите опцию Printer's HDD (HDD принтера), затем введите имя формы.

|  | Примечание:

Если вы хотите увидеть список всех сохраненных форм, нажмите кнопку Print List (Список печати), чтобы распечатать его. Также, если вам необходимо распечатать образец формы, введите имя формы и нажмите кнопку Print Sample (Образец печати).

| Выберите опцию To Back (Сзади) или To Front (Спереди) для печати формы на переднем или на заднем плане документа. Затем нажмите кнопку OK, чтобы вернуться на вкладку Special (Специальные).

| Нажмите кнопку OK для печати данных.

### Удаление формы с накопителя на жестком диске принтера

В Windows XP/2000/NT 4.0 только сетевой администратор может удалять или редактировать формы на накопителе на жестком диске принтера. Для получения дополнительной информации смотрите Сетевое руководство.

[К началу]

## Печать с использованием блока двусторонней печати

Использование блока двусторонней печати обеспечивает автоматическую печать на обеих сторонах листа. При печати для последующего скрепления листов, расположение скрепляемой кромки может изменяться, в соответствии с необходимостью задавать необходимый порядок страниц.

Как партнер ENERGY STAR®, EPSON рекомендует использовать функцию двусторонней печати. Обратитесь к соглашению ENERGY STAR® для получения более детальной информации о программе ENERGY STAR®.

Для печати с использованием блока двусторонней печати выполните следующие действия:

| Откройте вкладку Layout (Макет).

| Установите флажок Duplex (Двусторонняя печать). Выберите значение Left (Слева), Top (Свеху) или Right (Справа) для параметра Binding (Скрепление).

| Нажмите кнопку Duplex Settings (Настройка двусторонней печати) для открытия диалогового окна Duplex Settings (Настройка двусторонней печати).

| Установите значение Binding Margin (Поле скрепления) для скрепления для лицевой и оборотной сторон листа. Укажите, где будет находиться первая страница, на лицевой или на оборотной стороне листа, в разделе Start Page (Первая страница).

| При печати поля скрепления для буклета, включите опцию Binding Method (Метод скрепления) и сделайте необходимые настройки. Для получения детальной информации о каждой настройке, смотрите оперативную справку драйвера принтера.

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений и возвращения на вкладку Layout (Макет).

[К началу]

## Расширенная настройка

Вы можете выставить дополнительные установки в диалоговом окне Extended Settings (Расширенная настройка). Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку Extended Settings (Расширенная настройка) на вкладке Optional Settings (Установленные опции).

1. | Graphic Mode (Графический режим): | Определите графический режим. В режиме High Quality (Printer) (Высокое качество (Принтер)) драйвер отправляет данные на принтер максимально используя язык ESC/Page. В режиме High Quality (PC) (Высокое качество (РС)) обработка данных производится вашим компьютером и драйвер отправляет данные на принтер, используя язык низкого уровня.
2. | Print True Type fonts as bitmap (Печатать шрифты True Type как графику): | Нажмите эту кнопку для печати шрифтов True Type как графики, не используя встроенные шрифты принтера.
3. | Print True Type fonts with substitution (Печатать шрифты True Type, используя шрифты принтера): | Включите эту опцию для печати шрифтов True Type, используя встроенные шрифты принтера. Эта функция недоступна, если для параметра Graphic Mode (Графический режим) установлено значение High Quality (PC) (Высокое качество (РС)).
4. | Setting (Настройка): | Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Font Substitution (Подстановка шрифта). Эта кнопка доступна, если включена опция Print True Type fonts with substitution (Печатать шрифты True Type, используя шрифты принтера).
5. | Uses the settings specified on the printer (Использовать установки принтера): | Включите эту опцию, чтобы использовать функции Offset (Смещение), Skip blank page (Пропуск пустой страницы) и Ignore (Игнорировать), установленные с помощью панели управления принтера.
6. | Uses the settings specified on the driver (Использовать установки драйвера): | Включите эту опцию, чтобы использовать функции Offset (Смещение), Skip blank page (Пропуск пустой страницы) и Ignore (Игнорировать), установленные с помощью драйвера принтера.
7. | Offset (Смещение) | Выполняет точную регулировку позиции печати на лицевой и оборотной сторонах листа с приращениями в 1.0 мм.
8. | Density (Плотность): | Установите плотность печати. Доступны значения от 1 до 5.
9. | Skip Blank Page (Пропуск пустой страницы): | Когда вы устанавливаете этот флажок, принтер будет пропускает пустые страницы.
10. | Ignore the selected paper size (Игнорировать выбранный размер бумаги): | Когда вы устанавливаете этот флажок, принтер будет печатает на загруженной бумаге, независимо от размера.
11. | High Speed Graphics Output (Высокоскоростная печать графики): | Установите этот флажок для оптимизации скорости печати графики, состоящей из штриховых рисунков, например перекрываемых окружностей и квадратов. Снимите этот флажок, если графика печатается неправильно.
12. | Uses the spooling method provided by the operating system (Использовать буферизацию операционной системы): | Установите этот флажок для использования буферизации операционной системы для Windows XP, 2000 и NT 4.0.
13. | Default (По умолчанию): | Нажатие этой кнопки возвращает параметры драйвера принтера к исходным установкам.
14. | Help (Справка): | Нажмите эту кнопку для открытия оперативной справочной системы.
15. | Cancel (Отмена): | Нажмите эту кнопку для выхода из диалогового окна без сохранения сделанных изменений.
16. | OK: | Нажмите эту кнопку для сохранения сделанных изменений и выхода из диалогового окна или драйвера принтера.

[К началу]

## Настройка дополнительных параметров

Вы можете обновлять информацию о дополнительном оборудовании, если оно установлено на вашем принтере.

Выполните следующие действия для обновления информации о настройках драйвера после установки дополнительного оборудования:

| Откройте вкладку Optional Settings (Установленные опции), затем нажмите кнопку Update the Printer Option Info Manually (Обновить информацию об опциях вручную).

| Нажмите кнопку Settings (Настройка). Откроется диалоговое окно Optional Settings (Установленные опции).

| Выполните настройку каждого установленного элемента дополнительного оборудования, затем нажмите кнопку OK.

### Использование 4-бункерного лотка

Для использования 4-бункерного лотка вам необходимо выполнить следующие настройки.

Выполните следующие действия для выбора выходного лотка:

| Откройте вкладку Basic Settings (Главное).

| Выберите выходной лоток, который вы хотите использовать из списка Output Tray (Выходной лоток), затем нажмите кнопку OK.

| Примечание:

Смотрите раздел 4-бункерный лоток для получения информации о бумаге, которую допускается использовать при выборе 4-бункерного лотка.

[К началу]

Предыдущая | Следующая