Установка и обслуживание / Использование вашего принтера в сети

# Принтер общего доступа

В этом разделе описывается, как открыть принтер для общего доступа в стандартной сети Windows.

Компьютеры в сети могут совместно использовать принтер, который подсоединен непосредственно к одному из них. Компьютер, подсоединенный к принтеру напрямую, является сервером печати, а остальные компьютеры являются клиентами и им необходимы соответствующие права доступа для использования принтера. Клиенты получают доступ к принтеру только через сервер печати.

В зависимости от версии операционной системы Windows и ваших прав доступа к сетевому принтеру, выполните соответствующую настройку сервера печати и клиентов.

##### Настройка сервера печати

- Для Windows Me, 98 или 95, смотрите Настройка принтера общего доступа.

- Для Windows XP, 2000 или NT 4.0, смотрите Использование дополнительных драйверов.

##### Настройка клиентов

- Для Windows Me, 98 или 95, смотрите Для Windows Me, 98 или 95.

- Для Windows XP или 2000, смотрите Для Windows XP или 2000.

- Для Windows NT 4.0, смотрите Для Windows NT 4.0.

| Примечание:

При использовании принтера общего доступа, обязательно установите EPSON Status Monitor 3, чтобы сервер печати мог контролировать состояние принтера. Смотрите Настройка контролируемых параметров.

При использовании принтера общего доступа в Windows Me, 98 или 95, дважды щелкните на значке Network (Сеть) в окне Control panel (Панель управления) и убедитесь, что на сервере установлен компонент "File and printer sharing for Microsoft Networks (Файлы и принтеры общего доступа для сетей Microsoft)". Затем, убедитесь, что на сервере и на клиентах установлен "IPX/SPX-compatible Protocol (IPX/SPX-совместимый протокол)" или "TCP/IP Protocol (Протокол TCP/IP)".

Сервер печати и клиенты должны быть предварительно установлены в одной и той же сети и находится под единым административным управлением.

Примеры на следующих страницах могут различаться в зависимости от версии Windows.

[К началу]

Следующая