Установка и обслуживание / Установка дополнительного оборудования

# Блок двусторонней печати

В следующей таблице перечислены типы и размеры бумаги, которую можно использовать для двусторонней печати с помощью блока двусторонней печати.

Тип бумаги | Размер бумаги
Простая бумага (от 60 до 90 г/м2) | A3, A4, A5, B4, B5, F4, B (Ledger) Letter (LT), Half-Letter (HLT), Legal (LGL), Executive (EXE), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG)

### Установка блока двусторонней печати

Выполните следующие действия для установки блока двусторонней печати:

| Примечание:

Если вы в это же время устанавливаете 4-бункерный лоток, установите 4-бункерный лоток перед установкой блока двусторонней печати.

| Выключите принтер и отключите сетевой кабель. Затем отключите все интерфейсные кабели от всех интерфейсных разъемов.

| Удалите все воздушные фильтры, прикрепленные к задней части принтера, как показано.

| Снимите заднюю крышку блока двусторонней печати, как показано ниже. Для снятия винтов используйте отвертку из комплекта блока.

|  | Примечание:

После снятия задней крышки блока, не выбрасывайте ее.

| Установите блок двусторонней печати на принтер. Убедитесь, что две направляющие, расположенные в нижней части блока, попали в соответствующие пазы в корпусе принтера, как показано ниже.

|  | Предостережение:

Придерживайте верхнюю часть блока двусторонней печати рукой, пока вы будете при креплении блока к принтеру, описанном в следующем разделе. В противном случае, блок может упасть и прийти в неисправность.

| Прикрутите блок двусторонней печати к принтеру с помощью двух винтов. Используйте отвертку из комплекта блока.

|  | Примечание:

Не выбрасывайте отвертку после использования.

| Подключите сетевой кабель и все интерфейсные кабели.

| Подключите сетевой кабель к электрической розетке.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что блок двусторонней печати установлен правильно, с помощью панели управления принтера напечатайте тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы . Если блок двусторонней печати отсутствует в списке установленных устройств тестовой страницы, попробуйте переустановить его. Убедитесь, что кабель блока двусторонней печати надежно вставлен в соответствующий разъем принтера.

| Примечание:

Если вы используете Windows, и утилита EPSON Status Monitor 3 не установлена, вам необходимо вручную настроить соответствующие параметры драйвера принтера. Нажмите на кнопку Update the Printer Option Info Manually (Обновлять информацию об опциях вручную) на вкладке Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку Settings (Настройка). Затем установите флажок Duplex Unit (Блок двусторонней печати) на вкладке Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку OK.

### Удаление блока двусторонней печати

Для удаления блока двусторонней печати выполните процедуру установки в обратном порядке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая