Установка и обслуживание / Использование вашего принтера в сети

# Использование AppleTalk из Windows 2000 или Windows NT 4.0

Используйте следующие настройки, если на вашем компьютере запущена Windows NT 4.0 или Windows 2000, и принтер подключен с помощью дополнительной интерфейсной платы, используя протокол AppleTalk:

- С помощью SelecType установите для параметра Emulation Mode-AUX (Режим эмуляции-AUX) значение PS3. Используемое по умолчанию значение Auto (Авто) может стать причиной печати ненужных страниц.

- На странице Device Settings (Параметры устройства) диалогового окна Properties (Свойства), убедитесь, что для параметров SEND CTRL-D Before Each Job (Отправить команду CTRL-D перед каждым заданием) и SEND CTRL-D After Each Job (Отправить команду CTRL-D после каждого задания) установлено значение No (Нет).

- TBCP (Tagged binary communications protocol) (Теговый двоичный протокол связи) не может быть использован как значение параметра Output Protocol (Протокол вывода).

[К началу]

Предыдущая | Следующая