Установка и обслуживание / Замена расходных материалов

# Замена картриджа изображения

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при замене картриджа изображения:

- При замене картриджа изображения всегда кладите его на чистую и ровную поверхность.

- Не устанавливайте в принтер картридж изображения, бывший в употреблении.

- Выждите не менее часа перед установкой картриджа изображения, занесенного с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждения от конденсата.

| Предупреждение:

Не прикасайтесь к тонеру и оберегайте глаза от попадания тонера. Если тонер попал на кожу или одежду, немедленно смойте его водой с мылом.

Храните картриджи в местах, не доступных для детей.

Не бросайте отработанные картриджи изображения в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

Если тонер просыпался, вытрите его влажной тряпкой. Поскольку тонер легко воспламеняем, не используйте для его уборки пылесос.

### Замена картриджа изображения

Выполните следующие действия для замены картриджа изображения:

| Отодвиньте фиксирующий рычаг вправо, затем откройте переднюю крышку принтера.

| Удерживая картридж изображения за ручку, выньте его из принтера.

|  | Примечание:

Будьте осторожны, не просыпьте тонер оставшийся в картридже.

Положите использованный картридж на ровную поверхность отверстием для подачи тонера вверх, во избежание просыпания тонера.

Уберите использованный картридж в пластиковый пакет.

| Выньте новый картридж изображения из упаковки и удалите защитную ленту. Затем встряхните картридж несколько раз, для равномерного распределения тонера.

|  | Предостережение:

Никогда не открывайте защитную крышку картриджа изображения и не дотрагивайтесь до фоточувствительного барабана (зеленого цвета), который находится под крышкой. В противном случае, качество печати может снизиться.

Не берите картридж изображения за защитную крышку.

> a. Фоточувствительный барабан
> b. Защитная крышка

| Аккуратно вставьте картридж изображения в принтер. Направляющие, расположенные на краях картриджа должны попасть в соответствующие пазы принтера. Убедитесь, что картридж вставлен до конца, и что он защелкнулся в правильном положении.

|  | Предостережение:

Не дотрагивайтесь до роликов или других частей внутри принтера. Это может стать причиной неисправности принтера.

| Закройте переднюю крышку и защелкните ее.

### Замена картриджа изображения при установленном дополнительном 4-бункерном лотке

Выполните следующие действия для замены картриджа изображения при установленном дополнительном 4-бункерном лотке:

| Отодвиньте основной блок 4-бункерного лотка назад до упора.

| Отодвиньте фиксирующий рычаг вправо, затем откройте переднюю крышку принтера.

| Опустите фиксаторы после открытия передней крышки, чтобы закрепить ее.

| Удалите использованный картридж изображения и установите новый картридж, как это описано в разделе Замена картриджа изображения.

| Верните фиксаторы в первоначальное положение, и затем закройте переднюю крышку принтера, защелкнув ее.

| Верните основной блок 4-бункерного лотка в первоначальное положение, таким образом, чтобы он находился на задней части корпуса принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая