Информация об изделии / Технические характеристики

# Принтер

> Общие данные
> Условия окружающей среды
> Механические
> Электротехнические
> Соответствие стандартам и нормам
> PostScript

## Общие данные

Метод печати: | Развертка лазерного луча и сухое электрофотографическое копирование
Разрешение: | 600 dpi, 300dpi
Скорость печати: |
A4: | 35 страниц в минуту или менее
Letter: | 34.5 страниц в минуту или менее
Печать первой страницы (A4/Letter): | Менее 10 секунд при печати из МЦ-лотка Менее 10 секунд при печати из стандартной кассеты
Время прогрева: | Около 70 секунд или менее при нормальной температуре
Подача бумаги: | Автоматическая или ручная подача
Выравнивание подаваемой бумаги: | Центральное выравнивание для всех размеров
Вместимость источников бумаги: |
МЦ-лоток: | До 200 листов простой бумаги (20 lb) До 20 листов конвертов, этикеток, толстой бумаги или прозрачной пленки
Стандартная кассета: | До 500 листов простой бумаги (20 lb)
Вместимость выходного лотка: | До 500 листов (больше чем B5/EXE)
Внутренняя эмуляция: | эмуляция принтера HP LaserJet 4 (режим LJ4)
| эмуляция HP-GL/2 (режим GL2)
| эмуляция принтера ESC/P2 24-pin (режим ESCP2)
| эмуляция принтера ESC/P 9-pin (режим FX)
| эмуляция принтера IBM Proprinter (режим I239X)
Загружаемые шрифты: | 84 масштабируемых шрифтов, и 7 растровых шрифтов
ОЗУ: | 32 MB, расширяется до 544 MB

[К началу]

## Условия окружающей среды

Температура: | Для работы: | от 10 до 35°C (от 50 до 95°F)
| Для хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность: | Для работы: | от 15 до 85% RH
| Для хранения: | от 10 до 85% RH
Высота над уровнем моря: | максимум 2,500 метров (7,263 футов)

[К началу]

## Механические

Вес и размеры: | Высота: | 42.2 см (16.6 дюймов)
Ширина: | 53.9 см (21.2 дюймов)
Глубина: | 56.6 см (22.3 дюймов)
Вес: | Около 28 кг (61.7 lb) без установленного дополнительного оборудования и расходных материалов
Срок службы: | Объем печати: Максимально 100,000 листов/месяц В среднем 15,000 листов/месяц

[К началу]

## Электротехнические

| Модель от 110 V до 120 V (Модель L390A) | Модель от 220 до 240 V (Модель L390A)
Напряжение | 110 V-120 V ± 10% | 220 V-240 V ± 10%
Номинальная частота | 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz | 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
Сила тока | 9.5 A | 5.5 A
Потребляемая мощность | Во время печати* | Максимум | 1100 W | 1100 W
Средняя | 700 Wh | 715 Wh
В спящем режиме Средняя | 165 Wh | 175 Wh
В спящем режиме | 21 Wh | 20 Wh

| * При установленном дополнительном оборудовании.

[К началу]

## Соответствие стандартам и нормам

Модель США:

Стандарт безопасности | UL 60950 CSA No.60950
EMC | FCC часть 15 подраздел B класс B CSA C108.8 класс B

Европейская модель:

Директива для слаботочных цепей 73/23/EEC EMC Директива 89/336/EEC | EN 60950 EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Австралийская модель:

EMC | AS/NZS 3548 класс B

### Лазерная безопасность

Данный принтер аттестован Министерством здравоохранения и социального обеспечения США (DHHS) по Классу 1 на лазерную аппаратуру в соответствии с действующими нормами на допустимое радиоактивное излучение, согласно федеральному закону США о контроле над радиацией в интересах здравоохранения и безопасности, принятому в 1968 г. Это означает, что принтер не выделяет опасного лазерного излучения.

Поскольку радиация полностью гасится защитным материалом корпуса принтера, излучение лазерного луча не может проникнуть из корпуса принтера ни при каких условиях.

### Правила CDRH

Центр по контролю над оборудованием и радиационной безопасностью (CDRH) при Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами (США) утвердил 2 августа 1976 г. правила сертификации лазерной аппаратуры. Их соблюдение обязательно для товаров, продаваемых в Соединенных Штатах. Ниже показана этикетка, которая должна наклеиваться на лазерную аппаратуру, продаваемую в Соединенных Штатах, и она подтверждает соответствие правилам CDRH.

[К началу]

## PostScript

Язык
| Adobe PostScript 3 |
Имя эмуляции
| в PJL: POSTSCRIPT в EJL: PS |
Протокол AppleTalk
| Тип класса: LaserWriter Тип эмуляции: POSTSCRIPT-00

[К началу]

Предыдущая | Следующая