Установка и обслуживание / Установка дополнительного оборудования

# Платы дополнительного интерфейса

Ваш принтер имеет слот для дополнительных интерфейсных плат Type B. Дополнительные интерфейсные платы позволяют подключать принтер к различным интерфейсам.

### Установка платы дополнительного интерфейса

Выполните следующие действия для установки дополнительной интерфейсной платы:

| Предостережение:

Перед установкой платы дополнительного интерфейса обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Выключите принтер и вытащите сетевой кабель и интерфейсный кабель.

| Снимите крышку разъемов с задней стороны принтера.

| Вставьте интерфейсную плату в слот расширения.

| Закрепите интерфейсную плату с помощью винтов.

Чтобы проверить, что плата интерфейса установлен правильно, напечатайте тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы.

### Удаление платы дополнительного интерфейса

Выполните все вышеописанные действия в обратном порядке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая