Использование драйвера PostScript / Для Macintosh

# О драйвере PostScript

> Аппаратные требования
> Системные требования

Поддержка Adobe PostScript 3 позволяет вашему принтеру печатать PostScript документы. Поддерживается семнадцать масштабируемых шрифтов. Функции IES (Intelligent Emulation Switch) и SPL (Shared Printer Language) позволяют вашему принтеру переключать режимы PostScript и другие режимы эмуляции после того как данные получены принтером.

## Аппаратные требования

Для использования драйвера PostScript 3 ваш принтер должен удовлетворять следующим аппаратным требованиям.

- Ниже указаны требования к объему памяти при использовании драйвера PostScript 3. Если ваш принтер не удовлетворяет этим требованиям, установите дополнительные модули памяти.

Минимальный объем памяти | Рекомендуемый объем памяти
32 MB* (для простой печати с разрешением 600 dpi) | 48 MB или более

| * Печать может быть невозможна при недостаточном объеме памяти, в зависимости от печатаемого задания.

[К началу]

## Системные требования

Для использования драйвера PostScript 3 ваш компьютер должен удовлетворять следующим системным требованиям.

| Примечание:

Вы должны иметь не менее 8 MB свободного пространства.

На компьютере Macintosh, к которому подключен принтер, долна быть установлена операционная система Mac OS 8.6, 9.x или Mac OS X версии 10.2.4 или выше.

| Предостережение:

Не устанавливайте драйвер Adobe PostScript 3, если на вашем компьютере запущена операционная система System 8.5 или более ранняя. Установка драйвера на старые операционные системы может повредить их.

Драйвер Adobe PostScript 3 из комплекта принтера не может быть использован с компьютерами Macintosh 68K.

| Примечание:

При подключении принтера с помощью интерфейса USB к компьютерам Power Macintosh с операционной системой Mac0S 8.6 или 9.x, данные на принтер должны отправляться в формате ASCII. Чтобы добиться этого, выберите пункт Print (Печать) из меню File (Файл) используемого приложения, и затем выберите имя приложения из доступных параметров диалогового окна Print (Печать). Когда откроется страница настройки параметров, установите для данных формат ASCII. Имя необходимого параметра различается в зависимости от приложения, но обычно он называется Encoding (Кодировка) или Data (Данные).

Для достижения наилучших результатов, подключайте принтер напрямую к компьютеру с помощью интерфейса USB. Если есть необходимость использовать несколько концентраторов USB, мы рекомендуем подключать принтер к концентратору первого уровня.

[К началу]

Предыдущая | Следующая