Установка и обслуживание / Установка дополнительного оборудования

# Универсальная кассета на 500 листов формата A3

В следующей таблице перечислены типы и размеры бумаги, которую можно использовать для загрузки бумаги в универсальной кассете для бумаги на 500 листов A3.

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A3, A4, B4, B5 B (Ledger) Letter (LT), Legal (LGL), Government Letter (GLT) | До 550 листов (64 г/м2 До 500 листов (75 г/м2

| Примечание:

Закладывайте листы печатной поверхностью, обращенной вверх.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед установкой этого дополнительного устройства.

- Поскольку принтер весит около 28.0 кг (61.7 фунта). с установленными расходными материалами, не рекомендуется поднимать и переносить его в одиночку. Принтер должны переносить два человека, подхватывая его в определенных местах, как показано ниже.

| Предупреждение:

Если вы поднимаете принтер неправильно, вы рискуете уронить его и нанести себе травму.

### Установка универсальной кассеты для бумаги на 500 листов A3

Вы можете установите на принтер до трех дополнительных кассет для бумаги.

Выполните следующие действия для установки дополнительной кассеты для:

| Выключите принтер и выньте сетевой и интерфейсный кабель.

|  | Предостережение:

Убедитесь, что вытащили сетевой кабель из розетки. В противном случае, вы можете получить поражение электрическим током.

| Аккуратно выньте универсальную кассету для бумаги на 500 листов A3 из упаковки.

|  | Примечание:

Убедитесь, что в комплекте с дополнительной нижней кассетой находятся четыре винта.

Удалите из блока упаковочные материалы.

Не выбрасывайте упаковочные материалы, они могут вам понадобиться в будущем при транспортировке принтера.

| Выровняйте углы принтера так, чтобы они совпадали с углами блока, затем опустите принтер на кассетный блок.

| Прикрепите блок к принтеру с помощью двух металлических фиксаторов и закрепите их винтами, как показано ниже.

|  | Примечание:

Используйте монету для закручивания винтов.

| Вытащите кассету для бумаги из принтера, и закрепите переднюю часть блока, с помощью двух оставшихся фиксаторов, как показано ниже.

|  | Примечание:

Если вы устанавливаете несколько кассетных блоков, устанавливайте каждый из них точно таким же образом.

| Вставьте кассету для бумаги в принтер.

| Подключите сетевой кабель и все интерфейсные кабели.

| Подключите сетевой кабель к электрической розетке.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что дополнительное устройство установлено правильно, напечатайте тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы.

| Примечание:

Если вы используете Windows, и утилита EPSON Status Monitor 3 не установлена, вам необходимо вручную настроить соответствующие параметры драйвера принтера. Нажмите на кнопку Update the Printer Option Info Manually (Обновлять информацию об опциях вручную) на вкладке Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку Settings (Настройка). Затем выберите пункт Lower Cassette 2 (Нижняя кассета 2) из списка Optional Paper Sources (Дополнительные источники бумаги) на вкладке Optional Settings (Установленные опции)и нажмите кнопку OK.

### Удаление универсальной кассеты для бумаги на 500 листов A3

Для удаления нижней кассеты на 500 листов формата A3 выполните процедуру установки в обратном порядке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая