Работа с бумагой

# Загрузка бумаги

> МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
> Стандартная и дополнительная кассета для бумаги
> Выходной лоток

В этом разделе описано, как закладывать бумагу в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) и кассеты для бумаги. Если вы используете такие специальные носители, как прозрачная пленка или конверты, смотрите также раздел Печать на специальных носителях.

## МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток):

| Откройте МЦ-лоток (Многоцелевой лоток).

| Нажав на фиксатор с правой стороны направляющей для бумаги, передвиньте направляющую для бумаги на ширину загружаемой бумаги.

| Проверьте, что края пачки бумаги не слиплись и подровняйте их, постучав по ровной поверхности. Затем, загрузите бумагу в многоцелевой лоток печатной стороной вверх.

> * Ограничительная метка

|  | Примечание:

Вы можете загрузить до 200 листов простой бумаги (75 г/м2, 20 lb).

Убедитесь, что загрузили бумагу в многоцелевой лоток до упора.

Убедитесь, что количество загруженной бумаги не превышает уровень, помеченный ограничительной меткой.

| Нажав на фиксатор с правой стороны направляющей для бумаги, отрегулируйте направляющую для бумаги на ширину загружаемой бумаги.

|  | Примечание:

Убедитесь, что загрузили бумагу в многоцелевой лоток до упора.

[К началу]

## Стандартная и дополнительная кассета для бумаги

Процедуры загрузки бумаги для стандартной нижней кассеты и дополнительной универсальной кассеты для бумаги на 500 листов A3 не различаются.

Размеры и типы бумаги поддерживаемые дополнительной универсальной кассетой для бумаги на 500 листов A3, такие же как и для стандартной нижней кассеты. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Универсальная кассета на 500 листов формата A3.

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в стандартную нижнюю кассету и дополнительную кассету. Примеры приведены для стандартной кассеты.

| Вытяните кассету из принтера до упора.

| Нажав на серые фиксаторы с обоих сторон кассеты для бумаги, выньте кассету из принтера.

| Снимите крышку кассеты.

| Проверьте, чтобы датчик размера бумаги был установлен на размер загружаемой бумаги.

> На рисунке выше, датчик размера бумаги установлен на формат A3. Если ваша кассета для бумаги находится в таком положении и вы загружаете бумагу формата A3, переходите к шагу 7.
> Для установки датчика размера бумаги на другие размеры, переходите к следующему шагу.

| Отожмите серый фиксатор, расположенный с правой стороны датчика размера бумаги, и передвиньте датчик вправо. Затем, поднимите левый конец датчика размера бумаги и вытащите его из кассеты.

| Вставьте датчик размера бумаги в слот, обозначающий необходимый вам размер бумаги. Нажмите датчик размера бумаги влево и затем нажмите вниз серый фиксатор, чтобы закрепить датчик размера бумаги, как показано ниже.

|  | Примечание:

На вышеприведенном рисунке, датчик размера бумаги установлен в слот, обозначающий формат A4.

| Проверьте, что края пачки бумаги не слиплись и подровняйте их, постучав по ровной поверхности. Затем, загрузите бумагу в кассету печатной стороной вверх.

> При загрузке бумаги формата A4 или меньше

> * Ограничительная метка
> Убедитесь, что количество загруженной бумаги не превышает уровень, помеченный ограничительной меткой.

> При загрузке бумаги формата A3, B4 или Ledger

> * Ограничительная метка
> Убедитесь, что количество загруженной бумаги не превышает уровень, помеченный ограничительной меткой.

|  | Примечание:

Вы можете загрузить до 500 листов простой бумаги (75 г/м2, 20 lb).

| Нажав на фиксатор направляющей для бумаги, отрегулируйте направляющую на ширину загружаемой бумаги, как показано ниже.

| Установите крышку кассеты.

| Аккуратно вставьте кассету в принтер.

|  | Примечание:

Убедитесь, что вставили кассету в принтер до упора.

[К началу]

## Выходной лоток

Выходной лоток находится в верхней части принтера. Поскольку отпечатки выгружаются в лоток напечатанной стороной вниз, этот лоток также упоминается как нижнелицевой лоток. Этот лоток может содержать до 500 листов. Выдвиньте удлинитель выходного лотка, чтобы предотвратить попадания уже напечатанных листов внутрь принтера при печати на бумаге формата B4 или больше.

### 4-бункерный лоток

Вы можете определить различные выходные лотки для задания на печать, если дополнительный 4-бункерный лоток установлен на принтере.
Данная функция используется, когда принтер подключен к более чем одному компьютеру. Вы можете избежать смешивания отпечатков, назначив различные выходные лотки для каждого пользователя. Смотрите раздел Использование 4-бункерного лотка для получения информации о назначении выходного лотка для каждого задания на печать.

| Примечание:

Смотрите раздел 4-бункерный лоток для получения информации об установке 4-бункерного лотка.

Смотрите раздел 4-бункерный лоток для получения информации о бумаге, которую можно использовать при использовании 4-бункерного лотка.

[К началу]

Предыдущая | Следующая