Установка и обслуживание / Установка дополнительного оборудования

# 4-бункерный лоток

### Установка 4-бункерного лотка

Выполните следующие действия для установки дополнительного 4-бункерного лотка:

| Примечание:

Если вы в это же время устанавливаете блок двусторонней печати, установите 4-бункерный лоток перед установкой блока двусторонней печати.

Если на вашем принтере уже установлен блок двусторонней печати, сначала удалите блок двусторонней печати, установите 4-бункерный лоток, и затем переустановите блок двусторонней печати.

| Выключите принтер и отключите сетевой кабель. Затем отключите все интерфейсные кабели от всех интерфейсных разъемов.

| Отодвиньте фиксирующий рычаг вправо, затем откройте переднюю крышку принтера.

| Снимите заднюю часть передней крышки, нажав на четыре фиксатора по краям крышки и приподняв заднюю часть, как показано ниже.

|  | Примечание:

Нажимайте на фиксаторы осторожно. Нажимая на них очень сильно, вы можете сломать их.

После снятия задней части передней крышки, не выбрасывайте ее.

| Снимите два крепежных кронштейна, расположенных с внутренней стороны передней крышки.

|  | Примечание:

После снятия двух крепежных кронштейнов, не выбрасывайте их.

| Закройте переднюю крышку и защелкните ее.

| Установите базовый блок 4-бункерного лотка. Убедитесь, что металлические направляющие, расположенные по краям блока, попали в соответствующие пазы в корпусе принтера. Затем установите блок таким образом, чтобы он был надежно закреплен на верхней части принтера.

| Закрепите базовый блок двумя винтами к задней части принтера, используя отвертку из комплекта блока, как показано ниже.

|  | Примечание:

Не выбрасывайте отвертку после использования.

| Установите основной блок 4-бункерного лотка на базовый блок лотка. Убедитесь, что две направляющие в нижней части основного блока попадают в пазы базового блока, и что блок защелкнулся в правильном положении.

| Снимите крышку разъема, расположенную с левой стороны принтера, как показано ниже.

|  | Примечание:

После того как вы снимите крышку разъема, не выбрасывайте ее.

| Подключите кабель основного блока к разъему, расположенному с левой стороны принтера. При подключении кабеля к разъему должен раздастся щелчок.

| Присоедините четыре выходных лотка к основному блоку, вставляя направляющие на концах лотков в пазы основного блока.

|  | Примечание:

Сначала присоедините нижний лоток. Затем присоедините лоток над ним и т.д..

| Подключите сетевой кабель и все интерфейсные кабели.

| Подключите сетевой кабель к электрической розетке.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что 4-бункерный лоток установлен правильно, напечатайте тестовую страницу. Смотрите раздел Печать тестовой страницы . Если 4-бункерный лоток отсутствует в списке установленных устройств тестовой страницы, попробуйте переустановить его. Убедитесь, что кабель 4-бункерного лотка надежно вставлен в соответствующий разъем принтера.

| Примечание:

Если вы используете Windows, и утилита EPSON Status Monitor 3 не установлена, вам необходимо вручную настроить соответствующие параметры драйвера принтера. Нажмите на кнопку Update the Printer Option Info Manually (Обновлять информацию об опциях вручную) на вкладке Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку Settings (Настройка). Затем выберите пункт 4-Bin Mailbox (4-бункерный лоток) из списка Optional Output Trays (Дополнительные выходные лотки) на вкладке Optional Settings (Установленные опции) и нажмите кнопку OK.

После завершения процедуры установки, вам необходимо установить порядок использования выходных лотков 4-бункерного лотка в драйвере принтера. Смотрите раздел Использование 4-бункерного лотка для получения дополнительной информации.

| Предостережение:

Убедитесь, что основной блок 4-бункерного лотка отодвинут назад перед открытием передней крышки. И убедитесь, что основной блок возвращен в первоначальное положение после закрытия передней крышки, таким образом, чтобы он находился на задней части корпуса принтера.

Убедитесь, что опустили фиксаторы после открытия передней крышки, чтобы закрепить ее, как показано ниже.

Убедитесь, что вернули фиксаторы в первоначальное положение, перед закрытием передней крышки.

При транспортировке принтера на большие расстояния отключите соединительные кабели и снимите основной блок 4-бункерного лотка.

### Удаление 4-бункерного лотка

Выполните следующие действия для удаления 4-бункерного лотка:

| Выключите принтер и отключите сетевой кабель. Затем отключите все интерфейсные кабели от всех интерфейсных разъемов.

| Удалите все выходные лотки из основного блока.

| Отключите соединительный кабель от принтера.

| Нажмите кнопки, расположенные по краям нижней части основного блока, как показано ниже. Затем приподнимите блок и снимите его с принтера.

| Открутите два винта фиксирующих базовый блок, и удалите блок из принтера.

| Верните фиксирующий рычаг передней крышки в первоначальное положение.

| Установите обратно два фиксатора, заднюю часть передней крышки и крышку разъема.

| Подключите сетевой кабель и все интерфейсные кабели.

| Подключите сетевой кабель к электрической розетке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая