Работа с бумагой

# Печать на специальных носителях

> Конверты
> Этикетки
> Толстая бумага
> Прозрачная пленка
> Загрузка бумаги пользовательского размера

Вы можете печатать на специальных носителях, таких как этикетки, конверты, толстая бумага и прозрачная пленка.

| Примечание:

Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги для получения высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

## Конверты

Вы можете загрузить в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) до 10 конвертов, в зависимости от толщины конвертов (от 70 до 105 г/м2).

Качество печати на конвертах может быть неоднородным, потому что различные участки конверта имеют различную толщину. Напечатайте текст на одном или двух конвертах для проверки качества печати.

| Предостережение:

Используйте конверты без прозрачного пластикого адресного окна (кроме случаев, когда оно специально предназначено для лазерных принтеров). Пластик у большинства конвертов с адресным окном будет оплавляться при соприкосновении с горячим термозакрепителем тонера.

| Примечание:

В зависимости от качества конвертов, условиях окружающей среды при печати или от процедуры печати, конверты могут быть замятыми. Сделайте пробный отпечаток при печати на большом количестве конвертов.

Двусторонняя печать невозможна при печати на конвертах.

При печати на конвертах вы не можете использовать 4-бункерный лоток.

В следующей таблице приведены значения наиболее важных параметров, которые необходимо выставить при печати на конвертах.

Значения параметра MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги) в меню Tray (Лоток) | Mon, C10, DL, C5, C6, IB5
Установки драйвера принтера | Paper Size (Размер бумаги): Mon, C10, DL, C5, C6, IB5 Paper Source (Источник бумаги): MP Tray (Многоцелевой лоток) Paper Type (Тип бумаги): Thick (Толстая)

При использовании конвертов помните следующее:

- Загружайте конверты короткой стороной вперед и печатной стороной вверх, как показано ниже.

- Не используйте конверты, на которых имеются следы клея или липкой ленты.

|  | Предостережение:

Убедитесь, что минимальные размеры используемых конвертов, удовлетворяют следующим требованиям: Минимальная ширина: 86.0 мм Минимальная длина: 139.7 мм

> 1. Минимум 86.0 мм
> 2. Минимум 139.7 мм

[К началу]

## Этикетки

Вы можете загрузить в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) до 20 листов этикеток одновременно. Однако, некоторые листы с наклейками, вам придется загружать вручную по одному листу.

| Примечание:

В зависимости от качества этикеток, условий окружающей среды и от режима печати, этикетки могут быть сморщены. Сделайте тестовый отпечаток перед печатью на большом количестве этикеток.

Двусторонняя печать не доступна при печати на этикетках.

При печати на этикетках вы не можете использовать 4-бункерный лоток.

В следующей таблице приведены значения наиболее важных параметров, которые необходимо выставить при печати на этикетках.

Значения параметра MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги) в меню Tray (Лоток) | Auto (Авто) (или A4, LT)
Установки драйвера принтера | Paper Size (Размер бумаги): A4, LT Paper Source (Источник бумаги): MP Tray (Многоцелевой лоток) Paper Type (Тип бумаги): Labels (Этикетки)

| Примечание:

Вы должны использовать только этикетки, предназначенные для печати на монохромных лазерных принтерах или копировальных аппаратах.

Чтобы выступающий клей не соприкасался с деталями принтера, всегда используйте этикетки, у которых лист подложки закрывается полностью, без пробелов между соседними этикетками.

Чтобы проверить лист этикеток на вытекание клея, прижмите к нему сверху лист простой бумаги. Если листы слипнутся, не используйте эти этикетками для печати на вашем принтере.

Вы должны установить значение Thick (Толстая) для параметра Paper Type (Тип бумаги) в меню Setup (Настройка).

[К началу]

## Толстая бумага

Вы можете загрузить в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) до 20 листов толстой бумаги одновременно, в зависимости от толщины бумаги (от 90 до 163 г/м2).

В нижеследующей таблице приведены наиболее важные сведения необходимые при использовании толстой бумаги.

Установки драйвера принтера | Paper Size (Размер бумаги): A3, A4, A5, B4, B5, LT, HLT, EXE, LGL, GLG, B, GLT, F4 Paper Source (Источник бумаги): MP Tray (Многоцелевой лоток) Paper Type (Тип бумаги): Thick (Толстая)

| Примечание:

При печати на толстой бумаге, вы не можете использовать блок двусторонней печати. Для печати на двух сторонах листа, установите для параметра Page side (Сторона страницы) в меню Setup (Настройка) панели управления значение Back (Обратная) или Front (Лицевая), затем печатайте, переворачивая листы вручную.

[К началу]

## Прозрачная пленка

Вы можете загрузить до 20 листов прозрачной пленки МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) одновременно.

Ниже в таблице указаны настройки, которые вам необходимо выполнить, при использовании прозрачной пленки.

Параметр MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги) в меню MP Tray (Меню подачи бумаги) | Auto (Авто) (или A4, LT)
Установки драйвера принтера | Paper Size (Размер бумаги): A4, LT Paper Source (Источник бумаги): MP Tray (Многоцелевой лоток) Paper Type (Тип бумаги): Transparency (Прозрачная пленка)

[К началу]

## Загрузка бумаги пользовательского размера

Вы можете загружать бумагу нестандартных размеров в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток), если параметры этой бумаги соответствует спецификациям описанным ниже:

от 86.0 x 139.7 мм до 297.0 x 432.0 мм для многоцелевого лотка.

Установки драйвера принтера | Paper Size (Размер бумаги): User Defined Size (Определенный пользователем) Paper Source (Источник бумаги): MP tray (Многоцелевой лоток) Paper Type (Тип бумаги): Plain (Простая) или Thick (Толстая)

- Откройте диалоговое окно драйвера принтера, затем выберите пункт User-Defined Size (Определенный пользователем) из списка Paper Size (Размер бумаги) на вкладке Basic Settings (Главное). В диалоговом окне User Defined Paper Size (Пользовательский размер бумаги), установите параметры Paper Width (Ширина бумаги), Paper Length (Длина бумаги). Затем нажмите кнопку OK и ваш размер бумаги будет сохранен.

- Если вы не можете использовать драйвер принтера, как это описано выше, вы можете сделать эти настройки с помощью панели управления принтера, установив в меню Printing (Печать) значение CTM (пользовательский) для параметра Page Size (Размер страницы).

[К началу]

Предыдущая