О вашем принтере

# Части принтера

> Вид спереди
> Вид сзади
> Внутри принтера
> Панель управления

## Вид спереди

> a. фиксирующий рычаг
> b. панель управления
> c. стандартная кассета для бумаги
> d. многоцелевой лоток
> e. направляющая для бумаги
> f. выключатель питания
> g. удлинитель выходного лотка

[К началу]

## Вид сзади

> a. крышка механизма блока двусторонней печати
> b. крышка разъема 4-бункерного лотка
> c. разъем сетевого кабеля
> d. разъем интерфейса Ethernet
> e. разъем интерфейса USB
> f. крышка слота дополнительного интерфейса
> g. разъем параллельного интерфейса

[К началу]

## Внутри принтера

> a. блок термозакрепления
> b. картридж изображения

[К началу]

## Панель управления

a. | ЖК панель | Сообщения о статусе принтера и меню панели управления.
b. c. d. e. | Кнопка Back (Назад) Кнопка Up (Вверх) Кнопка Enter (Ввод) Кнопка Down (Вниз) | Используйте эти кнопки для доступа к меню панели управления, где вы можете изменить установки принтера и проверить ресурс расходных материалов. Для получения более подробной информации, смотрите Использование меню панели управления.
f. | Индикатор Error (Ошибка) | Загорается или мигает при возникновении ошибки.
g. | Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп) | Переключает принтер в состояние готовности или в автономный режим. Если принтер находится в автономном режиме и индикатор данных горит, нажмите и удерживайте эту кнопку около двух секунд, чтобы напечатать указанное количество копий первой страницы задания, которое принтер в настоящий момент принимает. Когда индикатор ошибки мигает, нажмите эту кнопку, чтобы сбросить ошибку и переключить принтер в состояние готовности. Когда индикатор ошибки горит, выполните действия необходимые для сброса ошибки, и затем нажмите эту кнопку, чтобы переключить принтер в состояние готовности.
| Примечание:
Если индикатор ошибки мигает, принтер может автоматически переключаться в состояние готовности если на панели управления для параметра Auto Continue (Автопродолжение) установлено значение ON (Вкл.). Для получения дополнительной информации смотрите раздел Меню Setup (Настройка).
h. | Индикатор Ready (Готов) | Горит, когда принтер находится в состоянии готовности, сообщает что принтер готов к приему и печати данных. Погашен, когда не принтер готов к печати.
i. | Индикатор Data (Данные) | Горит, когда данные для печати находятся в буфере памяти принтера (область памяти принтера, зарезервированная для поступающих данных) но не распечатываются. Погашен, когда в буфере памяти принтера нет данных.
j. | Кнопка Cancel Job (Отмена задания) | Нажмите один раз для отмены текущего задания на печать. Нажмите и удерживайте две секунды или более для удаления из буфера принтера всех заданий и всех данных, которые принтер принимает в настоящий момент или печатает.

[К началу]

Предыдущая | Следующая