| Основная страница > Печать > Обслуживание # Проверка дюз печатающей головки Утилита проверки дюз Nozzle Check (для Windows) Утилита проверки дюз Nozzle Check (для Mac OS X) Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки. Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера. ## Утилита проверки дюз Nozzle Check (для Windows) Для проверки дюз при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) сделайте следующее.
| Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений об ошибках.
| Убедитесь, что в податчик загружены листы формата A4.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Nozzle Check (Проверка дюз).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок. Из значка принтера на панели задач
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
К началу ## Утилита проверки дюз Nozzle Check (для Mac OS X) Для проверки дюз при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) сделайте следующее.
| Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений об ошибках.
| Убедитесь, что в податчик загружены листы формата A4.
| Откройте диалоговое окно Epson Printer Utility 4.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Щелкните Nozzle Check (Проверка дюз).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
К началу |