| Основная страница > Печать > Процесс печати # Двусторонняя печать (только в Windows) Настройки драйвера в Windows Воспользуйтесь драйвером принтера для печати на обеих сторонах листа. Существует два типа двусторонней печати: стандартная и печать буклетов. Двусторонняя печать доступна на бумаге следующих типов и размеров.
Бумага | Размер
Простая бумага | Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper | A4
Примечание:
Эта функция недоступна в Mac OS X. Эта функция может быть недоступна при выполнении некоторых настроек. Эта возможность недоступна, когда вы печатаете по сети, либо при совместном использовании принтера. Емкость загрузки отличается при двусторонней печати. Возможность загрузки носителей Используйте только ту бумагу, на которой возможна печать с обеих сторон. Иначе качество печати может ухудшиться. В зависимости от типа бумаги и объема чернил, затрачиваемых для печати текста и изображений, чернила могут проступать на другой стороне бумаги. Во время двусторонней печати поверхность может смазаться.
## Настройки драйвера в Windows
| Откройте окно драйвера принтера.
Доступ к ПО принтера в Windows
| Выберите нужный параметр двусторонней печати на вкладке Page Layout (Макет). Чтобы напечатать буклет, выберите Folded Booklet (Буклет).
| Введите прочие настройки и выполните печать.
Примечание:
Реальная ширина отступа для переплета зависит от настроек вашего приложения. Перед печатью всего задания поэкспериментируйте, распечатав несколько листов. Убедитесь перед повторной загрузкой бумаги, что чернила полностью высохли.
К началу |