| Основная страница > Приложение > Информация о продукте # Технические характеристики Характеристики принтера Характеристики сканера Характеристики сетевого интерфейса Карта памяти Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
## Характеристики принтера
Подача бумаги | Податчик бумаги, загрузка сверху
Емкость | 11 мм *1 *2
*1 Бумагу Legal и специального пользовательского формата (User Defined) загружайте по одному листу за раз. *2 Бумага плотностью от 64 г м² до 90 г м². ### Бумага Примечание:
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед покупкой большого количества бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги. Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества.
Отдельные листы:
Размер | A4 210 × 297 мм 10 × 15 см 13 × 18 см A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм B5 182 × 257 мм 9 × 18 см (3,5 × 5 дюймов) 13 × 20 см (5 × 8 дюймов) 20 × 25 см (8 × 10 дюймов) 16:9 wide size (102 × 181 мм) 100 × 148 мм Letter 8 1/2 × 11 дюймов Legal 8 1/2 × 14 дюймов
Типы бумаги | Простая бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой бумаги) | от 0,08 до 0,11 мм
Вес (для простой бумаги) | от 64 г/м² до 90 г/м²
Конверты:
Размер | Конверт #10 4 1/8 × 9 1/2 дюймов. Конверт DL 110 × 220 мм Конверт C6 114 × 162 мм
Типы бумаги | Простая бумага
Вес | от 75 г/м² до 90 г/м²
### Область печати Область печати выделена цветом. Отдельные листы:
Обычный | Без полей
Конверты:
| Минимальная ширина полей
Тип носителя | Отдельные листы | Конверты
A | 3,0 мм | 3,0 мм
B | 3,0 мм | 5,0 мм
C | 3,0 мм | 20 мм
Примечание:
В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
К началу ## Характеристики сканера
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Контактный сенсор изображения (CIS)
Эффективных пикселов | 10200 × 14040 пикселов при разрешении 1200 dpi Область сканирования может уменьшаться при больших разрешениях.
Максимальный размер документа | 216 × 297 мм A4 или US letter
Разрешение сканирования | 1200 dpi (обычное сканирование) 2400 dpi (детальное сканирование)
Выходное разрешение | 50—4800, 7200 и 9600 dpi (50–4800 dpi с шагом 1 dpi)
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Источник света | LED (светодиодный)
К началу ## Характеристики сетевого интерфейса Примечание:
Доступность данной функции зависит от продукта.
Wi-Fi | Стандартно: | IEEE 802.11b/g/n*1
Безопасность: | WEP (64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES)*2
Рабочая частота: | 2,4 ГГц
Режим соединения: | Режим инфраструктуры, Ad hoc mode (Специальный режим Ad hoc)
*1 Совместим со стандартом IEEE 802.11b/g/n или IEEE 802.11b/g в зависимости от страны покупки. *2 Совместим с WPA2 с поддержкой WPA/WPA2 Personal. К началу ## Карта памяти Примечание:
Доступность данной функции зависит от продукта.
Совместимые карты памяти | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD MultiMediaCard MMCplus MMCmobile* MMCmicro* miniSDXC* miniSDHC* miniSD* microSDXC* microSDHC* microSD*
Формат носителя DCF | DCF (Design rule for Camera File system) версии 1.0 или 2.0. Совместимый со стандартными типами карт памяти
Требования к напряжению | 3,3 В Макс. ток 450 мА
* Необходим адаптер. ### Формат фотографий
Формат файла | JPEG с данными стандарта Exif Version 2,3
Image size (Размер изображ.) | 80 × 80 пикселей — 9200 × 9200 пикселей
Количество файлов | До 9990 (для XP-400, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406) До 2000 (для XP-300, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306)
К началу ## Механические характеристики
| XP-202 XP-203 ME-301 | XP-200 XP-205 XP-207 | XP-300 XP-302 XP-303 XP-305 XP-306 | XP-400 XP-402 XP-403 XP-405 XP-406
Размеры | Хранение Ширина: 390 мм Глубина: 300 мм Высота: 145 мм
Печать*1 Ширина: 390 мм Глубина: 528 мм Высота: 279 мм
Вес | Приблизительно 4,1 кг *2 | Приблизительно 4,1 кг *2 | Приблизительно 4,2 кг *2 | Приблизительно 4,3 кг *2
*1 С выдвинутым удлинителем приемного лотка. *2 Без чернильных картриджей и кабеля питания. К началу ## Электрические характеристики XP-202/XP-203/ME-301
| Модель на 100-240 В
Диапазон входного напряжения | 90–264 В
Диапазон номинальной частоты | 50–60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5–60,5 Гц
Номинальный ток | 0,5–0,3 A
Потребляемая мощность | Копирование без использования компьютера | Прибл. 12 Вт (ISO/IEC24712)
Режим ожидания | Прибл. 5,0 Вт
Спящий режим | Прибл. 2,7 Вт
Отключение | Прибл. 0,3 Вт
XP-200/XP-205/XP-207
| Модель на 100-240 В
Диапазон входного напряжения | 90–264 В
Диапазон номинальной частоты | 50–60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5–60,5 Гц
Номинальный ток | 0,5–0,3 A
Потребляемая мощность | Копирование без использования компьютера | Прибл. 12 Вт (ISO/IEC24712)
Режим ожидания | Прибл. 5,0 Вт
Спящий режим | Прибл. 2,7 Вт
Отключение | Прибл. 0,3 Вт
XP-300/XP-302/XP-303/XP-305/XP-306
| Модель на 100-240 В
Диапазон входного напряжения | 90–264 В
Диапазон номинальной частоты | 50–60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5–60,5 Гц
Номинальный ток | 0,5–0,3 A
Потребляемая мощность | Копирование без использования компьютера | Прибл. 13 Вт (ISO/IEC24712)
Режим ожидания | Прибл. 6,0 Вт
Спящий режим | Прибл. 2,7 Вт
Отключение | Прибл. 0,3 Вт
XP-400/XP-402/XP-403/XP-405/XP-406
| Модель на 100-240 В
Диапазон входного напряжения | 90–264 В
Диапазон номинальной частоты | 50–60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5–60,5 Гц
Номинальный ток | 0,5–0,3 A
Потребляемая мощность | Копирование без использования компьютера | Прибл. 13 Вт (ISO/IEC24712)
Режим ожидания | Прибл. 6,5 Вт
Спящий режим | Прибл. 2,7 Вт
Отключение | Прибл. 0,3 Вт
Примечание:
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
К началу ## Условия окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚ C Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% относит. влажности Хранение:* 5—85% относит. влажности
* Без конденсации К началу ## Соответствие стандартам и допускам Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Данное устройство содержит следующий модуль для беспроводной связи. Производитель: Askey Computer Corporation Тип: WLU6117-D69 (RoHS) Данное устройство отвечает нормам FCC (часть 15) и RSS-210 норм IC. Epson не несет ответственности, связанной с любыми поломками из-за нерекомендованного использования или модификации устройства. Функционирование устройства отвечает двум следующим условиям: (1) это устройство не может производить вредные помехи, и (2) это устройство должно поглощать все получаемые помехи, в том числе помехи, способные вызвать неправильное функционирование. Во избежание появления радиопомех в лицензируемом диапазоне это устройство должно использоваться в соответствующих помещениях вдали от окон с целью максимального экранирования. На использование оборудования (или передающей антенны), установленного вне помещения, необходимо получить разрешение согласно местному законодательству. Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EEC | EN60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Директива R&TTE 1999/5/EC | EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Для пользователей из Европы: Мы, Seiko Epson Corporation, настоящим утверждаем, что данные модели (C462A, C462B и C462D) соответствует основным требованиям и прочим важным условиям директивы 1999/5/EC. Только для использования в следующих странах: Ирландия, Великобритания, Австрия, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, Кипр, Греция, Словения, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Мальта. Во Франции разрешено использование только в помещениях. В Италии требуется разрешение на использование вне помещений. Epson не несет ответственности, связанной с любыми поломками из-за нерекомендованного использования или модификации устройства. Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
Epson настоящим утверждаем, что данное оборудование (модели C462A и C462D) соответствует основным требованиям и прочим важным условиям AS/NZS4268. Epson не несет ответственности, связанной с любыми поломками из-за нерекомендованного использования или модификации устройства. Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EEC | EN60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
К началу ## Интерфейс
USB высокоскоростной (Device Class for computers)
К началу |