| Основная страница > Приложение > Обслуживание # Транспортировка устройства Если вам необходимо перевезти принтер, тщательно упакуйте его в оригинальную коробку (или похожую, подходящую по размерам) и упаковочные материалы. Важно:
При хранении и транспортировке устройства не наклоняйте его, не переворачивайте и не устанавливайте на бок, иначе чернила могут вылиться. Чернильные картриджи должны быть всегда установлены в устройстве. При извлечении картриджей возможно высыхание головки, при этом печать станет невозможна.
Примечание:
Иллюстрации, представленные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от продукта.
| Достаньте всю бумагу из податчика и выключите устройство.
| Поднимите сканирующий блок и убедитесь, что печатающая головка находится справа, в обычном положении.
Примечание:
Если печатающая головка находится не в обычном положении, включите устройство и дождитесь, пока печатающая головка переместится в крайнее правое положение. Затем выключите устройство.
| Надежно прикрепите держатель чернильных картриджей при помощи липкой ленты, как показано ниже, затем закройте сканирующий блок.
Примечание:
Не прикасайтесь к плоском белому шлейфу внутри устройства.
| Отключите шнур питания от электрической розетки. Затем отсоедините кабель USB от компьютера.
| Закройте крышку податчика, закройте подставку для бумаги, затем откройте крышку податчика обратно и закройте приемный лоток.
| Потяните фиксирующий рычаг с задней стороны панели управления, пока не услышите щелчок, и опустите панель управления.
| Упакуйте устройство в коробку используя оригинальные защитные материалы.
Примечание:
Во время транспортировки устройство должно стоять ровно. Перед дальнейшим использованием устройства удостоверьтесь, что вы сняли все упаковочные материалы и липкую ленту.