| Основная страница > Печать > Устранение неполадок # Замятие бумаги Извлечение замятой бумаги из принтера. Предотвращение замятия бумаги Предостережение
Никогда не прикасайтесь к кнопкам на панели управления если ваши руки находятся внутри принтера.
## Извлечение замятой бумаги из принтера. Примечание:
Иллюстрации, представленные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от продукта.
| Отмените задание печати, если соответствующее сообщение поступило от драйвера принтера.
Отмена печати
| Поднимите сканирующий блок.
Примечание:
Некоторые устройства поставляются с блоком сканера.
| Извлеките всю бумагу внутри, включая все оторванные кусочки.
| Закройте сканирующий блок. Если бумага застряла около приемного лотка, аккуратно вытащите ее.
Примечание:
Если принтер оснащен блоком сканера, закройте блок сканера, как показано ниже.
| Сделайте следующее. Для устройств, обрудованных ЖК-дисплеем: Нажмите на кнопку, которая отображается на ЖК-дисплее. Для устройств, не обрудованных ЖК-дисплеем: Если мигают все индикаторы панели управления нажмите на кнопку чтобы выключить и затем снова включить принтер. Если мигают только индикаторы и , нажмите на кнопку или .
К началу ## Предотвращение замятия бумаги Если бумага застревает часто, проверьте следующее. бумага гладкая, не закручена и не сложена; используется высококачественная бумага; в податчике бумага лежит стороной для печати вверх; вы встряхнули пачку бумаги перед загрузкой ее в податчик; Не загружайте простую бумагу выше значка в виде стрелки с внутренней стороны направляющей. При использовании специальных носителей Epson убедитесь, что количество листов не превышает максимальное (установленное для данного типа носителей). См. раздел Возможность загрузки носителей. Направляющие прилегают к обеим сторонам пачки бумаги. устройство стоит на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания принтера. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно. К началу |