| Основная страница > Обслуживание # Замена бумагопротяжного механизма Вам потребуется заменить детали бумагопротяжного механизма через каждые 100,000 сканирований.
Заменяемые детали | Номер продукта | Число копий
Бумагопротяжный механизм | B12B813421 | 100,000
Чтобы заменить бумагопротяжный механизм, сделайте следующее.
| Выключите сканер.
| Выньте всю бумагу из входного лотка.
| Отсоедините адаптер переменного тока от сканера.
| Переместите фиксатор крышки и откройте крышку сканера.
| Нажмите фиксатор на разделительной пластине и отсоедините ее.
Предостережение
Не прикасайтесь к пружине. Держите разделительную пластину, как показано ниже.
| Сначала вставьте нижнюю часть разделительной пластины, затем нажмите фиксатор, чтобы пластина встала в правильное положение.
| Нажмите крючки на обеих сторонах крышки вала подачи бумаги и откройте ее.
| Сдвиньте и извлеките установленный вал подачи бумаги.
Предостережение
Не касайтесь поверхности вала подачи бумаги. Держите вал подачи бумаги, как показано ниже.
| Правильно присоедините новый вал подачи бумаги.
Предостережение
Не устанавливайте вал подачи бумаги в обратном направлении.
| Закройте крышку вала подачи бумаги, затем закройте крышку сканера.
| Выключите устройство.
| Запустите программу EPSON Scan Settings. Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис).
| Щелкните Reset (Сброс) справа от поля Number of Scans (Количество копий).
| Щелкните OK.