| Основная страница > Обслуживание # Очистка сканера внутри Поднимите крышку сканера. Очистка стеклянной поверхности Очистка бумагопротяжного вала Очистка разделительной пластины Очистка подающего вала Когда сканированные изображения пачкаются или на них появляются линии, очистите сканер внутри. Предостережение
Не нажимайте на стеклянную поверхность внутри сканера слишком сильно. Не поцарапайте стекло сканера, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденное стекло снизит качество сканирования. Никогда не очищайте сканер спиртом или растворителем. Эти вещества могут повредить как детали, так и сам корпус. Будьте осторожны: не пролейте жидкость в механизм сканера и на его электронные компоненты. Это может вывести механизм или электронную схему из строя. Не распыляйте смазки внутри сканера.
## Поднимите крышку сканера.
| Выключите сканер.
| Выньте всю бумагу из входного лотка.
| Отсоедините адаптер переменного тока от сканера.
| Переместите фиксатор крышки и откройте крышку сканера.
После того, как вы открыли крышку сканера, см. следующие разделы. Очистка стеклянной поверхности Очистка бумагопротяжного вала Очистка разделительной пластины Очистка подающего вала
| Закончив очистку, закройте входной и приемный лоток.
Верх ## Очистка стеклянной поверхности
| Поднимите крышку сканера. Подробнее об этом — в разделе Поднимите крышку сканера.
| Если стекло внутри сканера загрязнилось, протрите его сухой мягкой тканью. Если стекло запачкано жирными или другими трудноудаляемыми пятнами, смойте их небольшим количеством чистящего средства, нанесенного на мягкую ткань. Вытрите насухо оставшуюся жидкость.
Предостережение
Не наносите чистящее средство непосредственно на стекло сканера.
Убедитесь, что на стекле внутри сканера нет пыли. Пыль может привести к появлению пятен на сканированном изображении. Верх ## Очистка бумагопротяжного вала
| Поднимите крышку сканера. Подробнее об этом — в разделе Поднимите крышку сканера.
| Протирите валы влажной тканью.
| Вытрите насухо оставшуюся жидкость сухой мягкой тканью.
| Прежде чем пользоваться сканером, убедитесь, что валы полностью высохли.
Верх ## Очистка разделительной пластины
| Поднимите крышку сканера. Подробнее об этом — в разделе Поднимите крышку сканера.
| Протирите разделительную пластину влажной тканью.
Предостережение
Будьте внимательны, не касайтесь тканью пружины разделительной пластины.
| Вытрите насухо оставшуюся жидкость сухой мягкой тканью.
| Прежде чем пользоваться сканером, убедитесь, что разделительная пластина полностью высохла.
Верх ## Очистка подающего вала
| Поднимите крышку сканера. Подробнее об этом — в разделе Поднимите крышку сканера.
| Протирите вал влажной тканью.
Предостережение
Не поцарапайте и не повредите вал.
| Вытрите насухо оставшуюся жидкость сухой мягкой тканью.
| Прежде чем пользоваться сканером, убедитесь, что валы полностью высохли.
Верх |