| Основная страница > Сканирование оригиналов # Подробные инструкции по настройке Выбор необходимого разрешения Предварительный просмотр и выделение области сканирования Коррекция цвета и другие настройки изображения ## Выбор необходимого разрешения Можно выбрать конкретное значение параметра Resolution (Разрешение) для ваших изображений. Запомните, что высокое разрешение увеличивает время сканирования, и не выбирайте значение разрешения выше необходимого. Для экономии времени выберите подходящее вам значение разрешения из следующей таблицы.
Назначение изображения | Рекомендуемое разрешение
Отправка по электронной почте, размещение на web-сайте или просмотр на экране | 100–150 dpi
Print (Печать) | 400 dpi
Печать, оптическое распознавание текста (OCR) (только для документов) | 400 dpi
Fax (Факс) | 200 dpi
Увеличение изображения после сканирования на 100% | Увеличивайте значение параметра Resolution (Разрешение) пропорционально будущему увеличенному размеру изображения. Например, если значение разрешения 300 dpi, то при увеличении размера изображения до 200% установите разрешение 600 dpi.
Чтобы выбрать разрешение, обратитесь к разделу Выбор разрешения. ### Выбор разрешения Вы можете выбирать разрешение без каких-либо ограничений. Щелкните стрелку для раскрытия списка Resolution (Разрешение) и выберите желаемое значение. Верх ## Предварительный просмотр и выделение области сканирования После того как были выполнены основные настройки и указано разрешение, вы можете просмотреть изображение и выделить область сканирования в отдельном окне Preview (Просмотр) вашего монитора. Окно Preview (Просмотр) отображает изображение полностью. Вы можете задавать область сканирования и выполнять различные настройки. Примечание
Функция предварительного просмотра доступна в обновленной версии Epson Scan (версия 3.61) Обратитесь к web-сайту Epson для получения обновленного драйвера. Подробности см. в разделе Web-сайт технической поддержки.
| Щелкните Preview (Просмотр).
Epson Scan произведет предварительное сканирование изображений и отобразит их в окне Preview (Просмотр).
| Чтобы настроить качество изображения, щелкните область сканирования, которую вы хотите откорректировать и выполните настройки. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
### Выделение области сканирования в окне предварительного просмотра Область выделения — это рамка, которой можно обвести часть изображения в окне предварительного просмотра, чтобы отметить ее для сканирования. Примечание
После того как вы задали обрасть сканирования с помощью рамки, она применяется ко всем сканируемым страницам.
Вы можете перемещать область выделения и задавать ее размер Вы можете создать только одну область выделения.
| Для создания области переместите курсор мыши на изображение в окне предварительного просмотра. Указатель примет вид перекрестья.
| Расположите курсор в той части изображения, откуда будет начинаться область выделения, и щелкните в этой точке. Удерживая кнопку мыши, проведите указатель мыши по изображению к противоположному углу желаемой области выделения. Отпустите кнопку мыши. На изображении появится область выделения в виде движущейся пунктирной линии.
| Чтобы настроить область выделения, выполните следующее.
Для перемещения области выделение расположите курсор внутри области. Указатель меняется на изображение руки. Щелкните и перетащите область в любое место окна предварительного просмотра. Для изменения размера области выделения, расположите курсор над краем или углом области. Указатель примет форму двойной стрелки. Щелкните и перетащите край или угол области, чтобы изменить размер области выделения. Примечание
Если при перемещении области выделения удерживать клавишу Shift, то область можно будет перемещать только строго по горизонтали или по вертикали. Если при изменении размера области выделения удерживать клавишу Shift, то область изменится в размерах с сохранением пропорций. Для наилучших результатов и экспозиции изображения, убедитесь, что все четыре стороны выделенной области расположены внутри изображения предварительного просмотра. Не включайте область сканирования предварительного ппросмотра вне изображения в область выделения для сканирования. Чтобы удалить область выделения, нажмите клавишу Delete (Удалить).
Верх ## Коррекция цвета и другие настройки изображения После того как вы просмотрели изображения и настроили область сканирования, вы можете, если необходимо, настроить качество изображения. С помощью EPSON Scan можно выполнять различные настройки цвета, резкости, контраста и других параметров, отвечающих за качество изображения. Перед выполнением дополнительных настроек убедитесь, что вы выбрали нужное изображение или область выделения. Чтобы настроить цвет и другие параметры изображения, обратитесь к разделу Коррекция цвета и других настроек изображения. ### Коррекция цвета и других настроек изображения Image Type (Тип изображения): Color (Цветной) или Grayscale (Оттенки серого) Image Type (Тип изображения): Black & White (Черно-белый) Ниже приведена таблица с описанием доступных настроек. Подробнее об этих настройках см. в справке к Epson Scan.
Параметр | Описание
Brightness (Яркость) | настройка общей яркости изображения. Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) или Grayscale (Оттенки серого).
Contrast (Контраст) | настройка контраста между темными и светлыми областями изображения. Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) или Grayscale (Оттенки серого).
Unsharp Mask (Повышение резкости) | установите флажок, чтобы отрегулировать резкость изображения. Снимите флажок, если не хотите настраивать резкость изображения Эта функция доступна только, если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) или Grayscale (Оттенки серого).
Descreening (Удаление растра) | устраняет штриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки. Также улучшает качество сканирования изображений из журналов и газет. Эта функция доступна только, если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) или Grayscale (Оттенки серого). Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты применения функции Descreening Filter (Удаление растра).
Text Enhancement (Улучшение текста) | Улучшает качество распознавания текста при сканировании документов.
Threshold (Порог) | с помощью ползунка отрегулируйте уровень черного для текста и штрихового рисунка, чтобы улучшить распознаваемость символов в программах распознавания текста (OCR). Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black & White (Черно-белый).
Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация) | Улучшает точность оптического распознавания текста документов в оттенках серого отделяя текст от графики при сканировании. Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black & White (Черно-белый).
Удаление отверстий | Удаляет отверстия на выводимом изображении.
Коррекция перекоса документа | Определяет перекос оригинальных изображений и корректирует их.
Примечание
В зависимости от типа просматриваемого изображения и выбранных основных настроек некоторые дополнительные настройки применяются автоматически или могут быть недоступными. Вы можете изменить различные настройки EPSON Scan, щелкнув кнопку Configuration (Конфигурация). Подробности см. в справке к приложению Epson Scan.
Верх |