| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере # Загрузка документов Характеристики документов Загрузка документов напрямую Сканирование с помощью дополнительного конверта для документов Загрузка карт Вы можете загружать оригиналы документов во входной лоток для быстрого сканирования многостраничных документов. Перед загрузкой документов во входной лоток, см. раздел Характеристики документов, чтобы убедиться, что ваши оригиналы могут быть загружены. ## Характеристики документов В таблице ниже перечислены допустимые для загрузки во входной лоток размеры бумаги. Вы можете загружать до 75 листов (толщина пачки 7,5 мм или меньше). Загружайте только все листы одинакового размера.
Paper size (Размер бумаги) | Формат
A4 | 210 × 297 мм
Letter | 215,9 × 279,4 мм
Legal | 215,9 × 355,6 мм
B5 | 182 × 257 мм
A5 | 148,5 × 210 мм
A6 (Портретная) | 105 × 148,5 мм
Визитные карточки | до 10 штук в пачке толщина пачки до 3,8-мм
Пластиковая карточка (в том числе карточка с тиснением) (Портретная)* | 1 штука за раз толщина пачки до 1,5-мм
* Для сканирования пластиковых карт с глянцевой поверхностью результат не гарантирован. Загружайте только оригиналы, отвечающие следующим условиям.
Размер | Ширина: от 53,5 до 216 мм Длина от 73,7 до 914,4 мм
Вес | Автоподача от 50 до 130 г/м2 Ручная подача: от 45 до 130 г/м2
Тип бумаги | Высококачественная бумага, простая бумага, чековая бумага, вторичная бумага
Документы при следующих условиях не могут быть загружены напрямую в устройство (без конверта для сканирования). чернила на документе влажные; документ порван или смят;* на документе есть скобы или другие предметы, которые могут повредить подающий механизм; на документе есть сгибы;* на документе есть вырезанные области;* документ является многоэкземплярной или связанной формой;* на обратной стороне документа есть следы копировальной бумаги. * Документ с одним из этих условий может быть загружен с помощью конверта для сканирования. Подробности см. в разделе Сканирование с помощью дополнительного конверта для документов. Подробности по загрузке документов см. в разделе Загрузка документов напрямую. Верх ## Загрузка документов напрямую Предостережение
Не загружайте фотографии или ценные оригиналы произведений искусства напрямую в устройство. Неправильная подача документа может привести к его смятию или повреждению. При сканировании этих оригиналов используйте конверт для сканирования.
| Откройте и выдвиньте входной лоток. Затем выдвиньте приемный лоток.
| Максимально наружу передвиньте боковые направляющие на входном лотке.
| Загружайте только первую страницу вашего документа во входной лоток сканируемой стороной вверх и верхним краем в податчик. До упора протолкните пачку бумаги в податчик. Придвиньте боковые направляющие к краю бумаги.
Примечание
Вы загрузите только первую страницу документа, просмотрите ее с помощью ПО сканера и загрузите снова вместе с остальными страницами документа.
О том, как начать сканирование, см. в разделе Сканирование с помощью Epson Scan. Верх ## Сканирование с помощью дополнительного конверта для документов Примечание
Удалите защитные листы с обеих сторон конверта для сканирования. Это может повредить подающий механизм или привести к замятию в податчике. Вы можете сканировать документы при следующих условиях с помощью конверта для сканирования. документ имеет нестандартную форму на документе есть сгибы.
| Откройте конверт для сканирования и поместите документ по центру, выровняв его по верхнему краю конверта.
Если документ больше формата А4 аккуратно сложите документ сканируемой стороной наружу.
| Загружайте только первую страницу вашего документа во входной лоток сканируемой стороной вниз и верхним краем в податчик.
Если вы поместили сложенный документ в конверт для сканирования, загрузите конверт во входной лоток сканируемой стороной вниз и верхним краем документа в податчик.
| Вставьте конверт для сканирования до упора в податчик. Придвиньте боковые направляющие к краям конверта для сканирования.
О том, как начать сканирование, см. в разделе Сканирование с помощью Epson Scan. Верх ## Загрузка карт Примечание
Для сканирования пластиковых карт с глянцевой поверхностью результат не гарантирован.
| Откройте и выдвиньте входной лоток. Затем выдвиньте приемный лоток.
| Максимально раздвиньте боковые направляющие на входном лотке.
| Загружайте карту во входной лоток сканируемой стороной вниз и левым краем в податчик. Вставьте карту до упора в податчик. Придвиньте боковые направляющие к краю карты.
При сканировании пластиковых карт вы можете загрузить только одну карту за раз. При сканировании карт или визиток, вы можете загрузить до 10 карт. Предостережение
Не загружайте пластиковые карты в альбомной ориентации.
Примечание
При сканировании карт или визиток, функция предварительного просмотра недоступна.
Подробнее о сканировании с помощью Epson Scan см. в разделе Сканирование документов. Для сканирования с помощью Presto! BizCard подробности см. в разделе Сканирование визитных карточек. Верх |