Работа с бумагой

# Печать на специальной бумаге

> Рычаг регулировки толщины бумаги
> Многослойные формы
> Этикетки
> Конверты

Ваш принтер может печатать на различных типах специальной бумаги, включая многослойные формы, этикетки и конверты.

При печати на многослойных формах и этикетках вы должны оставлять поля не менее 13 мм (0.5 дюйма) от любого края бумаги. Для получения информации об области печати для конвертов, смотрите раздел Область печати.

| Предостережение :

При печати на многослойных формах, толстой бумаге, этикетках или конвертах, убедитесь, что параметры страницы, заданные в вашем приложении не выходят за максимальную область печати принтера. Печать за пределами максимальной области печати принтера может привести к выходу из строя печатающей головки.

## Рычаг регулировки толщины бумаги

Перед печатью на специальной бумаге вам необходимо произвести регулировку толщины бумаги.

Выполните следующие действия для регулировки толщины бумаги:

| Выключите принтер и снимите крышку принтера. Рычаг регулировки толщины бумаги находится на левой стороне принтера. Каждое положение рычага регулировки соответствует определенному типу специальной бумаги.

| Используйте таблицу для установки необходимого типа бумаги.

Тип бумаги | Положение рычага
Обычная бумага (бумажная лента или отдельные листы) | 0
Многослойные формы | 2-копии 3-копии 4-копии 5-копии | 0 1 2 3
Этикетки | 1
Конверты | от 2 до 4

| Закройте крышку принтера.

[К началу]

## Многослойные формы

Вы можете использовать различные многослойные формы, как непрерывные так и листовые, содержащие до пяти слоев (один оригинал плюс четыре копии). Перед печатью на многослойных формах, установите рычаг регулировки толщины бумаги в соответствующее положение. Нижеследующие советы помогут вам достигнуть наилучших результатов:

- Используйте непрерывные многослойные формы, в которых слои скреплены только точечной склейкой или загибом бокового бортика. Никогда не загружайте непрерывные многослойные формы, в которых слои скреплены металлическими скобами, сплошной проклейкой или перевязаны тесьмой.

- Используйте листовые многослойные формы, в которых слои скреплены ленточной склейкой по верхней кромке. Загружайте такие формы в принтер верхней кромкой вперед.

- Используйте многослойные формы без изгибов и морщин.

- Если вам необходимо изменить позицию начала страницы, используйте ваше приложение или сделайте это как описано в разделе Настройка позиции начала страницы.

- При печати на непрерывных многослойных формах, в которых слои скреплены загибом бокового бортика, получаемые копии могут отличаться от оригинала. Если это произошло, необходимо поднять бумагонаправляющую панель.

[К началу]

## Этикетки

Для печати на этикетках используйте тянущий трактор и загружайте этикетки через нижнюю прорезь для бумаги. Перед печатью на этикетках, установите рычаг регулировки толщины бумаги в соответствующее положение, как это описано в разделе Рычаг регулировки толщины бумаги. Примите во внимание следующие советы:

- Используйте этикетки, наклеенные на ленту подложки с боковой перфорацией. Избегайте использования этикеток, наклеенных на отдельных листах, так как гладкая поверхность листа может проскальзывать в механизме подачи бумаги.

- Загружайте этикетки точно так же, как вы загружаете обычную перфорированную бумажную ленту. Смотрите раздел Печать с тянущим трактором для получения более детальной информации.

- Поскольку этикетки особенно чувствительны к температуре и влажности воздуха, печатайте на них только при нормальных условиях работы принтера. Убедитесь, что область печати не выходит за максимально доступную область печати принтера. (Смотрите раздел Спецификации принтера для получения более детальной информации об области печати.)

- В перерывах между печатью не оставляйте этикетки загруженными в принтер, они могут деформироваться возле опорного валика и при возобновлении печати вызвать заклинивание печатающего механизма принтера.

- Для выгрузки этикеток оторвите бумагу поступающую в принтер, затем нажмите кнопку LF/FF для подачи оставшихся в принтере этикеток вперед.

| Предостережение:

Никогда не подавайте этикетки назад в принтер, они могут отклеится и вызвать заклинивание подающего механизма принтера. Если заклинивание все же произошло, обратитесь в ближайший сервисный центр.

[К началу]

## Конверты

Вы можете загружать конверты по одному, используя бумагонаправляющую панель. Примите во внимание следующие советы:

- Перед печатью на конвертах установите рычаг регулировки толщины бумаги в соответствующее положение. Как это сделать вы можете узнать в разделе Рычаг регулировки толщины бумаги.

- Для загрузки конвертов выполните действия, описанные в разделе Печать на отдельных листах. Вставляйте конверты широкой стороной вперед и печатной стороной вниз. Когда вы вставите конверт между направляющими бумагонаправляющей панели, плотно нажмите на него и придерживайте, пока он не будет загружен в принтер.

- Печатайте на конвертах только при нормальной температуре и влажности воздуха.

- Убедитесь, что область печати не выходит за максимально доступную область печати принтера.

- Печатающая головка не должна выходить за правый или левый край конверта или другой толстой бумаги. (Смотрите раздел Спецификации принтера для получения дополнительной информации.) Рекомендуется перед печатью на конвертах напечатать пробный документ на листе обычной бумаги.

[К началу]

Предыдущее