Работа с бумагой

# Печать на бумажной ленте

> Печать с подающим трактором
> Удаление напечатанного документа из подающего трактора
> Переключение на подачу отдельных листов
> Печать с тянущим трактором
> Настройка позиции начала страницы
> Протяжка бумажной ленты к линии отрыва

Ваш принтер может печатать на непрерывной перфорированной бумажной ленте, подаваемой трактором. В зависимости от того, где вы установите трактор, вы можете его использовать либо как тянущий, либо как подающий трактор. Нижеследующие указания помогут вам решить, где лучше установить трактор:

- Хотите ли вы переключаться между печатью на отдельных листах и на бумажной ленте без удаления источника бумаги? Будете ли вы отрывать бумажную ленту лист за листом? Тогда используйте трактор в подающем положении. (Принтер поставляется с трактором, установленным именно в таком положении.) Смотрите следующий раздел.

- Будете ли вы печатать на этикетках, многоэкземплярных формах или других документах, требующих точной установки позиции печати? Тогда используйте трактор как тянущий. Смотрите Печать с тянущим трактором для получения более детальной информации.

Спецификации различных типов бумажной ленты смотрите в подразделе Бумага.

## Печать с подающим трактором

При использовании подающего трактора, рекомендуется в режиме установок по умолчанию установить параметр Автоотрыв в положение On (Вкл). Как это сделать, смотрите в подразделе Что нужно знать о вашем принтере.

Выполните следующие действия для заправки бумажной ленты в подающий трактор:

| Убедитесь в том, что принтер выключен. Снимите крышку принтера и бумагонаправляющую панель. Переведите рычаг освобождения бумаги в положение для печати на бумажной ленте.

| Освободите левую и правую звездочки, откинув их фиксаторы вперед.

| Сдвиньте левую звездочку влево, ориентируясь по шкале, нанесенной на принтере. Принтер печатает вправо, начиная с позиции, обозначенной на шкале 0. Затем отпустите рычаг, для фиксации звездочки. Теперь передвиньте правую звездочку таким образом, чтобы расстояние между звездочками соответствовало ширине бумажной ленты, но не фиксируйте положение звездочки. Установите центральную опору посередине между двумя звездочками.

| Убедитесь в том, что бумага имеет чистую и ровную переднюю кромку. Откройте крышки звездочек. Накиньте первые отверстия боковой перфорации бумажной ленты на зубья звездочек, после чего закройте крышки звездочек. Передвиньте правую звездочку так, чтобы устранить провисание бумаги, после чего зафиксируйте правую звездочку в этом положении. Теперь бумага находится в позиции парковки.

|  | Предостережение:

Используйте ручку подачи бумаги, расположенную справа, только для устранения заклинивания бумаги и только когда принтер выключен. В противном случае это может привести к поломке принтера или к изменению настройки начала страницы.

| Для разделения подаваемой и отпечатанной бумаги, присоедините бумагонаправляющую панель, держа ее горизонтально и направляя ее проушины на установочные штыри принтера, как это показано ниже. Затем сдвигайте бумагонаправляющую панель по направлению к передней части принтера до тех пор, пока она не защелкнется в нужном положении.

| Включите принтер.

| Убедитесь, что крышка принтера закрыта. Нажмите кнопку LF/FF, чтобы подать бумажную ленту в положение загрузки. Когда принтер получит данные, он автоматически начнет печатать.

| После окончания печати для отрыва напечатанной страницы следуйте указаниям, приведенным ниже. Если первая строка документа окажется слишком высоко или слишком низко, вы можете изменить ее позицию с помощью Micro Adjust. Смотрите Настройка позиции начала страницы.

| Предостережение:

Никогда не используйте ручку подачи бумаги для регулировки позиции начала страницы, это может привести к поломке принтера или к изменению настройки начала страницы.

При получении следующего задания на печать, бумажная лента будет возвращена в положение загрузки.

[К началу]

## Удаление напечатанного документа из подающего трактора

Выполните следующие действия для удаления напечатанного документа:

| Нажмите кнопку Tear Off (Font) . Убедитесь, что индикаторы Tear Off (Font) начали мигать (Это указывает на то, что бумага находится в позиции отрыва).

| Откройте крышку бумагонаправляющей панели, затем оторвите напечатанный документ на кромке отрыва у блока натяжения бумаги.

|  | Примечание:

Если линия отрыва страницы не совпадает с кромкой отрыва принтера, вы можете отрегулировать положение линии отрыва с помощью функции микронастройки. Смотрите Настройка позиции начала страницы.

|  | Предостережение:

Никогда не используйте ручку подачи бумаги для регулировки положения линии отрыва, это может привести к поломке принтера или к изменению настройки начала страницы.

| Закройте крышку бумагонаправляющей панели.

> Когда вы возобновите печать, принтер автоматически подаст бумагу в позицию начала страницы и начнет печатать.

Для подачи бумаги в позицию парковки, в которой вы можете удалить бумагу из принтера, нажмите кнопку Load/Eject . Затем откройте крышки звездочек и удалите бумагу.

| Предостережение:

Всегда отрывайте напечатанный документ перед нажатием кнопки Load/Eject . Обратная подача нескольких страниц одновременно может привести к заклиниванию подающего механизма.

[К началу]

## Переключение на подачу отдельных листов

Для переключения на подачу отдельных листов нажмите кнопку Load/Eject . Принтер подаст бумагу в позицию парковки. Затем выполните действия, описанные в разделе Подача отдельных листов.

| Предостережение:

Всегда отрывайте напечатанный документ перед нажатием кнопки Load/Eject . Обратная подача нескольких страниц одновременно может привести к заклиниванию подающего механизма.

[К началу]

## Печать с тянущим трактором

Для подачи бумаги с помощью тянущего трактора вы должны установить трактор в соответствующее положение, как это описано ниже в пунктах с 1 по 3. Если трактор уже установлен на позиции тянущего трактора, то убедитесь в том, что принтер включен и переходите к пункту 6.

| Предостережение:

Используйте ручку подачи бумаги, расположенную справа, только для устранения заклинивания бумаги и только когда принтер выключен. В противном случае это может привести к поломке принтера или к изменению настройки начала страницы.

При использовании тянущего трактора установите параметр Автоотрыв, в режиме установок по умолчанию, в положение Off (Выкл). В противном случае возможно заклинивание бумагой подающего механизма.

| Выключите принтер. Затем снимите крышку принтера и бумагонаправляющую панель. Далее удалите блок натяжения бумаги, осторожно сдавливая его крепежные ушки. После этого переведите рычаг освобождения бумаги в положение для печати на бумажной ленте.

| Осторожно сожмите рычажки замков трактора и вытащите трактор из принтера.

| Переместите трактор вперед к установочной прорези в передней части принтера и с наклоном установите трактор на место. Когда вы установите трактор на установочные штыри, двигайте его до тех пор, пока посадочные гнезда не защелкнутся.

| Освободите левую и правую звездочки, откинув их фиксаторы вперед.

| Вставьте бумажную ленту в нижнюю прорезь для бумаги, как это показано на рисунке, и протяните ее вверх. Позиционируйте бумагу, ориентируясь по шкале, нанесенной на принтере. Принтер печатает вправо, начиная с позиции, обозначенной на шкале 0.

| Сдвиньте левую звездочку таким образом, чтобы ее зубья попали в отверстия боковой перфорации бумажной ленты, после чего зафиксируйте звездочку. Теперь передвиньте правую звездочку таким образом, чтобы расстояние между звездочками соответствовало ширине бумажной ленты, но не фиксируйте положение звездочки. Установите центральную опору посередине между двумя звездочками.

| Убедитесь в том, что бумага имеет чистую и ровную переднюю кромку. Откройте крышки звездочек. Накиньте первые отверстия боковой перфорации бумажной ленты на зубья звездочек, после чего закройте крышки звездочек. Передвиньте правую звездочку так, чтобы устранить провисание бумаги, после чего зафиксируйте правую звездочку в этом положении.

|  | Примечание:

Устраните провисание бумаги, осторожно вытягивая ее сзади или снизу.

| Для разделения подаваемой и отпечатанной бумаги, присоедините бумагонаправляющую панель, держа ее горизонтально и направляя ее проушины на установочные штыри принтера. Затем сдвигайте бумагонаправляющую панель по направлению к передней части принтера до тех пор, пока она не защелкнется в нужном положении.

| Установите крышку и отрегулируйте положение бумаги с помощью ручки подачи бумаги. Поворачивайте ручку до тех пор, пока перфорация между страницами не встанет точно над печатающей головкой. Включите принтер.

| Убедитесь что крышка принтера закрыта, а крышка бумагонаправляющей панели открыта. Когда принтер получит данные, он автоматически начнет печатать.

Если вы хотите изменить позицию начала страницы, нажмите кнопку LF/FF чтобы протянуть бумагу к началу следующей страницы, после чего, руководствуясь разделом Настройка позиции начала страницы , отрегулируйте положение бумаги.

Для выгрузки бумажной ленты оторвите бумагу, поступающую в принтер, затем нажмите кнопку LF/FF для подачи оставшейся в принтере страницы вперед.

[К началу]

## Настройка позиции начала страницы

Позиция начала страницы - это то место на странице, с которого начинается печать. Если начало страницы находится слишком высоко или слишком низко, вы можете отрегулировать положение линии отрыва с помощью функции микронастройки. Для этого выполните следующие действия:

| Предостережение:

Никогда не используйте ручку подачи бумаги для регулировки позиции начала страницы, это может привести к поломке принтера или к изменению настройки начала страницы.

| Примечание:

Заданная вами позиция начала страницы будет сохраняться до тех пор, пока вы не измените ее, и не изменится даже при выключенном принтере.

Настройка позиции начала страницы, сделанная из вашего приложения, может сбрасывать настройку, сделанную с помощью функции микронастройки. Для достижения наилучших результатов, используйте возможности вашего приложения при настройке позиции начала страницы.

| Убедитесь в том, что принтер включен.

| Если необходимо загрузите в принтер бумагу.

| Снимите крышку принтера.

| Нажмите кнопку Pause и удерживайте ее в течении 3 секунд. Индикатор Pause начнет мигать, и принтер войдет в режим микронастройки.

| Нажимайте на кнопку LF/FF , чтобы поднять начало страницы или нажимайте кнопку Load/Eject , чтобы опустить начало страницы.

|  | Примечание:

Принтер имеет максимальные и минимальные значения позиции начала страницы. Если при настройке вы выйдите за эти пределы, принтер подаст звуковой сигнал и прекратит подачу бумаги.

Когда подаваемая бумага будет проходить значение начала страницы по умолчанию, принтер также издаст звуковой сигнал и на короткое время прекратит подачу бумаги. При настройке позиции начала страницы вы можете использовать это значение начала страницы по умолчанию, как точку отсчета

> Чтобы настроить позицию начала страницы для печати на перфорированной бумажной ленте с использованием тянущего трактора, ознакомьтесь со следующим примером:

> Во-первых, поставьте метку на расстоянии 2,5 мм (0,1 дюйма) над перфорацией бумаги. Затем измените положение бумаги таким образом, чтобы эта метка находилась на одном уровне с верхним краем пластмассовой крышки красящей ленты. Это обеспечит вам верхнее поле размером 8,5 мм (0,33 дюйма) на следующей странице, то есть принтер на следующей странице начнет печать на 8,5 мм ниже уровня перфорации. Если вы поставите метку на 5.5 мм (0.22 дюйма) выше перфорации, то верхнее поле будет составлять 9,5 мм (0,37 дюйма).

| После настройки позиции начала страницы, нажмите кнопку Pause для выхода из режима микронастройки.

[К началу]

## Протяжка бумажной ленты к линии отрыва

Если вы используете подающий трактор, то для подачи бумажной ленты к кромке отрыва после окончания печати, вы можете использовать функцию отрыва. Эта функция позволит вам легко оторвать напечатанный документ. Когда вы возобновите печать, принтер автоматически подаст бумагу в позицию начала страницы. Это позволяет экономить бумагу, которая обычно теряется при переходе от печати одного документа к печати другого документа.

Существует два способа использования функции отрыва: ручной, путем нажатия кнопки Tear Off или автоматический, задаваемый при включении режима автоматического отрыва (auto tear off).

| Предостережение:

Никогда не используйте функцию отрыва для обратной подачи бумаги с этикетками. Этикетки могут отклеиться и вызвать заклинивание подающего механизма.

### Использование кнопки Tear Off

После окончания печати удостоверьтесь, что индикаторы Tear Off (Font) не мигают. Затем нажмите кнопку Tear Off (Font) . Принтер подаст бумагу в позицию отрыва.

| Примечание:

Если индикаторы Tear Off (Font) мигают, это говорит о том, что бумага находится в позиции отрыва. Если нажать на кнопку Tear Off (Font) еще раз, то принтер подаст бумагу в позицию начала страницы.

### Использование режима автоматического отрыва

Чтобы автоматически подавать бумагу в позицию отрыва, необходимо включить режим автоматического отрыва и в режиме установок по умолчанию выбрать для бумажной ленты необходимую длину страницы. Как это сделать, вы можете узнать в разделе Изменение установок по умолчанию.

При включенном режиме автоматического отрыва, принтер будет подавать бумагу в позицию отрыва всякий раз, когда закончит печать документа или когда получит соответствующую команду.

### Настройка позиции отрыва

Если линия отрыва страницы не совпадает с кромкой отрыва принтера, вы можете отрегулировать положение линии отрыва с помощью функции микронастройки.

Выполните следующие действия для настройки позиции отрыва:

| Предостережение:

Никогда не используйте ручку подачи бумаги для регулировки положения линии отрыва, это может привести к поломке принтера или к изменению настройки начала страницы.

| Примечание:

Заданная вами позиция отрыва будет сохраняться до тех пор, пока вы не измените ее, и не изменится даже при выключенном принтере.

| Убедитесь что индикаторы Tear Off (Font) начали мигать (Это указывает на то, что бумага находится в позиции отрыва). Если необходимо, вы можете нажать кнопку Tear Off (Font) для подачи бумаги в позицию отрыва.

| Откройте крышку бумагонаправляющей панели.

| Нажмите кнопку Pause и удерживайте ее в течении 3 секунд. Индикатор Pause начнет мигать и принтер войдет в режим микронастройки.

| Нажимайте кнопку LF/FF для подачи бумажной ленты назад или кнопку Load/Eject для подачи бумаги вперед, до тех пор, пока линия отрыва бумаги не будет находиться на одном уровне с кромкой отрыва принтера.

|  | Примечание:

Принтер имеет максимальные и минимальные значения позиции отрыва. Если при настройке вы выйдите за эти пределы, принтер подаст звуковой сигнал и прекратит подачу бумаги.

| После настройки позиции отрыва, нажмите кнопку Pause для выхода из режима микронастройки.

| Оторвите напечатанные страницы.

При получении следующего задания на печать, бумажная лента будет возвращена в положение загрузки.

[К началу]

Далее