Информация об изделии

# Список команд

> Управляющие коды EPSON ESC/P
> Управляющие коды эмуляции IBM 2380 Plus (для LX-300+)/ IBM 2381 Plus (для LX-1170)

Ваш принтер поддерживает управляющие коды EPSON ESC/P и управляющие коды эмуляции принтера IBM 2380 Plus (для LX-300+)/ IBM 2381 Plus (для LX-1170).

## Управляющие коды EPSON ESC/P

Выбрав управляющие коды EPSON ESC/P в вашем программном обеспечении, вы сможете использовать расширенные шрифты и графику.

Общие операции:
| ESC @, ESC U, ESC EM
Подача бумаги:
| FF, LF, ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC A, CR
Формат страницы:
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O, ESC (U
Перемещение позиции печати:
| ESC $, ESC \, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Выбор шрифта:
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
Расширение шрифтов:
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -
Интервалы:
| ESC Space
Управление символами:
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC I, ESC 6, ESC 7
Растровое изображение:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC *, ESC ^
Баркоды:
| ESC (B
Цветная печать (только для LX-300+:
| ESC r

[К началу]

## Управляющие коды эмуляции IBM 2380 Plus (для LX-300+)/ IBM 2381 Plus (для LX-1170)

Этот принтер может эмулировать печатающее устройство IBM Proprinter, и управляться кодами, перечисленными ниже. Более детальную информацию вы можете получить в руководстве пользователя к принтеру IBM 2380 Plus (для LX-300+)/IBM 2381 Plus (для LX-1170).

Общие операции:
| NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U, ESC [ F
Подача бумаги:
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, CR, ESC ]
Формат страницы:
| ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
Перемещение позиции печати:
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Выбор шрифта:
| DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
Расширение шрифтов:
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [ @, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _
Интервалы:
| BS, SP
Управление символами:
| ESC 6, ESC 7, ESC [T, ESC ^, ESC \
Растровое изображение:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z
Баркоды:
| ESC [f, ESC [p
Режим выгрузки:
| ESC = (только для режима черновой печати)

[К началу]

Предыдущее | Далее