Расходные материалы и опции

# Замена картриджа

> Оригинальный ленточный картридж EPSON
> Замена картриджа

## Оригинальный ленточный картридж EPSON

Когда печать становится бледной, вам необходимо заменить ленточный картридж. Оригинальные ленточные картриджи EPSON специально разработаны и изготовлены исключительно для работы с принтерами EPSON. Их использование гарантирует правильную работу и долгий срок службы печатающей головки и других частей принтера. Использование картриджей других производителей может привести к повреждению принтера и потере гарантии Epson.

Ваш принтер использует следующие картриджи:

Черный ленточный картридж EPSON (для LX-300+): | #8750
Черный ленточный картридж EPSON (для LX-1170): | #8755
Цветной ленточный картридж EPSON (для LX-300+): | S015073

[К началу]

## Замена картриджа

Выполните следующие действия для замены картриджа:

| Выключите принтер.

| Предупреждение:

Если принтер только что работал, печатающая головка может быть горячей. Подождите несколько минут, пока головка не остынет, и только после этого производите замену картриджа.

| Откройте крышку принтера и затем снимите ее.

| Для пользователей LX-1170, снимите блок натяжения бумаги.

| Убедитесь, что печатающая головка находится в 10 см (4 дюйма) от левого края. Удалите старый картридж из принтера.

| Выньте новый картридж из упаковки.

| Поворачивайте ручку натяжения ленты картриджа, для устранения провисания ленты.

| Вставьте ленточный картридж как показано на рисунке. Нажмите на края картриджа, чтобы направляющие штыри картриджа плотно вошли в установочные гнезда принтера.

| Используйте какой-нибудь тонкий предмет, например, такой как шариковая ручка, для позиционирования ленты между печатающей головкой и направляющей ленты. Вращайте ручку натяжения красящей ленты картриджа, чтобы устранить провисание, перекосы или замятие ленты.

| Для пользователей LX-1170, установите блок натяжения бумаги.

| Установите и закройте крышку принтера.

[К началу]

Предыдущее