Информация об изделии

# Спецификации принтера

> Механические
> Электротехнические
> Электрические
> Условия окружающей среды
> Бумага
> Область печати
> Выравнивание бумаги
> Соответствие стандартам

## Механические

Метод печати: | 9-игольчатый ударный матричный
Скорость печати: | Высокоскоростная черновая | 300 cps с шагом 10 cpi 337 cps с шагом 12 cpi
Черновая | 225 cps с шагом 10 cpi 270 cps с шагом 12 cpi 225 cps с шагом 15 cpi
Черновая сжатая | 191 cps с шагом 17 cpi 225 cps с шагом 20 cpi
NLQ | 56 cps с шагом 10 cpi 67 cps с шагом 12 cpi 56 cps с шагом 15 cpi
Направление печати: | Двунаправленная с логическим поиском для печати текста и графики. С помощью команд программного обеспечения можно выбрать однонаправленную печать текста и графики.
Межстрочный интервал: | 1/6-дюйма или задаваемый с приращением 1/216-дюйма
Количество символов в строке: | LX-300+ LX-1170 | 80 символов (с шагом 10 cpi) 136 символов (с шагом 10 cpi)
Разрешение: | Максимально 240 x 144 dpi
Метод протяжки бумаги: | Фрикционный (подача бумаги сверху) Подающий трактор (подача бумаги сзади) Тянущий трактор (подача бумаги снизу или сзади) Подающий трактор и тянущий трактор (дополнительно) Автоматический податчик листов (дополнительно) Держатель рулонной бумаги (дополнительно)
Скорость подачи бумаги: | Непрерывная | 76 мм/сек (3.6 дюйма/сек)
Прерывистая | 63 мсек/линия при межстрочном интервале 1/6-дюйма
Цветная печать (дополнительно, только для LX-300+): | Методом перемещения цветной красящей ленты | Черный, Пурпурный, Голубой и Желтый
Износостойкость: | Ресурс принтера | 12 миллионов линий (исключая печатающую головку) MTBF 6,000 POH (25% нагрузка)
Ресурс печатающей головки | При использовании черной красящей ленты: в среднем 400 миллионов строк на иглу При использовании цветной красящей ленты (только для LX-300+): в среднем 400 миллионов строк на иглу
Габариты и вес (для LX-300+): | Высота | 159 мм (6.43 дюйма)
Ширина | 366 мм (14.4 дюйма)
Длина | 275 мм (10.8 дюйма) (без установленной ручки протяжки бумаги, бумагонаправляюще панели и рычага освобождения бумаги.)
Вес | около 4.4 кг (9.8 фунта)
Габариты и вес (для LX-1170): | Высота | 163.5 мм (14.4 дюйма)
Ширина | 546 мм (14.4 дюйма)
Длина | 275 мм (10.8 дюйма) (без установленной ручки протяжки бумаги, бумагонаправляюще панели и рычага освобождения бумаги.)
Вес | около 6.3кг (13.9 фунта)
Для Индии |
Высота | 152 мм (6.26 дюйма)
Ширина | 546 мм (14.4 дюйма)
Длина | 275 мм (10.8 дюйма)
Вес | около 6.3кг (13.9 фунта)
Черный картридж (для LX-300+): | Черный ленточный картридж (#8750)
Ресурс черного картриджа | 4 миллиона символов (черновой режим печати с шагом 10 cpi, 14 точек/символ)
Черный картридж (для LX-1170): | Черный ленточный картридж (#8755)
Ресурс черного картриджа | 3 миллиона символов (черновой режим печати с шагом 10 cpi, 14 точек/символ)
Цветной картридж (только для LX-300+): | Цветной ленточный картридж (S015073) Ресурс цветного картриджа
черный | 1 миллион символов
голубой | 0.7 миллиона символов
пурпурный | 0.7 миллиона символов
желтый | 0.5 миллиона символов (черновой режим печати с шагом 10 cpi, 14 точек/символ)
Уровень шума: | 49 дб (A) (ISO 7779 pattern)

[К началу]

## Электротехнические

Интерфейсы: | Стандартный двунаправленный 8-битный параллельный интерфейс IEEE-1284 и последовательный интерфейс EIA-232D
Буфер: | 8Кб
Встроенные шрифты: | Растровые шрифты EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, пропорциональный EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, пропорциональный Шрифты баркодов EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Таблицы символов: | Одна Italic (Курсив) и 12 таблиц графических символов: таблица Italic, PC 437 (US, стандартная европейская), PC 850 (международная), PC 860 (Португальская), PC 861 (Исландская), PC 865 (Норвежская), PC 863 (Французко-Канадская), BRASCII, Abicomp, ISO Latin 1, Roman 8, PC 858, ISO 8859-15 Следующие 23 таблицы графических символов могут быть доступны в различных странах: PC 437 Greek, PC 852 (Восточноевропейская), PC 853 (Турецкая), PC 855 (Кириллическая), PC 857 (Турецкая), PC 866 (Русская), PC 869 (Греческая), MAZOWIA (Польская), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Латино-Греческая), ISO 8859-2, ISO Latin 1T (Турецкая), Bulgaria (Болгарская), PC 774 (LST 1283: 1993), Estonia (Эстонская), PC 771 (Литовская), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Латвийская), PC 866 UKR (Украинская), PC APTEC (Арабская), PC 708 (Арабская), PC 720 (Арабская), PC AR 864 (Арабская)
Наборы символов: | 13 международных наборов символов: США, Франция, Германия, Великобритания, Дания I, Швеция, Италия, Испания I Япония, Норвегия, Дания II, Испания II, Латинская Америка

[К началу]

## Электрические

| Модель на 120 В | Модель на 220-40 В
Диапазон входного напряжения | от 99 до 132 В | от 198 до 264 В
Диапазон номинальной частоты | от 50 до 60 Hz
Диапазон входной частоты | от 49.5 до 60.5 Hz
Номинальный ток | 0.6 A (максимум 1.4 A в зависимости от типа символа) | 0.3 A (максимум 0.7 A в зависимости от типа символа)
Потребляемая мощьность | В среднем 23 W (ISO/IEC 10561 letter pattern)

| Примечание:

Проверьте номинальное напряжение вашего принтера, указанное на задней стороне корпуса принтера.

[К началу]

## Условия окружающей среды

| Температура | Влажность (без конденсата)
Для работы | от 5 до 35 °C (от 41 до 95 °F) | от 10 до 80% RH
Для хранения | от -30 до 60 °C (от -22 до 140 °F) | от 0 до 85% RH

[К началу]

## Бумага

| Примечание:

Вторично переработанную бумагу, конверты, этикетки и многослойные формы используйте только при температуре и влажности, приведенных ниже: Температура: от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F) Влажность: от 30 до 60% RH

Не загружайте в принтер рваную бумагу, а также бумагу, имеющую скадки, загибы или искривления.

### Для LX-300+

Отдельные обычные листы: подача через направляющую для бумаги и через автоматический податчик листов

Ширина | Направляющая для бумаги: от 100 до 257 мм (от 3.9 до 10.1 дюйма) Автоматический податчик листов: от 182 до 216 мм (от 7.2 до 8.5 дюйма)
Длина | Направляющая для бумаги: от 100 до 257 мм (от 3.9 до 10.1 дюйма) Автоматический податчик листов: от 257 до 356 мм (от 10.1 до 14 дюйма)
Толщина | Направляющая для бумаги: от 0.065 до 0.14 мм (от 0.0025 до 0.0055 дюйма) Автоматический податчик листов: от 0.07 до 0.14 мм (от 0.0028 до 0.0055 дюйма)
Вес | Направляющая для бумаги: от 52 до 90 г/м2 (от 14 до 24 lb) Автоматический податчик листов: от 64 до 90 г/м2 (от 18 до 24 lb)

Листовые многослойные формы: подача через направляющую для бумаги

Ширина | от 100 до 257 мм (от 3.9 до 10.1 дюйма)
Длина | от 100 до 364 мм (от 3.9 до 14.3 дюйма)
Количество копий | 1 оригинал + до 4 копий
Толщина | от 0.12 до 0.39 мм (от 0.0047 до 0.015 дюйма)
Вес | от 40 до 58 г/м2 (от 12 до 15 lb)
Скрепление | Клейкая линия по верхней кромке формы

Конверты: подача через направляющую для бумаги

Размер | No. 6: 165 x 92 мм (6.5 x 3.6 дюйма) No. 10: 241 x 105 мм (9.5 x 4.1 дюйма)
Толщина | от 0.16 до 0.52 мм (от 0.0063 до 0.0205 дюйма)
Вес | от 45 до 90 г/м2 (от 12 до 24 lb)

Бумажная лента (обычная и многослойная):
подача сзади и снизу

Ширина | от 101.6 до 254.0 мм (от 4.0 до 10.0 дюйма)
Длина (одной страницы) | от 101.6 до 558.8 мм (от 4.0 до 22.0 дюйма)
Количество копий | 1 оригинал + до 4 копий
Толщина | Печатная область от 0.065 до 0.39 мм (от 0.0025 до 0.015 дюйма) Перфорированная область до 0.9 мм (0.035 дюйма)
Вес (не многослойная) | от 52 до 82 г/м2 (от 14 до 22 lb)
Вес (один лист многослойной формы) | от 40 до 58 г/м2 (от 12 до 15 lb)
Скрепление | Точечная склейка или обжатые боковые края

Этикетки: подача снизу

Размер этикеток | 23.8 x 63.5 мм (15/16 x 2.5 дюйма) минимум 2.5 мм (0.1 дюйма) радиус скругления углов, минимум
Ширина листа подложки | от 101.6 до 254 мм (от 4.0 до 10.0 дюйма)
Длина листа подложки (одна страница) | от 101.6 до 558.8 мм (от 4.0 до 22.0 дюйма)
Толщина листа подложки | от 0.07 до 0.09 мм (от 0.0028 до 0.0035 дюйма)
Общая толщина | от 0.16 до 0.19 мм (от 0.0063 до 0.0075 дюйма)
Вес этикеток | 64 г/м2 (17 lb)

Рулонная бумага: подача только с использованием держателя рулонной бумаги

Ширина | 216 ± 3 мм (8.5 ± 0.12 дюйма)
Толщина | от 0.07 до 0.09 мм (от 0.0028 до 0.0035 дюйма)
Вес | от 52 до 82 г/м2 (от 14 до 22 lb)

### Для LX-1170

Отдельные обычные листы: подача через направляющую для бумаги и через автоматический податчик листов

Ширина | Направляющая для бумаги: от 148 до 420 мм (от 5.8 до 16.5 дюйма) Автоматический податчик листов: от 182 до 420 мм (от 7.2 до 16.5 дюйма)
Длина | Направляющая для бумаги: от 100 до 364 мм (от 3.9 до 14.3 дюйма) Автоматический податчик листов: от 210 до 364 мм (от 8.3 до 14.3 дюйма)
Толщина | Направляющая для бумаги: от 0.065 до 0.14 мм (от 0.0025 до 0.0055 дюйма) Автоматический податчик листов: от 0.07 до 0.14 мм (от 0.0028 до 0.0055 дюйма)
Вес | Направляющая для бумаги: от 52 до 90 г/м2 (от 14 до 24 lb) Автоматический податчик листов: от 64 до 90 г/м2 (от 18 до 24 lb)

Листовые многослойные формы: подача через направляющую для бумаги

Ширина | от 148 до 420 мм (от 5.8 до 16.5 дюйма)
Длина | от 100 до 364 мм (от 3.9 до 14.3 дюйма)
Количество копий | 1 оригинал + до 4 копий
Толщина | от 0.12 до 0.39 мм (от 0.0047 до 0.015 дюйма)
Вес | от 40 до 58 г/м2 (от 12 до 15 lb)
Скрепление | Клейкая линия по верхней кромке формы

Конверты: подача через направляющую для бумаги

Размер | No. 6: 165 x 92 мм (6.5 x 3.6 дюйма) No. 10: 241 x 105 мм (9.5 x 4.1 дюйма)
Толщина | от 0.16 до 0.52 мм (от 0.0063 до 0.0205 дюйма)
Вес | от 45 до 90 г/м2 (от 12 до 24 lb)

Бумажная лента (обычная и многослойная):
подача сзади и снизу

Ширина | от 101.6 до 406.4 мм (от 4.0 до 16.0 дюйма)
Длина (одной страницы) | от 101.6 до 558.8 мм (от 4.0 до 22.0 дюйма)
Количество копий | 1 оригинал + до 4 копий
Толщина | Печатная область от 0.065 до 0.39 мм (от 0.0025 до 0.015 дюйма)
Вес (не многослойная) | от 52 до 82 г/м2 (от 14 до 22 lb)
Вес (один лист многослойной формы) | от 40 до 58 г/м2 (от 12 до 15 lb)
Скрепление | Точечная склейка или обжатые боковые края

Этикетки: подача снизу

Размер этикеток | 23.8 x 63.5 мм (15/16 x 2.5 дюйма) минимум 2.5 мм (0.1 дюйма) радиус скругления углов, минимум
Ширина листа подложки | от 101.6 до 406.4 мм (от 4.0 до 16.0 дюйма)
Длина листа подложки (одна страница) | от 101.6 до 558.8 мм (от 4.0 до 22.0 дюйма)
Толщина листа подложки | от 0.07 до 0.09 мм (от 0.0028 до 0.0035 дюйма)
Общая толщина | от 0.16 до 0.19 мм (от 0.0063 до 0.0075 дюйма)
Вес этикеток | 64 г/м2 (17 lb)

Рулонная бумага: подача только с использованием держателя рулонной бумаги

Ширина | 216 мм (8.5 дюйма)
Толщина | от 0.07 до 0.09 мм (от 0.0028 до 0.0035 дюйма)
Вес | от 52 до 82 г/м2 (от 14 до 22 lb)

[К началу]

## Область печати

Отдельные листы и конверты:

Для LX-300+

A | Минимальный размер верхнего поля 4.2 мм (0.17 дюйма).
B | Минимальный размер левого и правого полей 3.0 мм (0.12 дюйма) каждое. Максимальная ширина бумаги 257 мм (16.5 дюйма), а максимальная ширина области печати 203.2 мм (13.6 дюйма). Для отдельных листов с шириной, превышающей 229.0 мм (9.0 дюйма), размер поля увеличивается пропорционально увеличению ширины листа.
C | Минимальный размер нижнего поля 4.2 мм (0.17 дюйма).

Для LX-1170

A | Минимальный размер верхнего поля 4.2 мм (0.17 дюйма).
B | Минимальный размер левого и правого полей 3.0 мм (0.12 дюйма) каждое. Максимальная ширина бумаги 420 мм (16.5 дюйма), а максимальная ширина области печати 345.44 мм (13.6 дюйма). Для отдельных листов с шириной, превышающей 364.0 мм (14.3 дюйма), размер поля увеличивается пропорционально увеличению ширины листа.
C | Минимальный размер нижнего поля 4.2 мм (0.17 дюйма).

Бумажная лента:

Для LX-300+

A | Минимальные размеры полей над и под перфорацией равны 4.2 мм (0.17 дюйма) каждое.
B | Минимальный размер левого и правого полей 13 мм (0.51 дюйма) каждое. Максимальная ширина бумаги 254 мм (16.0 дюйма), а максимальная ширина области печати 203.2 мм (13.95 дюйма). Для бумажной ленты с шириной, превышающей 241.3 мм (9.5 дюйма), размер поля увеличивается пропорционально увеличению ширины бумаги.

Для LX-1170

A | Минимальные размеры полей над и под перфорацией равны 4.2 мм (0.17 дюйма) каждое.
B | Минимальный размер левого и правого полей 13 мм (0.51 дюйма) каждое. Максимальная ширина бумаги 406.4 мм (16.0 дюйма), а максимальная ширина области печати 345.44 мм (13.6 дюйма). Для бумажной ленты с шириной, превышающей 377.8 мм (14.87 дюйма), размер поля увеличивается пропорционально увеличению ширины бумаги.

Рулонная бумага:

A | Минимальный размер верхнего и нижнего полей 4.2 мм (0.17 дюйма) каждое.
B | Минимальный размер левого поля 3.0 мм (0.12 дюйма). Минимальный размер правого поля 3.0 мм (0.12 дюйма). Максимальная ширина печати 203.2 мм (8.0 дюйма).

[К началу]

## Выравнивание бумаги

Печать начинается с отметки "0" на шкале. Область, не используемая для печати, находится слева от отметки "0."

[К началу]

## Соответствие стандартам

Модель на 120 В:

Стандарты безопасности | UL1950 CSA C22.2 No. 950
EMC | FCC Часть 15 подраздел B класс B CSA C108.8 класс B

Модель на 230 В:

Low Voltage Directive 73/23/EEC | EN 60950
EMC Directive 89/336/EEC | EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

[К началу]

Предыдущее | Далее