Информация об изделии

# Транспортировка принтера

Если вам необходимо перенести принтер, то осторожно упакуйте его с использованием упаковочных материалов, как это описано ниже.

Выполните следующие действия для упаковки принтера с использованием оригинальных упаковочных материалов:

| Предупреждение:

Вы должны сдвинуть печатающую головку руками и вынуть ленточный картридж. Будьте осторожны, печатающая головка может быть горячей! Подождите несколько минут, пока головка не остынет, и только после этого производите удаление картриджа.

| Удалите всю бумагу из принтера. Убедитесь, что принтер выключен.

| Вытащите сетевой кабель из розетки и затем отключите интерфейсный кабель от принтера.

| Установите бумагонаправляющую панель.

| Если тянущий трактор установлен, снимите его. Если установлено какое-нибудь дополнительное устройство, снимите его и упакуйте в оригинальные упаковки.

| Убедитесь, что печатающая головка не горячая. Затем снимите картридж как это описано в разделе Замена картриджа.

| Убедитесь, что трактор, идущий в комплекте с вашим принтером, установлен в подающее положение.

| Упакуйте принтер, ленточный картридж, бумагонаправляющую панель и сетевой кабель в оригинальные упаковочные материалы, и потом упакуйте все это в упаковку принтера.

[К началу]

Предыдущее