Расходные материалы и опции

# Установка и использование дополнительных устройств

> Автоматический податчик листов
> Тянущий трактор
> Держатель рулонной бумаги
> Комплект цветной печати (только LX-300+)
> Сервер печати

## Автоматический податчик листов

Дополнительный одно-бункерный автоматический податчик листов (C80637 для LX-300+/C80639 для LX-1170) вмещает до 50 стандартных обрезных листов (82 г/м2 или 22 lb).

Выполните следующие действия для установки автоматического податчика листов:

| Убедитесь, что принтер выключен. Снимите бумагонаправляющую панель и откройте крышку бумагонаправляющей панели.

| Если трактор установлен в тянущей позиции, снимите его и установите в позицию подающего трактора.

| Убедитесь, что рычаг освобождения бумаги находится в положении для печати на отдельных листах.

| Держа податчик двумя руками, нажмите на рычаги защелок. Посадите прорези автоподатчика на установочные штыри принтера. Отпустите рычаги защелок, чтобы зафиксировать положение автоподатчика.

| Передвиньте левую направляющую бумаги таким образом, чтобы она встала на один уровень с треугольной меткой. Затем передвиньте правую направляющую так, чтобы расстояние между направляющими примерно соответствовало ширине используемой вами бумаги.

| Потяните вперед рычаги приемника бумаги до тех пор, пока направляющие подачи бумаги не отойдут назад, позволяя тем самым загружать бумагу.

| Возьмите стопку бумаги и распушите ее. Затем постучите боковой и нижней стороной бумаги по ровной поверхности, чтобы выровнять ее.

|  | Предостережение:

Не загружайте в автоподатчик конверты, многослойные формы, картон или этикетки.

| Вставьте до 50 листов бумаги вдоль левой направляющей бумаги.

| Отрегулируйте положение правой направляющей бумаги по ширине бумаги. Убедитесь, что бумага свободно передвигается между направляющими.

| Нажмите на рычаги приемника бумаги, чтобы зафиксировать положение бумаги и прижать ее к подающим роликам.

| Выньте подставки для бумаги из боковых направляющих и вставьте их в отверстия позади блока натяжения бумаги. Вставьте две укладочные подставки, из комплекта поставки автоподатчика, в отверстия боковых направляющих.

| Присоедините бумагонаправляющую панель к автоподатчику листов, как это показано ниже.

| Двигайте левую направляющую до тех пор, пока она не остановится напротив установочной метки. Затем передвиньте правую боковую направляющую так, чтобы расстояние между ними примерно равнялось ширине используемой бумаги.

|  | Примечание:

Для удаления бумагонаправляющей панели из автоподатчика, нажмите на обе защелки и вытащите панель.

Следите за тем, чтобы во время печати крышка бумагонаправляющей панели была открыта.

Вы можете легко переключаться между режимом печати с использованием автоподатчика и режимом печати на бумажной ленте. Смотрите раздел Переключение на подачу отдельных листов для получения более детальной информации.

| Примечание:

При печати нескольких страниц на бумажной ленте сложите первую напечатанную страницу по линии отрыва, сразу как только линия отрыва появится из под крышки принтера. Это поможет принтеру правильно выводить напечатанные страницы и предотвратит заклинивание подающего механизма бумагой.

[К началу]

## Тянущий трактор

Вы также можете дополнительно приобрести тянущий трактор (C80030 для LX-300+/ C80034 для LX-1170).

Вы можете повысить эффективность использования бумажной ленты, используя одновременно два трактора. Это особенно удобно при печати на заранее подготовленных формах и многослойных формах.

Выполните следующие действия для установки и загрузки бумаги в стандартный и дополнительный трактор:

| Переведите рычаг освобождения бумаги в положение для печати на бумажной ленте. Установите стандартный трактор в положение для подающего трактора.

| Снимите блок натяжения бумаги. Для этого осторожно сдавите ушки фиксаторов и вытащите блок из принтера.

| Для пользователей LX-300+: Возьмите трактор двумя руками и опускайте его в установочные прорези в верхней части принтера до тех пор, пока он не сядет на место, как это показано ниже. Когда трактор окажется в нужном положении, вы почувствуете как защелкнутся гнезда фиксаторов.

Для пользователей LX-1170: Возьмите трактор двумя руками и опускайте его с наклоном в установочные прорези в верхней части принтера до тех пор, пока он не сядет на место, как это показано ниже. Когда трактор окажется в нужном положении, вы почувствуете как защелкнутся гнезда фиксаторов.

| Загрузите бумажную ленту в трактор. (Смотрите раздел Печать на бумажной ленте.)

| Включите принтер. Нажмите и держите кнопку LF/FF для подачи бумажной ленты на одну страницу.

| Освободите левую и правую звездочки, откинув их фиксаторы вперед. Сдвиньте левую звездочку влево, ориентируясь по шкале, нанесенной на принтере. Затем отпустите рычаг, для фиксации звездочки. Теперь передвиньте правую звездочку таким образом, чтобы расстояние между звездочками соответствовало ширине бумажной ленты, но не фиксируйте положение звездочки. Установите центральную опору посередине между двумя звездочками..

| Откройте крышки звездочек. Накиньте первые отверстия боковой перфорации бумажной ленты на зубья звездочек, после чего закройте крышки звездочек. (Смотрите раздел Печать на бумажной ленте.) Закройте крышки звездочек.

| Передвиньте правую звездочку так, чтобы устранить провисание бумаги, после чего зафиксируйте правую звездочку в этом положении.

| Убедитесь в том, что бумага имеет чистую и ровную переднюю кромку.

| Установите крышку принтера и бумагонаправляющую панель.

[К началу]

## Держатель рулонной бумаги

Поставляемый дополнительно держатель рулонной бумаги (#8310) предназначен для использования рулонной бумаги шириной 8.5-дюйма. Эта опция доступна не во всех странах.

Выполните следующие действия для установки и использования держателя рулонной бумаги:

| Убедитесь, что принтер выключен и снимите бумагонаправляющую панель .

| Расположите держатель рулонной бумаги под принтером как это показано на рисунке. Два отверстия на основании держателя рулонной бумаги должны попасть на два установочных штыря, расположенных на дне корпуса принтера.

|  | Предостережение:

Пожалуйста будьте осторожны при поднятии принтера, держатель рулонной бумаги может упасть, так как держится на месте только за счет веса принтера.

| Убедитесь, что рычаг освобождения бумаги находится в положении для печати на отдельных листах.

| Отрежьте под прямым углом конец рулонной бумаги. Вставьте шпиндель держателя в центральное отверстие рулона.

| Установите шпиндель в держатель. Расположите рулон таким образом, чтобы бумага подавалась в принтер из нижней части рулона.

| Протяните свободный край рулонной бумаги к направляющей тракта протяжки отдельных листов и двигайте его до тех пор, пока не почувствуете некоторое сопротивление.

| Установите бумагонаправляющую панель. Двигайте левую направляющую до тех пор, пока она не остановится напротив установочной метки. Затем передвиньте правую боковую направляющую, пока она также не окажется напротив установочной метки.

[К началу]

## Комплект цветной печати (только LX-300+)

Дополнительно поставляемый комплект цветной печати (C83208) включает в себя цветной ленточный картридж и блок электропривода.

Выполните следующие действия для установки комплекта:

| Выключите принтер, снимите крышку принтера и блок натяжения бумаги. Сдвиньте крышку разъема на принтере и вытащите ее как показано на рисунке.

| Установите блок электропривода в правом углу принтера таким образом, чтобы редуктор был обращен к центру принтера. Плотно нажмите на блок, чтобы его металлические штыри вошли в установочные гнезда.

| Воткните разъем блока электропривода в разъем принтера.

| Сдвиньте печатающую головку в центр принтера, затем передвиньте пластмассовую часть цветной красящей ленты в центр картриджа.

| Вращайте ручку натяжения красящей ленты картриджа, чтобы устранить провисание ленты.

| Вставьте картридж в принтер, как это показано на рисунке. Затем нажмите на края картриджа так, чтобы штыри картриджа плотно сели в установочные гнезда принтера.

| Вращайте ручку натяжения красящей ленты картриджа, для более быстрого попадания красящей ленты в нужное положение.

| Установите блок натяжения бумаги и крышку принтера.

После установки цветного картриджа запустите процедуру печати тестовой страницы, как это описано в разделе Печать тестовой страницы.

Если символы, напечатанные в тестовой странице, имеют скошенные верхние или нижние края, отрегулируйте угол наклона красящей ленты. Проверьте символы, напечатанные красным цветом. Если их верхние края имеют синий оттенок, переведите рычаг коррекции красящей ленты вперед. Если нижние края символов имеют желтый оттенок, переведите рычаг вперед. Затем распечатайте еще одну тестовую страницу, для проверки сделанных вами изменений. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не добьетесь правильного расположения красящей ленты.

| Примечание:

При печати с использованием цветного картриджа скорость печати изменится.

Для перехода в режим печати с использованием черного картриджа, снимите цветной картридж, как это описано в руководстве, поставляемом с комплектом цветной печати. Затем установите черный картридж в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Замена картриджа.

[К началу]

## Сервер печати

Вы можете использовать ваш принтер как сетевой принтер, если установите сервер печати EpsonNet 10/100 BASE TX Ext. (C82378). Смотрите Руководство администратора, для получения дополнительной информации об установке и использования сервера печати.

[К началу]

Далее