Решение проблем

# Печать тестовой страницы

Печать тестовой страницы помогает вам определить работоспособность принтера:

- Если процедура печати тестовой страницы проходит нормально, принтер исправен. Тогда проблема возможно связана с настройками вашего приложения или драйвера принтера, компьютером или интерфейсным кабелем (Используйте экранированный интерфейсный кабель.)

- Если печать тестовой страницы происходит неправильно, проблем в принтере. Смотрите раздел Решение проблем , для поиска и решения проблемы.

Вы можете печатать тестовую страницу используя как бумажную ленту, так и листовую бумагу. Смотрите разделы Печать на бумажной ленте или Печать на отдельных листах , для получения инструкций по использованию этих типов бумаг.

|  | Предостережение:

Для LX-300+: Вы должны использовать бумагу шириной 210 мм (8 1/4 дюйма) для печати тестовой страницы, в противном случае печатающая головка будет печатать прямо на валике. Для LX-1170: Вы должны использовать бумагу шириной 376 мм (14.8 дюйма) для печати тестовой страницы, в противном случае печатающая головка будет печатать прямо на валике.

Выполните следующие действия для печати тестовой страницы:

| При использовании бумажной ленты, убедитесь, что бумага загружена и рычаг освобождения бумаги находится в правильном положении. Затем выключите принтер.

|  | Предостережение:

После того как вы выключите принтер, подождите несколько секунд перед тем как включить его снова, иначе принтер может быть поврежден.

| Для запуска теста, включите принтер удерживая кнопку LF/FF .

| При использовании отдельных листов, загрузите бумагу в принтер.

> Спустя несколько секунд, принтер автоматически подаст бумагу и начнет печать тестовой страницы. Тестовая страница состоит целиком из последовательно повторяющихся символов.

|  | Примечание:

Для временной остановки печати тестовой страницы, нажмите кнопку Pause . Для возобновления печати нажмите кнопку Pause еще раз.

| Для завершения теста, нажмите кнопку Pause . Печать прекратится. Если бумага осталась в принтере, нажмите кнопку LF/FF , для выгрузки отпечатанной страницы. Затем выключите принтер.

| Предостережение:

Не выключайте принтер во время печати тестовой страницы. Всегда используйте кнопку Pause для остановки печати и кнопку LF/FF для выгрузки напечатанных страниц, и только после этого выключайте принтер.

[К началу]

Предыдущее | Далее