Панель управления

# Режим установок по умолчанию

> Изменение установок по умолчанию

Установки по умолчанию управляют многими функциями принтера. Хотя вы можете изменять эти установки с помощью вашего приложения или драйвера принтера, иногда, возможно, вам понадобится делать эти изменения с панели управления принтера, используя режим установок по умолчанию.

В нижеследующей таблице список установок по умолчанию и значения, которые вы можете задать. Более подробно эти установки описаны в конце таблицы. Для получения более детальной информации об изменениях установок по умолчанию, смотрите раздел Изменение установок по умолчанию.

Установка | Значение
Page length for tractor* (Длина страницы для трактора) | Длина в дюймах: 3, 3.5, 4, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 70/6, 12, 14, 17
Skip over perforation (Пропуск перфорации) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Auto tear off (Автоматический отрыв) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Auto line feed (Автоматический перевод строки) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Print direction (Направление печати) | Bi-D (Двунаправленная), Uni-D (Однонаправленная)
Software (Программное обеспечение) | EPSON ESC/P, IBM 2380 Plus (for LX-300+)/IBM 2381 Plus (for LX-1170)
0 slash (Перечеркнутый ноль) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
High speed draft (Высокоскоростная черновая печать) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
I/F mode (Выбор интерфейса) | Auto (Автоматический), Parallel (Параллельный), Serial (Последовательный)
Auto I/F wait time (Время ожидания при автоматическом выборе интерфейса) | 10 секунд, 30 секунд
Baud rate (Скорость передачи) | 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 бит\сек
Parity (Четность) | None (Отсутствует), Odd (Нечетная), Even (Четная), Ignore (Игнорировать)
Data length (Длина пакета данных) | 8 бит, 7 бит
Parallel I/F bidirectional mode (Режим двунаправленной печати для параллельного интерфейса) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Packet mode (Пакетный режим) | Auto (Автоматический), Off (Выкл.)
Character table* (Таблица символов) | Стандартная модель: Italic, PC 437, PC 850, PC 860, PC 863, PC 865, PC 861, BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Все остальные модели: Italic, PC 437, PC 850, PC 437 Greek, PC 853, PC 855, PC 852, PC 857, PC 866, PC 869, MAZOWIA, Code MJK, ISO 8859-7, ISO Latin 1T, Bulgaria, PC 774, Estonia, ISO 8859-2, PC 866 LAT, PC 866 UKR, PC APTEC, PC 708, PC 720, PC AR864, PC 860, PC 863, PC 865, PC 861, BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15, PC 771
International character set for Italic table (Международный набор символов для курсива) | Italic U.S.A., Italic France, Italic Germany, Italic U.K., Italic Denmark1, Italic Sweden, Italic Italy, Italic Spain1
Auto CR (IBM 2380 Plus для LX-300+, IBM 2381 Plus для LX-1170)** (Автоматический возврат каретки) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Manual feed wait time (Время ожидания для ручной подачи) | 1 секунда, 1.5 секунды, 2 секунды, 3 секунды, Others (Другое)
Buzzer (Зуммер) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Roll paper (Рулонная бумага) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
IBM character table** (Таблица символов IBM) | Table 2, Table 1 (Таблица 1, Таблица 2)

| * Доступность принтера зависит от страны-импортера.

| ** Эти установки будут действовать, только когда выбран режим эмуляции IBM 2380 Plus (для LX-300+)/ IBM 2381 Plus (для LX-1170).

#### Длина страницы для трактора

Эта установка позволяет вам установить длину страницы (в дюймах) при печати на бумажной ленте.

#### Пропуск перфорации

Эта опция доступна только при печати на бумажной ленте. Когда вы выбираете On (Вкл.), принтер вставляет интервал шириной в один дюйм (25.4 мм) между последней строкой напечатанной на последней странице и первой строкой, которая будет напечатана на следующей странице. Поскольку настройка области печати, сделанная из вашего приложения, может сбрасывать настройку, сделанную с помощью режима установок по умолчанию, для достижения наилучших результатов, используйте возможности вашего приложения при настройке области печати.

#### Автоматический отрыв

Когда автоматический отрыв включен, и вы печатаете на бумажной ленте с помощью подающего трактора, принтер автоматически подает бумагу в позицию отрыва и вы легко можете оторвать напечатанный документ. Когда принтер получает следующее задание на печать, он автоматически подает бумагу в позицию начала страницы.

Когда автоматический отрыв выключен, вы можете подавать бумагу в позицию отрыва с помощью кнопок панели управления принтера. Смотрите раздел Использование кнопки Tear Off для получения более детальной информации.

#### Автоматический перевод строки

Когда автоматический перевод строки включен, принтер добавляет каждый полученный код возврата каретки (CR), кодом перевода строки, и позиция печати перемещается на новую строку. Если принтер после каждого возврата каретки добавляет лишнюю строку, выключите автоматический перевод строки.Для этого выберите значение Выкл.

#### Направление печати

Вы можете выбрать двунаправленную печать (Bi-D) или однонаправленную печать (Uni-D). При двунаправленной печати скорость печати возрастает, а при однонаправленной печати более точно позиционируются вертикальные линии при печати графики.

#### Программное обеспечение

Когда вы выбираете EPSON ESC/P, принтер управляется системой команд EPSON EPSON ESC/P. Если выбрано значение IBM 2380 Plus (для LX-300+)/IBM 2381 Plus (для LX-1170), принтер эмулирует IBM-принтер.

#### Перечеркнутый ноль

Когда опция включена символ 0 печатается с перечеркивающей его косой чертой. В таком виде знак 0 очень сложно перепутать с буквой О. Если опция выключена символ 0 печатается как обычно.

#### Высокоскоростная черновая печать

Когда выбрано значение Вкл., принтер печатает со скоростью до 413 cps (символов в секунду) с шагом 10 cpi (символов на дюйм). Если выбрано значение Выкл., принтер печатает со скоростью до 310 cps с шагом 10 cpi.

#### Выбор интерфейса

Принтер имеет встроенный параллельный и последовательный интерфейсы.

Если принтер подключен только к одному компьютеру, выберите Параллельный или Последовательный в зависимости от используемого вами типа подключения. Если принтер подключен одновременно к двум компьютерам, выберите Автоматический , чтобы принтер мог автоматически переключаться между интерфейсами.

#### Время ожидания при автоматическом выборе интерфейса

Эта опция эффективна, только если установка Выбор интерфейса имеет значение Автоматический. Эта установка определяет, сколько принтер должен ждать, после того как он перестал получать данные по текущему интерфейсу, прежде чем он перейдет к поиску заданий на печать в других интерфейсах. Вы можете задать время ожидания 10 секунд или 30 секунд .

#### Скорость передачи

Используйте эту установку для выбора скорости передачи данных по последовательному интерфейсу. Скорость передачи данных измеряется в битах в секунду (bps). Смотрите руководство пользователя вашего компьютера и программного обеспечения, для выставления правильной скорости передачи данных.

#### Четность

Когда вы выбираете значение Отсутствует, проверка четности запрещена. Бит четности используется для базового обнаружения ошибки при передаче данных. Смотрите руководство пользователя вашего компьютера и программного обеспечения, для выставления правильной настройки четности.

#### Длина пакета данных

Устанавливает длину пакета данных для последовательного интерфейса 7 бит или 8 бит. Смотрите руководство пользователя вашего компьютера и программного обеспечения, для выставления правильной настройки длины пакета данных.

#### Режим двунаправленной печати для параллельного интерфейса

Если опция включена, используется режим двунаправленной печати для параллельного интерфейса. Если в режиме двунаправленной печати нет необходимости, выключите эту опцию.

#### Пакетный режим

Выберите Автоматический для использования пакетного режима передачи данных IEEE-1284.4. Если в пакетном режиме нет необходимости, выберите значение Выкл.

#### Таблица символов

Вы можете выбрать любые 13 из 35 стандартных таблиц символов, в зависимости от страны-импортера. Смотрите раздел Электротехнические для получения более детальной информации о таблицах символов.

#### Международный набор символов для курсива

Для кодовой таблицы курсива вы можете выбирать среди нескольких таблиц символов. Каждый из таблиц содержит восемь символов, которые изменяются в зависимости от страны и языка, поэтому вы можете настраивать таблицу курсива в соответствии с вашими потребностями.

#### Автоматический возврат каретки

Эта опция доступна только в режиме эмуляции IBM 2380 Plus (для LX-300+)/IBM 2381 Plus (для LX-1170). Когда автоматический возврат каретки включен, каждый код перевода строки (LF) или код ESC J дополняется кодом возврата каретки. Это переводит позицию печати в начало следующей строки.

#### Время ожидания для ручной подачи

Эта установка задает временной интервал между моментом установки бумаги в бумагонаправляющую панель и моментом ее подачи в принтер. Если подача бумаги происходит до того, как вы настроили ее позицию, увеличьте время ожидания для ручной подачи.

#### Зуммер

Принтер подает звуковой сигнал об ошибке. (Смотрите раздел Использование индикаторов ошибок для получения более подробной информации об ошибках принтера.) Если вы не хотите, чтобы принтер подавал звуковой сигнал об ошибке, выключите эту опцию.

#### Таблица символов IBM

Эта опция доступна только в режиме эмуляции IBM 2380 Plus (для LX-300+)/ IBM 2381 Plus (для LX-1170). Когда вы выбираете значение Таблица 1, шеснадцатиричные коды от 80H до 90H таблиц символов будут использоваться в качестве кодов управления. Когда вы выбираете значение Таблица 2, коды от 80H до 90H используются для символов.

## Изменение установок по умолчанию

Выполните следующие действия для входа в Режим установок по умолчанию и изменения этих установок:

| Примечание:

Для печати страницы выбора языка и инструкций Режима установок по умолчанию, вам понадобится пять или шесть листов формата А4 или Letter, или пять-шесть страниц бумажной ленты длиной 279 мм (11 дюймов) и шириной 210 мм (8.27 дюймов).

Если вы используете отдельные листы без дополнительного автоподатчика листов, вы должны загружать лист в принтер всякий раз, когда принтер напечатает предыдущий лист.

| Удостоверьтесь в том, что бумага загружена и принтер выключен.

|  | Предупреждение:

После того как вы выключите принтер, подождите несколько секунд перед тем как включить его снова, иначе принтер может быть поврежден.

| Удерживая кнопку Tear Off (Font) , включите принтер. Принтер войдет в Режим установок по умолчанию и напечатает инструкцию по выбору языка (одна страница).

| Следуя этой инструкции, выберите язык.

| Загрузите следующий лист бумаги, если это необходимо. Принтер напечатает текущие установки (одна страница).

| Нажмите кнопку Tear Off (Font). Принтер напечатает инструкции Режима установок по умолчанию (три или четыре страницы) на выбранном вами языке. Напечатанные инструкции содержат список установок по умолчанию, которые вы можете изменять; описание того, как это нужно делать, и покажут вам как при этом использовать значения световых индикаторов панели управления.

| Следуйте этим инструкциям для изменения установок по умолчанию, с помощью кнопок панели управления принтера.

|  | Примечание:

Стрелки на листах с инструкциями указывают на текущие значения установок по умолчанию.

| Когда вы сделаете необходимые изменения, выключите принтер. Все изменения сохранятся до тех пор, пока вы не измените их снова.

|  | Примечание:

Выключите принтер после окончания печати.

[К началу]

Предыдущее