Панель управления

# Использование панели управления

> Кнопки и индикаторы панели управления
> Выбор внутренних шрифтов принтера

Используя кнопки панели управления, вы можете управлять простыми функциями принтера, такими как перевод строки, перевод страницы, загрузка и выгрузка бумаги, и выбор внутренних шрифтов. С помощью индикаторов панели управления вы можете определить текущее состояние принтера. Для получения более детальной информации о кнопках и индикаторах панели управления, смотрите Кнопки и индикаторы панели управления .

## Кнопки и индикаторы панели управления

##### 1. Индикатор Tear Off (Font)/Отрыв (Шрифт)*

> Мигает, если бумажная лента находится на линии отрыва или указывает на внутренний шрифт, выбранный в настоящий момент.

##### 2. Кнопка Tear Off (Font)/Отрыв (Шрифт)*

> - Используется для подачи бумажной ленты в позицию отрыва.

> - Используется для обратной подачи бумажной ленты в позицию парковки.

##### 3. Кнопка LF/FF (Перевод строки/Перевод страницы)**

> - При однократном нажатии бумага подается вперед на одну строку.

> - При длительном нажатии лист выводится из принтера, а бумажная лента протягивается к началу следующей страницы.

##### 4. Кнопка Load/Eject (Загрузка/Выгрузка)**

> - Загружает одиночный лист бумаги.

> - Выгружает лист бумаги, если он был загружен.

> - Подает бумажную ленту в позицию парковки.

> - Возвращает бумажную ленту в позицию парковки.

##### 5. Кнопка Pause (Пауза)

> При однократном нажатии приостанавливает печать, а при повторном возобновляет печать. При нажатии и удерживании в течение 3 секунд, включается режим микронастройки принтера. При повторном нажатии и удерживании, режим микронастройки выключается**.

##### 6. Индикатор Paper Out (Нет бумаги)

> - Горит, если нет бумаги в автоподатчике листов, или если бумага загружена неправильно.

> - Мигает, если бумага не выгружена полностью, или при заклинивании бумаги в механизме принтера.

##### 7. Индикатор Pause (Пауза)

> - Горит, если принтер находится в состоянии паузы.

> - Мигает, если принтер находится в режиме микронастройки**.

> - Мигает, при перегревании печатающей головки принтера.

| * Выбор шрифта : В режиме микронастройки, вы можете выбрать один из встроенных шрифтов нажатием кнопки Tear Off. Положение индикаторов Tear Off указывает на выбранный шрифт.

| ** Режим микронастройки : При нажатии и удерживании в течение 3 секунд кнопки Pause, включается режим микронастройки принтера. В этом режиме, с помощью кнопок LF/FF и Load/Eject, вы можете производить настройку позиции отрыва или позиции начала страницы. См. также Настройка позиции начала страницы

[К началу]

## Выбор внутренних шрифтов принтера

Выполняя следующие действия, вы можете выбрать любой из внутренних шрифтов принтера, используя кнопки панели управления:

| Убедитесь, что ваш принтер в данный момент не печатает. В противном случае, дождитесь, пока печать закончится.

| Нажмите кнопку Pause и удерживайте ее в течении 3 секунд, для включения режима микронастройки. Индикатор Pause начнет мигать. Положение двух индикаторов Tear Off (Font) укажет на текущий выбранный шрифт.

| Нажимайте на кнопку Tear Off (Font) до тех пор, пока положение индикаторов Tear Off (Font) не укажет на нужный вам шрифт.

|  | Примечание:

Настройки шрифта, сделанные из вашего приложения, обычно сбрасывают настройки, сделанные с помощью кнопок панели управления принтера. Для достижения наилучших результатов, используйте возможности вашего приложения при настройке шрифта и шага шрифта.

Шрифты баркодов не могут быть выбраны с помощью кнопок панели управления.

[К началу]

Далее