Работа с бумагой

# Печать на отдельных листах

> Подача отдельных листов.

Вы можете загружать бумагу по одному листу, используя бумагонаправляющую панель принтера. Спецификации различных типов листовой бумаги смотрите в подразделе Бумага.

Перед печатью на листовых многослойных формах, конвертах или на других специальных типах бумаги, убедитесь что рычаг толщины бумаги установлен в соответствующее положение. Смотрите раздел Печать на специальной бумаге , для получения более детальной информации.

| Примечание:

Для загрузки большого количества листов, рекомендуется использовать поставляемый дополнительно автоматический податчик листов. Смотрите раздел Установка и использование опций.

Вы можете использовать бумагонаправляющую панель, для подачи листовых многослойных форм, склеенных по верхней кромке.

Загружайте такие многослойные формы в бумагонаправляющую панель склеенным краем вперед и печатной стороной вниз.

## Подача отдельных листов

Выполните следующие действия для загрузки отдельных листов:

| Убедитесь в том, что принтер выключен. Переведите рычаг выбора типа бумаги в положение для печати на отдельных листах.

| Передвиньте левую направляющую бумаги таким образом, чтобы она встала на один уровень с треугольной меткой. Затем передвиньте правую направляющую так, чтобы расстояние между направляющими примерно соответствовало ширине используемой вами бумаги.

| Вставляйте лист бумаги между направляющими до тех пор, пока не почувствуете некоторое сопротивление.

Для режима обычной печати, включите принтер без удерживания каких-либо кнопок. Когда принтер получит данные, он начнет печатать.

| Предостережение:

Используйте ручку подачи бумаги с правой стороны принтера, только для устранения заклинившей бумаги и только при выключенном принтере. В противном случае, вы можете повредить принтер или сбить настройку позиции начала страницы.

[К началу]

Предыдущее | Далее