Информация об изделии / Что нужно знать о вашем принтере

# Наиболее важные указания по технике безопасности

Прочтите все приведенные ниже инструкции. Следуйте всем предупреждениям и указаниям, нанесенным на принтер.

- Не устанавливайте принтер на неустойчивую поверхность, около батарей или какого-либо другого источника тепла.

- Устанавливайте принтер на ровной плоскости. Если принтер будет наклонен то, скорее всего он будет работать неправильно.

- Не закрывайте щелей и отверстий в корпусе принтера, не засовывайте в них посторонних предметов.

- Применяйте источники электропитания соответствующие параметрам, указанным на корпусе принтера.

- Подключайте все оборудование к заземленным электрическим розеткам. Не используйте розетки, находящиеся в общей сети с фотокопировальными машинами и кондиционерами.

- Не используйте поврежденный или изношенный сетевой кабель.

- При использовании удлинителя проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала номинальной нагрузкой удлинителя по току.

- Обязательно отключайте принтер от сети на время чистки. Чистите принтер только мягкой тряпочкой.

- Не проливайте на принтер жидкость.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать принтер, за исключением случаев описанных в данном руководстве.

- При следующих обстоятельствах немедленно отключите принтер от сети и обратитесь в ближайший сервисный центр:

i. | Поврежден сетевой кабель или его вилка.
ii. | Внутрь принтера попала жидкость.
iii. | Принтер уронили или поврежден корпус принтера.
iv. | Принтер не работает или явно ухудшились параметры его работы.

- Регулируйте только те параметры, которые описаны в настоящем руководстве.

- Если вы планируете использовать принтер в Германии, помните следующее:

> Для защиты принтера от скачков напряжения и короткого замыкания его следует подключать к электрической розетке, защищенной предохранителем на 10- или 16-ампер.

[К началу]

Предыдущее | Далее