Калибрование вашей системы

# Калибрование вашего экрана

> Для пользователей Windows 98
> Для пользователей Windows 95 и NT 4.0:
> Для пользователей Macintosh

Вы должны откалибровать свой экран, когда впервые устанавливаете программное обеспечение сканера и всякий раз при переходе на другой монитор.

## Для пользователей Windows 98

| Дважды щелкните по значку Сканеры и камеры на Панели управления. Появляется диалоговое окно Свойства сканеров и камер. Нажмите кнопку Свойства в нем.

| Щелкните по вкладке Утилита и затем щелкните по значку Утилита калибрования экрана. Появляется диалоговое окно Калибрование экрана.

| Щелкните по кнопке OK, чтобы завершить калибрование ваших сканера и монитора.

Серые полосы никогда не сливаются полностью; однако постарайтесь добиться наиболее близкого соответствия различных тонов.

Настройка автоматически сохраняется как файл Конфигурация экрана в списке Калибровка в диалоговом окне Назначение утилиты EPSON TWAIN. Файл Конфигурация экрана содержит калибровочные данные по предварительно просматриваемому изображению, а также само осканированное изображение.

[К началу]

## Для пользователей Windows 95 и NT 4.0

| Дважды щелкните по значку EPSON TWAIN в окне Панель управления.

> Появляется диалоговое окно Настройка EPSON TWAIN 4.

| Щелкните Утилита калибрования экрана в диалоговом окне.

> Открывается следующее окно:

| Наблюдайте за экраном на удалении от него и передвигайте ползунок вправо или влево до тех пор, пока два тона почти сольются.

| Щелкните по кнопке OK , чтобы завершить калибрование ваших сканера и монитора.

| Примечание:

| Серые полосы никогда не сливаются полностью; однако постарайтесь добиться наиболее близкого соответствия различных тонов.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

| Щелкните по значку утилиты EPSON Screen Calibration в папке Сканер EPSON, чтобы открыть диалоговое окно Калибрование экрана.

| Наблюдайте за экраном на удалении от него и передвигайте ползунок вправо или влево до тех пор, пока два тона почти сольются.

| Щелкните по кнопке OK, чтобы завершить калибрование ваших сканера и монитора.

| Примечание:

| Серые полосы никогда не сливаются полностью; однако постарайтесь добиться наиболее близкого соответствия различных тонов.

[К началу]

Предыдущая | Далее