Основы сканирования

# Пользование кривой тоновоспроизведения

> Сохранение вашей кривой тоновоспроизведения
> Удаление пользовательской кривой тоновоспроизведения
> Закрытие диалогового окна Коррекция тона

Кривая тоновоспроизведения предоставляет вам различные средства для регулирования интенсивности цветов у сканируемого изображения. Вы можете регулировать значения параметров затенение, средний тон и высветление. Это помогает получить хорошо сбалансированную раскраску изображения.

| Примечания:

| Кривой тоновоспроизведения рекомендуется пользоваться для точной настройки после того, как вы предварительно рассмотрели изображение и отрегулировали высветления и затенения через диалоговые окна Автоэкспозиция и Средства управления изображением. Пользоваться кривой тоновоспроизведения для выполнения первоначальных установок не следует.

| Кнопка Коррекция тона недоступна, когда бы ни были выбраны установки Черно- белое для параметра Глубина цвета и Нет для параметра Полутон.

Кривая тоновоспроизведения расположена в диалоговом окне Коррекция тона, которое открывается при нажиме на кнопку Коррекция тона в меню Расширенная настройка окна EPSON TWAIN. Ниже описано, как пользоваться каждым из органов управления в диалоговом окне Коррекция тона.

| Кнопка Коррекция тона

Диалоговое окно Коррекция тона

### Каналы

Нажмите какой-либо переключатель под заголовком Каналы для выбора цвета, кривую тоновоспроизведения которого вы хотите отрегулировать. Когда выбран вверху главный канал, вашим регулировкам будут подвержены все три цвета. Выбор одного из остальных каналов позволит регулировать только соответствующий ему красный, зеленый или синий цвет.

### Редактор кривой тоновоспроизведения

При перемещении указателя мыши в поле редактора кривой тоновоспроизведения указатель превращается в палец. Пользуйтесь этим указателем, чтобы передвинуть любую из пяти точек на кривой тоновоспроизведения и изменить форму последней. Ось x кривой выражает яркость оригинала (значения на входе), а ее ось y передает яркость отсканированного изображения (значения на выходе).

Чтобы вернуть кривую тоновоспроизведения к установке по умолчанию, выберите пункт Линейная в списке Коррекция тона.

### Значения на выходе

Предусмотрены текущие значения выходных данных, соответствующие текущим местоположениям точек внутри редактора кривой тоновоспроизведения. Эти значения изменяются, когда вы перемещаете точки у редактора кривой тоновоспроизведения. Вы можете также ввести сюда числовые значения, чтобы изменить форму кривой тоновоспроизведения. Каждое значение можно изменять в пределах от 0 до 255.

| Примечания:

| У каждого имени выходного значения есть свой флажок, расположенный слева от него. Всегда устанавливаются флажки для параметров Высветить и Затенить, однако вы можете также выбрать или удалить параметры 1/4 тона, Средний тон и 3/4 тона, щелкая по их флажкам.

| Когда флажок какого-то имени выходного значения не установлен, точка этого параметра у редактора кривой тоновоспроизведения автоматически смещается, чтобы сгладить кривую тоновоспроизведения, как только вы передвигаете одну из остальных точек.

| Когда установлен флажок какого-то имени выходного значения, это означает, что его точка зафиксирована и она не будет смещаться при передвижении других точек.

### Список Коррекция тона

Пользуйтесь этим окном списка для выбора предварительно установленной кривой тоновоспроизведения. Ниже представлены шесть предварительно установленных кривых тоновоспроизведения. Вы также можете добавить к этому списку свои собственные кривые, пользуясь процедурой из следующего раздела "Сохранение вашей кривой тоновоспроизведения".

Имя кривой | Высветление | 1/4 тона | Средний тон | 3/4 тона | Затенение | Описание
Линейная | 245 | 192 | 128 | 64 | 8 | Стандартная кривая
Осветлить | 245 | 193 | 133 | 74 | 4 | Осветляет темное изображение
Затемнить | 245 | 152 | 82 | 38 | 11 | Затемняет светлое изображение
Малоконтрастный | 245 | 182 | 129 | 72 | 2 | Понижает контрастность
Высококонтрастный | 245 | 204 | 129 | 51 | 2 | Повышает контрастность
Убрать затенение | 245 | 193 | 129 | 80 | 5 | Осветляет затенения

Когда вы выбираете кривую из списка Коррекция тона, соответственно изменяются установки в диалоговом окне Коррекция тона.

## Сохранение вашей кривой тоновоспроизведения

Воспользуйтесь следующей процедурой, чтобы присвоить имя кривой тоновоспроизведения, которую вы создали специально, и сохраните ее для применения в будущем.

| Задайте свои установки для кривой тоновоспроизведения. В результате имя, отображаемое в списке Коррекция тона, меняется на Определенная пользователем

| После создания собственной кривой тоновоспроизведения введите в блок списка имя для новой кривой (до 32 символов).

| Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить установки вашей новой кривой тоновоспроизведения, под указанным вами изменением.

[К началу]

## Удаление пользовательской кривой тоновоспроизведения

Воспользуйтесь следующей процедурой для удаления пользовательской кривой тоновоспроизведения. Вы не можете удалить шесть предустановленных образцов кривых тоновоспроизведения.

| Воспользуйтесь списком Коррекция тона для выбора пользовательской кривой тоновоспроизведения, которую вы хотите удалить.

| Нажмите кнопку Удалить.

| В открывшемся окне с запросом подтверждения нажмите Да, чтобы удалить кривую.

[К началу]

## Закрытие диалогового окна Коррекция тона

Вы можете закрыть диалоговое окно Коррекция тона, нажав кнопку OK или Отмена

- Щелчок по OK активизирует текущие установки диалогового окнa Коррекция тона и закроет диалоговое окно.

- Щелчок по Отмена закроет диалоговое окно без активизации текущих установок диалогового окнa. Щелчок по кнопке Закрыть в правом верхнем углу диалогового окнa вызывает то же действие, что и нажим на кнопку Отмена

[К началу]

Предыдущая | Далее