Возможности утилиты EPSON TWAIN

# Тип изображения

> Список Тип изображения
> Кнопка Тип изображения

Пользуйтесь списком или кнопкой Тип изображения при выборе типа сканируемого изображения.

## Список Тип изображения

Список Тип изображения содержит следующие предопределенные установки. Фирма EPSON рекомендует на первом этапе пользоваться предопределенными установками, а затем улучшать качество отсканированного изображения вручную, задавая при необходимости детализированные установки, описанные далее. Щелкайте по стрелкам справа, чтобы просмотреть все доступные установки.

### Цветное фото:

> 24-бит Цветное, высшее качество

### Удаление муара с цветного фото:

> 24-бит Цветное, высшее качество с удалением муаровых узоров

|  | Примечание:

|  | Муар - это узор перекрестной растровой сетки, который появляется на отсканированных изображениях при сканировании печатного материала. Муар - это результат интерференции, возникающей вследствие различия линиатур (шага растра) у режима сканирования и у растрированных полутоновых печатных оригиналов.

### Черно-белое фото:

> 8-бит Серое, высшее качество

### Штриховая графика:

> Черно-белое, черновое качество

### OCR:

> Черно-белое, высшее качество, Технология улучшения текста

### Копия/Факс:

> Черно-белое, жесткий полутон, черновое качество, Автосегментация области сканирования

[К началу]

## Кнопка Тип изображения

Кнопка Тип изображения позволяет задавать специальные установки для параметра Тип изображения. Пользуйтесь этой функцией, когда хотите задать много детализированных установок вручную.

Нажмите кнопку Тип изображения Открывается следующее диалоговое окно.

### Имя типа изображения:

> Имена предопределенных установок и любых пользовательских установок, сохраненных вами, появляются в списке Имя типа изображения.

### Глубина цвета:

> Выберите сканируемые цвета через:
> 24-бит Цветное, 8-бит Серое и Черно-белое

### Полутон:

> Выберите установку растрированного полутона или кластерной размывки для воспроизведения изображений с помощью специальных точечных узоров:
> Режим A (Жесткий тон) Режим B (Мягкий тон) Режим C (Сетчатый растр) Размывка A (4 x 4 Байер) Размывка B (4 x 4 Спираль) Размывка C (4 x 4 Сетчатый растр) Размывка D (8 x 4 Сетчатый растр) или Нет.

|  | Примечание:

|  | Установка Полутон доступна, когда для параметра Глубина цвета установлено Черно- белое.

### Режим сканирования:

> Выбирайте либо Высшее либо Черновое качество сканирования. Выбирайте Высшее , когда качество для вас важнее, чем скорость.

### Удаление муара:

> Выбирайте либо Вкл либо Выкл . Когда выбрано Вкл, муаровые узоры удаляются автоматически с отсканированных изображений, однако сканирование длится дольше.

|  | Примечание:

|  | Муар - это узор перекрестной растровой сетки, который появляется на отсканированных изображениях при сканировании печатного материала. Муар - это результат интерференции, возникающей вследствие различия линиатур (шага растра) у режима сканирования и у растрированных полутоновых печатных оригиналов.

### Выкрывание:

> Выберите цвет для вычитания из черно-белого сканерного представления цветного оригинала. Правильное применение выкрывания может улучшить качество ваших отсканированных черно-белых изображений. Доступные опции выкрывания:
> Нет , Красный , Зеленый и Синий

|  | Примечание:

|  | Функция Выкрывание доступна только, когда для параметра Глубина цвета установлено 8-бит Серое или Черно-белое

|  | В зависимости от сканируемого изображения перед вами может встать необходимость отрегулировать установку Порог в диалоговом окне Органы управления изображением, чтобы активизировать эту функцию.

### Параметры черно-белого:

> Ваш выбор:
> Технология улучшения текста, Автосегментация области сканирования или Нет

> Технология улучшения текста
> Чтобы повысить точность распознавания при сканировании в режиме OCR (Оптическое распознавание символов), выберите эту опцию. Данная функция устраняет фон документа на отсканированных изображениях.

> Автосегментация области сканирования
> Выбирайте эту опцию, чтобы сделать полутоновые (в градациях серой шкалы) иллюстрации яснее, а текст четче и распознанным точнее на отсканированных документах. Данная функция отделяет текст от графики.

|  | Примечания:

|  | Установка Параметры черно-белого доступна только, когда Черно-белое выбрано в качестве параметра Глубина цвета.

|  | Когда вам не требуется ни TET, ни AAS, задайте Нет

|  | По умолчанию установлено Нет

> Чтобы применить выполненную вами настройку, щелкните OK . Окно Предварительный просмотр отображает эффекты от введения текущих установок, за исключением установок TET (Технология улучшения текста) и AAS (Автосегментация области сканирования).

Для отмены этих установок щелкните Отмена

Чтобы сохранить сделанные вами установки как группу пользовательских установок, введите с клавиатуры новое имя в блок Имя типа изображения и нажмите кнопку Сохранить

Для удаления какой-либо установки параметра Тип изображения выберите в меню Имя типа изображения ее имя и затем нажмите кнопку Удалить

[К началу]

Предыдущая | Далее