Руководство по программному обеспечению

| Назад

# Глоссарий

additive primary colors (аддитивные основные цвета)
  Цвета красный, зеленый и синий (модель RGB), которые создают восприятие белого при смешении в равной пропорции. Это цвета цветовой системы, применяемой в мониторах и сканерах.

bi-level data (двухуровневые данные)
  Видеоданные, состоящие из элементов 1 бит/пиксел. Пиксел, передаваемый единственным битом цифровых данных, который может выражать только 1 (светлый) или 0 (темный).

bit (бит)
  Сокращенное обозначение двоичной цифры. Это наименьшая единица информации при компьютерной обработке данных. Бит может передавать два значения: включено (представлено 1) и выключено (представлено 0).

bit/pixel (бит/пиксел)
  Единица выражения числа битов, закрепленных за одним пикселом. Чем больше значение числа, тем детальнее будет представлен пиксел.

brightness (яркость)
  Функция сканера осветлять или затемнять видеоданные по отсканированному изображению на выходе.

byte (байт)
  Единица информации, состоящая из восьми битов. Байт может представлять код управления или символ.

carriage (каретка)
  Узел сканера, содержащий оптический чувствительный элемент и источник света, участвующие в сканировании.

color correction (коррекция цвета)
  Метод подстройки видеоданных цвета под конкретный тип устройства для приближения результатов воспроизведения к цветам оригинала.

color separation (цветоделение)
  Процесс превращения полноцветных изображений в ограниченное число основных цветов. Аддитивные основные цвета (красный, зеленый и синий) используются сканером, а основные цвета (голубой, пурпурный и желтый) применяются на печатных машинах в полиграфии.

daisy chain (гирляндная цепь)
  Компоновка шины SCSI, позволяющая подключать к одному компьютеру одновременно несколько устройств в линию. См. SCSI.

default (по умолчанию)
  Набор значений параметров, активный, когда не было сделано другого выбора. Иногда их называют заводскими установками по умолчанию, если оригинальные значения не были изменены с момента отгрузки сканера с завода.

dithering (кластерная размывка)
  Процесс, в котором программа или устройство вывода имитирует непрерывный переход оттенков тонов группами (кластерами) точек различных цветов благодаря зрительному эффекту дрожания и размывки.

document (документ)
  Изделие, например лист бумаги или книга, которое вы кладете на стекло планшета для считывания сканером.

dpi (точек на дюйм)
  Аббревиатура от количество точек на один линейный дюйм. Единица измерения разрешения. Чем больше числовое значение, тем выше разрешение.

dropout color (выкрываемый цвет)
  Игнорируемый цвет, не воспринимаемый сканером. Вы можете назначать выкрываемые цвета и отменять их назначение через программное управление сканера.

ESC/I
  Аббревиатура от EPSON Standard Code for Image scanners (Стандартный код EPSON для сканеров). Система команд для программного управления сканерами.

ESC/P
  Аббревиатура от EPSON Standard Code for Printers (Стандартный код EPSON для принтеров). Система команд для программного управления принтерами.

gamma (гамма, коэффициент контрастности)
  Гамма - это показатель соотношения контрастностей на входе и выходе устройства. Регулируя этот показатель, можно изменять яркость полутонов изображения без искажения затенений и высветлений.

grayscale (серая шкала)
  Изображения, переданные различными оттенками серого в дополнение к черному и белому цветам.

halftoning (растрирование полутонов)
  Способ воспроизведения изображений точечными узорами для улучшения качества выхода.

home position (исходное положение)
  Положение каретки на задней половине сканера (у шарниров крышки), где каретка покоится перед началом операции сканирования.

imagesetter (формирователь изображения)
  Устройство, отображающее с высоким разрешением на пленке или бумаге текст и графику по информации, передаваемой из файлов компьютера. Такими аппаратами обычно оснащаются бюро предпечатной подготовки полиграфических материалов и типографии.

impact dot printer (ударно-матричный принтер)
  Печатающее устройство, которое переносит краску на бумагу, ударяя группой стерженьков (иголок) по красящей ленте.

ink jet printer (струйный принтер)
  Печатающее устройство, которое переносит на бумагу чернила, распыляя их через группу сопел малого диаметра.

interface (интерфейс)
  Аппаратное звено, способ или стандарт, обеспечивающие связь между устройствами компьютерной системы.

line sequence (построчная последовательность)
  Вид цветного сканирования, при котором происходит выделение основных цветов строка за строкой. В этом режиме каретка совершает только один проход по каждой строке.

moiré (муар)
  Муар - это узор перекрестной растровой сетки, который появляется на отсканированных изображениях при сканировании печатного материала. Это результат интерференции вследствие различия линиатур (шага растра) у режима сканирования и у растрированных полутоновых печатных оригиналов.

monochrome (монохромный)
  Черно-белые изображения или изображения, представленные только интенсивностью светимости.

OCR
Optical Character Recognition. (Оптическое распознавание символов)
  Технология, позволяющая компьютерам "считывать" текст с физических носителей. Эта технология требует графического представления текста, чтобы интерпретировать его. Обычно такое представление поступает с отсканированного изображения.

page sequence (постраничная последовательность)
  Вид цветного сканирования, при котором все изображение сканируется целиком за один раз для каждого выделяемого цвета.

pixel (пиксел)
  Сокращение английских слов picture element, означающих элемент рисунка. Каждое изображение состоит из множества пикселов. Пикселы в свою очередь состоят из точек.

plain bi-level (простые двухуровневые данные)
  Двухуровневые видеоданные, полученные без процесса растрирования полутонов.

port (порт)
  Интерфейсный канал, по которому передаются данные между устройствами.

primary colors (основные цвета)
  Базовые цвета. См. additive primary colors (аддитивные основные цвета) и subtractive primary colors (субтрактивные основные цвета).

resolution (разрешение)
  Показатель, характеризующий степень дробления изображения на пикселы. Выражается либо числом точек на дюйм (dpi), либо числом пикселов на дюйм (ppi), либо числом выборок образцов на дюйм (spi).

scan (сканирование)
  Операция, выполняемая чувствительным элементом и кареткой сканера. При сканировании изображение дробится на пикселы.

scanning area (сканируемая область)
  Физический размер участка изображения, который может быть считан сканером.

SCSI
  Интерфейс малых компьютерных систем. Способ подключения компьютера к периферийным устройствам, например к сканерам, накопителям на жестких дисках, CD-ROM-дисководам и др.

SCSI ID
  Идентификационные номера, по которым все устройства SCSI-соединения (см. daisy chain (гирляндная цепь)) распознают одно другое. Устройства не смогут работать нормально, если два устройства в одной и той же гирляндной цепи имеют одинаковые идентификационные номера (ID).

subtractive primary colors (субтрактивные основные цвета)
  Основные цвета модели CMY (голубой, пурпурный и желтый), которые при смешении в определенной пропорции дают черный тон. В процессе печати часто добавляют черные чернила (модель CMYK) для придания большей четкости, потому что смешение фактических чернил не может дать чистого черного.

terminator (терминатор)
  Устройство, останавливающее электронные сигналы и не допускающее их дальнейшее прохождение вперед или назад к другим устройствам. Терминатор останавливает сигнал и не дает ему перескакивать непрерывно между устройствами.

threshold (порог)
  Численное значение, при сравнении с которым данные представляются как "включено", если значение данных больше порогового значения, и как "выключено", если значение данных меньше порогового значения. В цифровых видеоданных по цветным изображениям "включено" означает, что определенный цвет появится в пикселе или в точке, а "выключено" означает, что этот цвет там не появится.

tone correction (коррекция тона)
  Способ корректировки кривой тоновоспроизведения так, что изображения, воспроизводимые на различных типах устройств вывода, получают градации (оттенки) тонов, как у оригинального изображения.

tone curve (кривая тоновоспроизведения)
  График соотношения контрастности между входом (оригинальное изображение) и выходом (видеоданные об изображении), используемый при обработке изображения.

unsharp mask (нерезкая маска)
  Первоначально это был фотографический процесс, при котором на резко сфокусированное изображение накладывалось слегка расфокусированное изображение для получения более резкого изображения. Этот процесс имитируется программно для достижения того же эффекта.

[К началу]

Назад |