Основы сканирования

# Регулирование установки Гамма

Гамма - это разность между контрастностью светлых тонов и контрастностью темных тонов изображения. Любое выполняемое вами изменение уровня гаммы будет оказывать влияние только на промежуточные тона изображения.

Для изменения уровня гаммы изображения передвиньте ползунок Гамма влево или вправо либо введите число показателя гаммы в текстовое поле.

Оригинальное изображение
Настройка на 180 | Настройка на 260

Вы можете вводить значения от 50 до 500 для гаммы.

| Примечание:

| См. Средства управления изображением о дополнительной информации по регулированию уровня гаммы.

[К началу]

Предыдущая | Далее