Калибрование вашей системы

# Пользование ICM/sRGB, ICM (Для пользователей Windows 98/95)

> Для пользователей Windows 98
> Для пользователей Windows 95

Если вы пользуетесь ОС Windows 98 или 95 и ваши устройства вывода (принтер и монитор) поддерживают систему управления цветом ICM, то вы можете использовать метод калибрования ICM.

## Для пользователей Windows 98

| Примечание:

| Если ваши устройства вывода не поддерживают стандартное цветовое пространство sRGB, не устанавливайте флажок.

Выполните следующие действия:

| Запустите программу PageManager for EPSON и выберите команду Захватить в меню Файл, чтобы запустить утилиту EPSON TWAIN.

| Щелкните по позиции Конфигурация . Выберите пункт ICM/sRGB в диалоговом окне Конфигурация.

| Выполните другие требуемые установки.

| Щелкните Сканировать . Сканер считывает изображение, пользуясь профилем sRGB.

[К началу]

## Для пользователей Windows 95

| Примечание:

| Если ваши устройства вывода не поддерживают метод ICM, не устанавливайте флажок.

Выполните следующие действия:

| Запустите программу PageManager for EPSON и выберите команду Захватить в меню Файл, чтобы запустить утилиту EPSON TWAIN.

| Щелкните по позиции Конфигурация . Выберите пункт ICM в диалоговом окне Конфигурация.

| Выполните другие требуемые установки.

| Щелкните Сканировать . Сканер считывает изображение, пользуясь профилем ICM.

[К началу]

Предыдущая | Далее