Основы сканирования

# Применение предварительно установленной кривой тоновоспроизведения

Вы можете точно отрегулировать контрастность в границах изображения, применив одну из предварительно установленных кривых тоновоспроизведения. Это даст вам больше возможностей по управлению изображением, если вы используете ее в сочетании с параметрами Автоэкспозиция в диалоговом окне Средства управления изображением. Список Коррекция тона в диалоговом окне Коррекция тона содержит шесть наиболее распространенных кривых коррекции тона, которые описаны далее.

#### Линейная

Линейная кривая тоновоспроизведения не имеет коррекции тона. Пользуйтесь этой установкой, если вы удовлетворены тоном предварительно просматриваемого изображения.

#### Осветлить

Корректирует темноватые изображения (подобные фотографиям, отпечатанным с недодержанного негатива), слегка повышая их яркость.

#### Затемнить

Корректирует светловатые изображения (подобные фотографиям , отпечатанным с передержанного негатива).

#### Малоконтрастный

Понижает контрастность изображений, делая их более естественными.

#### Высококонтрастный

Повышает контрастность плоских изображений.

#### Убрать затенение

Улучшает отображение деталей на темных участках изображений.

| Примечание:

| См. Пользование кривой тоновоспроизведения и Коррекция тона о дополнительной информации по коррекции тона.

[К началу]

Предыдущая | Далее