Техобслуживание

# Перевозка сканера

Перед перевозкой сканера на большое расстояние или длительным его хранением, необходимо зафиксировать каретку сканера для исключения повреждений. Выполните следующие действия.

| Включите сканер и подождите, пока каретка займет начальное положение (самое ближнее положение к петлям крышки сканера). Когда световой индикатор в кнопке Start (Пуск) загорится зеленым светом, выньте вилку сетевого кабеля из электророзетки.

| Отсоедините адаптер сетевого питания от разъема на сканере и затем сдвиньте транспортный фиксатор влево (положение блокировки).

| Примечание для пользователей сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo:

В случае использования слайд-модуля при его включении каретка не будет сдвигаться в начальное положение. Вначале снимите слайд-модуль, а затем выполните описанные выше действия.

[К началу]

Предыдущая | Далее