Технические характеристики

# Слайд-модуль (дополнительный)

> Пользователям сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo
> Пользователям сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

## Пользователям сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo

Это изделие отвечает требованиям маркировки бытовой электроники в соответствии с директивой Европейского союза 89/336/EEC.

Модель: | EU-52
Электротехнические характеристики:
Напряжение питания: | Постоянный ток напряжением 15,2 В
Номинальный потребляемый ток: | 0,2 A
Окружающие условия:
Температура воздуха | При работе: от 5 до 35°C (41 до 95°F) При хранении: от -25 до 60°C (-13 до 140°F)
Относительная влажность | При работе: от 10 до 80%, без образования конденсата При хранении: от 10 до 85%, без образования конденсата
Оригиналы:
Прозрачные пленки вплоть до | 35-мм фотопленки 35-мм слайда
Считываемая область: | 36 x 36 мм
Размеры: | Ширина: 88 мм Длина: 145 мм Высота: 56 мм
Масса: | Примерно 170 г

[К началу]

## Пользователям сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

Модель: | EU-33
Электротехнические характеристики:
Напряжение питания: | Постоянный ток напряжением 24 В
Номинальный потребляемый ток: | 0,5 A
Окружающие условия:
Температура воздуха | При работе: от 5 до 35°C (41 до 95°F) При хранении: от -25 до 60°C (-13 до 140°F)
Относительная влажность | При работе: от 10 до 80%, без образования конденсата При хранении: от 10 до 85%, без образования конденсата
Оригиналы:
Прозрачные пленки вплоть до | 4 x 5 дюймов фотопленки 35-мм фотопленки 35-мм слайда 120/220 (6 x 9 см) фотопленка
Издательский оригинал: | Фотопленки размером до 4 x 5 дюйма
Считываемая область: | 93 x 118 мм
Размеры: | Ширина: 222 мм Длина: 305 мм Высота: 36 мм
Масса: | Примерно 700 г

[К началу]

Предыдущая