Технические характеристики

# Электротехнические характеристики

> Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo
> Сканер Perfection 1660 Photo
> Сканер Perfection 2400 Photo

## Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo

Входное напряжение | Постоянный ток напряжением 15,2 В
Номинальный ток | 1,2 A
Потребляемая мощность | 20 Вт

| Примечание:

Проверьте, соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному в табличке электрических параметров на задней стенке сканера.

[К началу]

## Сканер Perfection 1660 Photo

Входное напряжение | Постоянный ток напряжением 24 В
Номинальный ток | 0,8 A
Потребляемая мощность | 17 Вт

| Примечание:

Проверьте, соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному в табличке электрических параметров на задней стенке сканера.

[К началу]

## Сканер Perfection 2400 Photo

Входное напряжение | Постоянный ток напряжением 24 В
Номинальный ток | 0,8 A
Потребляемая мощность | 15 Вт

| Примечание:

Проверьте, соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному в табличке электрических параметров на задней стенке сканера.

### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR

Как член международной организации ENERGY STAR® компания EPSON установила, что данное изделие соответствует принципам ENERGY STAR.

Программа International ENERGY STAR Office Equipment Program нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающих персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов, сканеров для уменьшения загрязнения атмосферы электростанциями.

[К началу]

Предыдущая | Далее