Технические характеристики

# USB-интерфейс

> Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo
> Сканер Perfection 1660 Photo
> Сканер Perfection 2400 Photo

## Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo

Тип интерфейса: | Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 (Универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 1.1)
Электротехнический стандарт: | Полноскоростной режим универсальной последовательной шины с техническими характеристиками модификации 1.1.
Тип разъема: | Один гнездовой разъем типа B
Конфигурация: |

Элемент | Описание
Устройство | Полноскоростной режим (12 Мб/сек) Идентификация продавца: 04B8h Идентификация изделия: 011Dh Модификация USB: 1.1 Класс: Определен продавцом
Конфигурация | С автономным источником питания Дистанционная активизация: не поддерживается Максимальный потребляемый ток по видеошине: 2 мA (5 В)
Интерфейс | Без альтернативной замены Класс: Определен продавцом
Конечная точка массива данных | Максимальный размер пакета данных Входной: 64 byte Выходной: 64 byte
Дескриптор строки | Идентификация языка: US, English (американский вариант английского языка) 1: Производитель: "EPSON" 2: Изделие: "EPSON Scanner"

[К началу]

## Сканер Perfection 1660 Photo

Тип интерфейса: | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 (Универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 2.0)
Электротехнический стандарт: | Полноскоростной и высокоскоростной режимы универсальной последовательной шины с техническими характеристиками модификации 2.0.
Тип разъема: | Один гнездовой разъем типа B
Конфигурация: |

Элемент | Описание
Устройство | Полноскоростной режим (12 Мб/сек) и высокоскоростной режим (480 Мб/сек) Идентификация продавца: 04B8h Идентификация изделия: 011Eh Модификация USB: 2.0 Класс: Определен продавцом
Конфигурация | С автономным источником питания Дистанционная активизация: не поддерживается Максимальный потребляемый ток по видеошине: 2 мA (5 В)
Интерфейс | Без альтернативной замены Класс: Определен продавцом
Конечная точка массива данных | Максимальный размер пакета данных Входной: 64 байт (Полноскоростной режим), 512 байт (Полноскоростной режим) Выходнойt: 64 байт (Полноскоростной режим), 512 байт (Полноскоростной режим)
Строка | Идентификация языка: US, English (американский вариант английского языка) 1: Производитель: "EPSON" 2: Изделие: "EPSON Scanner"

[К началу]

## Сканер Perfection 2400 Photo

Тип интерфейса: | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 (Универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 2.0)
Электротехнический стандарт: | Полноскоростной и высокоскоростной режимы универсальной последовательной шины с техническими характеристиками модификации 2.0.
Тип разъема: | Один гнездовой разъем типа B
Конфигурация: |

Элемент | Описание
Устройство | Полноскоростной (12 Мб/сек) и высокоскоростной (480 Мб/сек) режимы Идентификация продавца: 04B8h Идентификация изделия: 011Ch Модификация USB: 2.0 Класс: Определен продавцом
Конфигурация | С автономным источником питания Дистанционная активизация: не поддерживается Максимальный потребляемый ток по видеошине: 2 мA (5 В)
Интерфейс | Без альтернативной замены Класс: Определен продавцом
Конечная точка массива данных | Максимальный размер пакета данных Входной: 64 байт (Полноскоростной режим), 512 байт (Высокоскоростной режим) Вsходной: 64 байт (Полноскоростной режим), 512 байт (Высокоскоростной режим)
Строка | Идентификация языка: US, English (американский вариант английского языка) 1: Производитель: "EPSON" 2: Изделие: "EPSON Scanner"

[К началу]

Предыдущая | Далее