Расширенное сканирование / Сканирование в ручном режиме

# Выбор типа изображения

> Список Image Type (Типы изображения)
> Кнопка Image Type (Тип изображения)

Используйте список Image Type (Типы изображения), чтобы отобрать нужную установку из множества предустановленных и заданных пользователем установок, или используйте кнопку Image Type (Тип изображения) для выполнения частных изменений в установках и последующего сохранения собственных установок.

| Примечание:

Когда в качестве источника документа задано TPU: Monochrome Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или активизирован режим эскизного просмотра, кнопка Image Type (Тип изображения) не выводится на экран.

## Список Image Type (Типы изображения)

Список Image Type (Типы изображения) предоставляет предустановленные установки, описанные ниже. Имеющиеся предустановленные установки подходят к большинству типов изображений, поэтому рекомендуется вначале использовать их. Щелкайте на стрелках справа для просмотра всех доступных установок. Если вы позднее захотите сделать тонкие регулировки в установке Image Type (Тип изображения), то используйте кнопку Image Type (Тип изображения). Подробности см. в разделе Кнопка Image Type (Тип изображения).

У определенных типов сканера некоторые типы изображений могут не появиться в списке.

| Примечание:

Когда в качестве источника документа задано TPU: Monochrome Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или активизирован режим эскизного просмотра, в списке Image Type (Тип изображения) доступны только пункты Color Photo (Цветная фотография) и Black & White Photo (Черно-белая фотография).

### Color Photo (48-bit) [Цветная фотография (48-битовая глубина цвета)]

48-битовая глубина цвета, наилучшее качество, только для сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo.

Эта установка эффективна при сканировании позитивной или негативной фотопленки для целей дальнейшего редактирования.

| Примечание:

Эта установка доступна только в определенных приложениях, например, Adobe® Photoshop®.

### Color Photo (Цветная фотография)

24-битовая глубина цвета, превосходное качество

Эта установка эффективна при сканировании цветных фотографий.

### Color Document (Цветной документ)

24-битовая глубина цвета и наилучшее качество с одновременным удалением растрового муара

Это установка эффективна при сканировании цветных журналов и каталогов. Дополнительную информацию о муаре см. в разделе Появление муара в отсканированном изображении.

### Black & White Photo (16-bit) [Черно-белая фотография (16-битовое представление серых полутонов)]

16-битовое представление серых полутонов, наилучшее качество, только для сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

Эта установка эффективна при сканировании позитивной или негативной фотопленки для целей дальнейшего редактирования.

| Примечание:

Эта установка доступна только в определенных приложениях, например, Adobe Photoshop.

### Black & White Photo (Черно-белая фотография)

8-битовое представление цвета, превосходное качество

Эта установка эффективна при сканировании черно-белых фотографий.

### Black & White Document (Черно-белый документ)

8-битовое представление цвета, наилучшее качество с одновременным удалением растрового муара

Это установка эффективна при сканировании черно-белых журналов и каталогов. Дополнительную информацию о муаре см. в разделе Появление муара в отсканированном изображении.

### Illustration (Рисунок)

24-битовая глубина цвета, наилучшее качество с одновременным сглаживанием цветовых переходов

Эта установка эффективна при сканировании больших однотонных областей (например, гравюры, рисунки и диаграммы).

### Text/Line Art (Текст/Штриховая графика)

Черно-белое, черновое качество

Эта установка эффективна при сканировании символов - только нецветных документов или чертежей.

### Text (Background Removal) [Текст (фон удален)]

Черно-белое, наилучшее качество, Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) только для сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

Эта установка предназначена для оптического распознания символов.

### Copy & Fax (Копировать и передать данные в факсимильное устройство)

Черно-белое, резкие тоновые переходы, черновое качество, Auto Area Segmentation (Атоматическая сегменатация области сканирования) только для сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo

[К началу]

## Кнопка Image Type (Тип изображения)

Кнопка Image Type (Тип изображения) открывает диалоговое окно Image Type (Тип изображения), в котором можно настроить установки опции Image Type (Тип изображения), описанные в этом разделе.

Щелкните на кнопке Image Type (Тип изображения). Появится следующее диалоговое окно.

### Image Type Name (Имя типа изображения)

В списке Image Type Name (Имя типа изображения) появятся названия предустановленных установок и сохраненных пользовательских установок.

### Pixel Depth (Глубина цвета)

Выберите глубину сканирования цвета из следующего списка:

> 48-bit Colo r (48-битовая глубина цвета)
> 2 4-bit Color (24-битовая глубина цвета)
> 16-bit Gra y (16-битовое представление серых полутонов)
> 8-bit Gray (8-битовое представление серых полутонов)
> Black & White (Черно-белое)

| Примечание:

Опции 48-bit Color (48-битовая глубина цвета) и 16-bit Gray (16-битовое представление серых полутонов) используются только для сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo.

Будьте внимательны к тому, что некоторые приложения не поддерживают более 24-битовой глубины цвета или 8-битового представления серых полутонов.

### Scanning Mode (Режим сканирования)

Используйте эту установку для выполнения выбора между скоростью и качеством сканирования. Best (Основной) обеспечивает наилучшее качество изображения, в то время как Draft (Черновой) обеспечивает более быстрое сканирование с частичной потерей качества. (Только для сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo)

### De-screening (Удаление растрового муара)

Выбирайте On (Включено) или Off (Выключено). Когда эта опция выбрана, муар автоматически удаляется со отсканированных изображений, но сканирование длится дольше. Дополнительную информацию о муаре см. в разделе Появление муара в отсканированном изображении.

Опция De-screening (Удаление растрового муара) доступна, когда разрешение задано в пределах от 25 dpi до 600 dpi (у сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo) или 800 dpi (у сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo).

| Примечание:

Опция De-screening (Удаление растрового муара) выводится тусклой и недоступной, когда глубина цвета задана как Black & White (Черно-белое).

### Color Smoothing (Сглаживание цветовых переходов)

Выбирайте On (Включено) или Off (Выключено). Когда эта опция выбрана, цвета в изображении связаны с ограниченным числом индексированных цветов. Эта опция полезна при сканировании больших однотонных областей (например, гравюры, рисунки и диаграммы).

| Примечание:

Глубина цвета выходного изображения соответствует 24-битовой глубине цвета.

Опция Color Smoothing (Сглаживание цветовых переходов) доступна, только когда в качестве параметра глубины цвета задано 24-bit Color (24-битовая глубина цвета).

Если для опции Color Smoothing (Сглаживание цветовых переходов) задано On (Включено), то необходимо предварительно просмотреть изображение перед его окончательным сканированием.

### Опция Auto Exposure (Автоэкспозиция)

Позволяет задать виды регулировок, выполняемых функцией Auto Exposure (Автоэкспозиция). Когда выбрано Photo (Фотография), функция Auto Exposure (Автоэкспозиция) включается и оптимизирует функцию улучшения изображения для фотографических источников изображения. Когда выбрано Document (Документ), функция Auto Exposure (Автоэкспозиция) оптимизирует функцию улучшения изображения печатных материалов, например, брошюры, журнала или газеты. В случае сканирования фотографий или документов, содержащих большое количество изображений, выберите параметр Photo (Фотография). Выбирайте параметр Document (Документ) в случае сканирования печатного текста.

Результаты действия установок опции Auto Exposure (Автоэкспозиция) вы можете увидеть в окне Preview (Предварительный просмотр), если щелкните на кнопке Auto Exposure (Автоэкспозиция).

| Примечание:

Опция Auto Exposure (Автоэкспозиция) будет выглядит тусклой и недоступной, когда глубина цвета задана как Black & White (Черно-белое).

### Dropout (Удаление нежелательного цвета)

Выберите цвет, подлежащий удалению при черно-белом сканировании цветного оригинала. Правильное использование возможностей удаления нежелательного цвета может повысить качество черно-белых отсканированных изображений. Для функции Dropout имеются следующие опции:
None (Нет), Red (Красный), Green (Зеленый) и Blue (Синий).

| Примечание:

Функция Dropout (Удаление нежелательного цвета) доступна только тогда, когда в качестве параметра глубины цвета задано 1 6-bit Gray (16-битовое представление серых полутонов),, 8-bit Gray (8-битовое представление серых полутонов) или Black & White (Черно-белое).

В зависимости от сканируемого изображения может потребоваться регулировать установку Threshold (Порог чувствительности) в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения) перед выполнением установки опции Dropout (Удаление нежелательного цвета), чтобы достичь желаемого эффекта. См. раздел Оптимизация сканирования текста для оптической системы распознания символов.

| Примечание для пользователей сканеров Perfection 1260 и 1260 Photo:

В случае выбора цвета Green (Зеленый) и сканирования изображения функция Dropout (Удаление нежелательного цвета) будет работать также как при установке None (Нет).

### B/W Option (Черно-белое)

Эти опции эффективны при сканировании текста или изображений в серых полутонах. Выберите одну из следующих функций:
Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков), Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация области сканирования) или None (Нет).

Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков)
Для повышения точности распознания при сканировании в оптическую систему распознания символов выбирайте эту опцию. Эта функция исключает фон документа из процесса сканирования.

Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация области сканирования)
Для повышения ясности изображений в серых полутонах и более точного распознания текста выбирайте эту опцию. Эта функция отделяет текст от графики.

| Примечание:

Опция B/W Option (Черно-белое) доступна только тогда, когда в качестве параметра глубины цвета задано Black & White (Черно-белое).

В случае отсутствия необходимости в функциях Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) и Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация области сканирования) выберите пункт None (Нет).

### Halftone (Растр)

Выбирайте установку Halftone (Растр) или Dither (Размывка полутонов) для воспроизведения изображений с помощью растровых точек специальной формы:

> Mode A (Hard Tone) [Режим А (Резкие тона)]
> Mode B (Soft Tone) [Режим В (Мягкие тона)]
> Mode C (Net Screen) [Режим С (Растровая сетка)]
> Dither A (4 x 4 Bayer) [Размывка полутонов А (4 х 4 Bayer)]
> Dither B (4 x 4 Spiral) [Размывка полутонов В (4 х 4 Спираль)]
> Dither C (4 x 4 Net Screen) [Размывка полутонов С (4 х 4 Растровая сетка)]
> Dither D (8 x 4 Net Screen) [Размывка полутонов D (8 х 4 Растровая сетка)]
> None (Нет)

| Примечание:

Опция Halftone (Растр) доступна только тогда, когда в качестве параметра глубины цвета задано Black & White (Черно-белое).

### Кнопки Save (Сохранить)/Delete (Удалить)/OK/Cancel (Отмена)/Help (Справка)

Для сохранения группы выполненных собственных установок введите с клавиатуры новое имя в текстовом окне Image Type Name (Имя типа изображения), затем щелкните на кнопке Save (Сохранить).

Для удаления какой-либо установки Image Type (Тип изображения) выберите имя удаляемой установки в списке Image Type Name (Имя типа изображения), затем щелкните на кнопке Delete (Удалить).

Для применения выполненных установок щелкните на кнопке OK. В окне Preview (Предварительный просмотр) отразится действие текущих установок, за исключением действия установок функций De-screening (Удаление растрового муара), Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) и Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация области сканирования).

Для отмены установок щелкните на кнопке Cancel (Отмена).

Для открытия оперативной справки щелкните на кнопке Help (Справка).

| Примечание для пользователей операционных систем Windows:

Щелчок на кнопке Close (Закрыть) в верхнем правом углу диалогового окна оказывает то же самое действие, что щелкание на кнопке Cancel (Отмена).

[К началу]

Предыдущая | Далее