Расширенное сканирование / Использование окна предварительного просмотра

# Эскизный просмотр

> Использование кнопки Zoom Preview (Масштаб просмотра)
> Использование кнопки Return (Вернуть)
> Использование кнопки 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов)
> Использование кнопки Mirroring (Зеркальное отражение)

Когда вы сканируете прозрачные оригиналы, вы можете предварительно просматривать изображения в эскизном формате. При эскизном просмотре утилита EPSON TWAIN автоматически определяет кадры фотопленки и применяет функцию автоэкспозиции по отношению к каждому изображению. Вы можете изменить изображение при эскизном просмотре и выполнить дополнительные регулировки изображения.

Каждому эскизному изображению присваивается порядковый номер, который появляется под изображением. Выберите клетку с номером изображения, который вы хотите сканировать, и затем щелкните на кнопке Scan (Сканировать). Должно быть выбрано по крайней мере хоть одно эскизное изображение; вы не можете удалить все клетки с номерами изображений.

Для изменения эскизного изображения щелкните на нем, чтобы выбрать его, а затем выберите нужные установки. Выбранное изображение имеет контурную синюю рамку.

Функции доступные только при эскизном просмотре перечислены ниже в таблице.

Кнопка | Название | Функция
| Кнопка Full Preview (Полноэкранный просмотр) | Предварительно просматривается целиком все изображение. См. раздел Использование кнопки Full Preview (Полноэкранный просмотр).
| Кнопка Zoom Preview (Масштаб просмотра) | Масштаб, используемый в выбранном эскизном изображении в окне предварительного просмотра. См. раздел Использование кнопки Zoom Preview (Масштаб просмотра).
| Кнопка Return (Вернуть) | Возвращает в режим эскизного просмотра. См. раздел Использование кнопки Return (Вернуть).
| Кнопка 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов) | Поворачивает выбранное изображение на 90 градусов по часовой стрелке. См. раздел Использование кнопки 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов).
| Кнопка Mirroring (Зеркальное отражение) | Заменяет выбранное изображение на его зеркальное отражение. См. раздел Использование кнопки Mirroring (Зеркальное отражение).

При эскизном просмотре вы не можете создать выделяющую рамку. Если вы хотите изменить область сканирования, то снимите флажок Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация) и переключитесь на режим предварительного просмотра, чтобы воспользоваться выделяющей рамкой. См. раздел Использование выделяющей рамки.

| Примечание:

Кнопки Image Type (Тип изображения), Destination (Назначение) и Auto Locate (Автоматическое определение области изображения) не выводятся на экран при эскизном просмотре. Кнопки Source size (Размер источника), Lock (Блокировать) и Settings (Настройка) выводятся на экран тусклыми и недоступными.

Опции Image Type (Тип изображения), Destination (Назначение), Resolution (Разрешение), Unsharp Mask (Нерезкая маска) и раскрывающийся список Units (Единицы измерения) применимы ко всем изображениям при эскизном просмотре.

При эскизном просмотре функция автоэкспозиции применима ко всем эскизным изображениям после предварительного просмотра.

Опции Color Photo (Цветная фотография) и Black & White Photo (Черно-белая фотография) доступны в списке Image Type (Тип изображения).

Во время просмотра изображения с высоким разрешением на исполнение функций кнопок 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов) и Mirroring (Зеркальное отражение) требуется время.

Если вы хотите выполнить дополнительные установки или сканировать фотопленку нестандартного размера, то снимите флажок Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация) и перейдите на ручной режим. См. раздел Выполнение конфигурационных установок.

Если вы не можете сканировать прозрачные оригиналы в эскизном режиме, то перейдите на режим предварительного просмотра и используйте выделяющую рамку. Подробности см. в разделе Вы не можете сканировать фотопленку в автоматическом режиме или режиме эскизного просмотра.

| Примечание для пользователей сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo:

В случае сканирования нескольких слайдов с помощью слайд-модуля и последующего вывода их на экран для эскизного просмотра последовательность вывода на экран эскизных изображений не будет соответствовать фактическому порядку расположения отсканированных слайдов. Вывод эскизных изображений начинается с верхнего правого изображения и продолжается вниз по вертикали.

## Использование кнопки Zoom Preview (Масштаб просмотра)

Для увеличения эскизного изображения используйте эту кнопку. После выбора нужного эскизного изображения в окне предварительного просмотра щелкните на кнопке Zoom Preview (Масштаб просмотра). Масштаб выбранного изображение изменится, как показано ниже.

Вы можете изменить изображение в процессе масштабирования. Для сканирования изображения необходимо вернуться к режиму эскизного просмотра. Для возврата к эскизному просмотру щелкните на кнопке Return (Вернуть). См. раздел Использование кнопки Return (Вернуть).

| Примечание:

Во время масштабирования вы не можете сканировать изображение.

Когда вы дважды щелкните на эскизном изображении, изображение развернется до полноэкранного вида.

[К началу]

## Использование кнопки Return (Вернуть)

Щелкание на кнопке Return (Вернуть) возвращает изображение к эскизному виду. Эта кнопка доступна только когда масштаб изображения изменен, как описано в разделе Использование кнопки Zoom Preview (Масштаб просмотра).

| Примечание:

Когда вы дважды щелкните на масштабированном изображении изображение примет эскизный вид.

[К началу]

## Использование кнопки 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов)

Щелкните на кнопке 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов) для поворота выбранного изображения на 90 градусов по часовой стрелке. С каждым щелчком изображение поворачивается на 90 градусов.

| Примечание для пользователей сканеров Perfection 1660 Photo и 2400 Photo:

Изображения 35-мм фотопленки автоматически поворачиваются на 90 градусов по часовой стрелке; следовательно, держатель фотопленки расположен вертикально.

[К началу]

## Использование кнопки Mirroring (Зеркальное отражение)

Щелкните на кнопке Mirroring (Зеркальное отражение) для замены выбранного изображения на его зеркальное отражение. Небольшой значок появится снизу зеркального изображения в окне предварительного просмотра.

[К началу]

Предыдущая | Далее