Технические характеристики

# Адаптер сетевого питания

> Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo
> Сканер Perfection 1660 Photo
> Сканер Perfection 2400 Photo

## Сканеры Perfection 1260 и 1260 Photo

Вход | Переменный ток напряжением 100 - 120 В, частотой 50 - 60 Гц | Переменный ток напряжением 220 - 240 В, частотой 50 - 60 Гц
Выход | Постоянный ток 1,2 A напряжением 15,2 В | Постоянный ток 1,2 A напряжением 15,2 В
Температура воздуха | от 5 до 35°C | от 5 до 35°C

[К началу]

## Сканер Perfection 1660 Photo

Вход | Переменный ток напряжением 100 - 120 В, частотой 50 - 60 Гц | Переменный ток напряжением 220 - 240 В, частотой 50 - 60 Гц
Выход | Постоянный ток 0,8 A напряжением 24 В | Постоянный ток 0,8 A напряжением 24 В
Температура воздуха | от 5 до 35°C | от 5 до 35°C

[К началу]

## Сканер Perfection 2400 Photo

Вход | Переменный ток напряжением 100 - 120 В, частотой 50 - 60 Гц | Переменный ток напряжением 220 - 240 В, частотой 50 - 60 Гц
Выход | Постоянный ток 0,8 A напряжением 24 В | Постоянный ток 0,8 A напряжением 24 В
Температура воздуха | от 5 до 35°C | от 5 до 35°C

[К началу]

Предыдущая | Далее