Технические характеристики

# Крышка сканера, объединенная со слайд-модулем

Сканеры Perfection 1660 Photo и 2400 Photo имеют крышку, объединенную со слайд-модулем.

Электротехнические характеристики:
Входное напряжение: | Постоянный ток напряжением 24 В
Номинальный ток: | 0.3 A
Окружающие условия:
Температура воздуха | При работе: от 5 до 35°C При хранении: от -25 до 60°C
Относительная влажность | При работе: от 10 до 80%, без образования конденсата При хранении: от 10 до 85%, без образования конденсата
Оригиналы:
Прозрачные пленки вплоть до | 35-мм фотопленки 35-мм слайда
Считываемая область: | 36 x 226 мм

[К началу]

Предыдущая | Далее